{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气小时值","废气日均值","废水日均值"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气小时值","index":0,"n_rows":5241,"n_cols":8,"rows_kept":5241,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","监测项目","时间","均值（折算）","界限","均值","原因说明"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2021-10-08 10","颗粒物(mg/m3)","10","10.870","10.870","仪表比对"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2021-10-23 11","颗粒物(mg/m3)","10","15.860","15.860","仪表比对"]
["炼铁南2#炉顶吸除尘","2021-10-24 09","颗粒物(mg/m3)","15","15.747","15.744","仪表比对"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2021-10-23 10","颗粒物(mg/m3)","15","16.003","16.003","仪表比对"]
["炼铁南4#炉炉前除尘东","2021-10-09 10","颗粒物(mg/m3)","15","21.376","21.376","仪表比对"]
["炼铁南4#炉炉前除尘西","2021-10-09 10","颗粒物(mg/m3)","15","16.251","16.251","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机机尾除尘排口","2021-10-01 10","颗粒物(mg/m3)","20","40.700","40.700","数采仪故障"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-02 21","颗粒物(mg/m3)","10","10.720","432.100","检修启停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-05 16","颗粒物(mg/m3)","10","4.120","42.130","仪表标定"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-07 09","颗粒物(mg/m3)","10","6.200","45.570","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-08 14","颗粒物(mg/m3)","10","17.250","40.050","湿度大，氧含量高，折算值超标值"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-14 15","颗粒物(mg/m3)","10","13.250","89.700","维保单位仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-15 03","颗粒物(mg/m3)","10","9.030","125.510","烟气湿度大，氧含量高"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-15 04","颗粒物(mg/m3)","10","7.050","64.930","烟气湿度大，氧含量高"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-22 15","颗粒物(mg/m3)","40","5.120","79.960","维保单位仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 08","颗粒物(mg/m3)","40","10.070","50.990","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 10","颗粒物(mg/m3)","40","16.600","77.650","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 11","颗粒物(mg/m3)","40","24.190","106.780","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 12","颗粒物(mg/m3)","40","10.900","44.900","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 13","颗粒物(mg/m3)","40","18.250","72.610","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 14","颗粒物(mg/m3)","40","15.180","59.130","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 16","颗粒物(mg/m3)","40","10.470","41.910","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-26 17","颗粒物(mg/m3)","40","22.070","58.930","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-02 20","二氧化硫(mg/m3)","180","86.210","265.330","检修启停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-02 21","二氧化硫(mg/m3)","180","35.700","1270.570","检修启停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-05 15","二氧化硫(mg/m3)","180","99.550","206.180","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-05 16","二氧化硫(mg/m3)","180","92.450","752.940","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-07 09","二氧化硫(mg/m3)","180","47.160","402.230","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-14 15","二氧化硫(mg/m3)","180","68.920","446.330","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-15 03","二氧化硫(mg/m3)","180","58.310","701.490","湿度大，氧含量高，折算值超标值"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-15 04","二氧化硫(mg/m3)","180","57.750","661.700","湿度大，氧含量高，折算值超标值"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-21 10","二氧化硫(mg/m3)","180","48.430","344.450","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-22 14","二氧化硫(mg/m3)","180","75.780","409.670","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-22 15","二氧化硫(mg/m3)","180","55.110","878.690","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-02 21","氮氧化物(mg/m3)","300","117.570","5628.280","检修启停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-02 22","氮氧化物(mg/m3)","300","168.720","490.970","检修启停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-05 16","氮氧化物(mg/m3)","300","44.940","494.950","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-14 15","氮氧化物(mg/m3)","300","53.210","769.000","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-15 03","氮氧化物(mg/m3)","300","32.780","581.830","湿度大，氧含量高，折算值超标值"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-15 04","氮氧化物(mg/m3)","300","34.610","374.550","湿度大，氧含量高，折算值超标值"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-28 10","氮氧化物(mg/m3)","300","76.100","603.810","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-13 04","颗粒物(mg/m3)","40","60.540","60.540","检修启停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-01 11","二氧化硫(mg/m3)","180","216.680","216.680","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-02 20","二氧化硫(mg/m3)","180","289.460","289.460","原燃料波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-10 06","二氧化硫(mg/m3)","180","723.320","723.320","生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-10 07","二氧化硫(mg/m3)","180","729.130","729.130","生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-10 08","二氧化硫(mg/m3)","180","697.480","697.480","生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-10 09","二氧化硫(mg/m3)","180","603.250","603.250","生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-10 10","二氧化硫(mg/m3)","180","245.510","245.510","生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-10-22 15","二氧化硫(mg/m3)","180","213.870","213.870","仪表比对"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-10-21 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.500","86.300","检修停机"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-10-28 04","颗粒物(mg/m3)","40","9.520","110.520","仪表检查"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-10-25 14","二氧化硫(mg/m3)","180","228.060","224.100","工艺调整"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-10-25 16","二氧化硫(mg/m3)","180","191.610","180.370","工艺调整"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-10-28 04","氮氧化物(mg/m3)","300","70.000","889.000","仪表检查"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-05 10","颗粒物(mg/m3)","40","23.497","100.177","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-12 09","颗粒物(mg/m3)","40","30.945","131.697","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-19 09","颗粒物(mg/m3)","40","30.524","94.853","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-19 10","颗粒物(mg/m3)","40","31.485","93.556","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-21 12","颗粒物(mg/m3)","40","10.683","52.317","检修停炉"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-01 13","二氧化硫(mg/m3)","180","226.001","188.840","检修停机"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-05 10","氮氧化物(mg/m3)","300","88.751","711.507","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-12 09","氮氧化物(mg/m3)","300","89.842","1039.801","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-19 09","氮氧化物(mg/m3)","300","98.103","489.210","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-10-19 10","氮氧化物(mg/m3)","300","17.341","431.494","仪表比对"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.854","19.196","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.874","19.645","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.808","18.030","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","17.852","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.820","18.177","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.909","20.834","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.828","19.056","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.816","19.070","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.842","20.048","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.744","17.386","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.748","17.557","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.723","17.183","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.689","16.084","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.695","16.043","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","14.623","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.630","13.964","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.640","14.461","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.736","16.802","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","16.392","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.763","17.090","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.772","17.616","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.809","18.264","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.808","18.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.820","18.801","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.847","18.992","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.779","17.454","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.808","18.099","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.834","19.025","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.832","18.979","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.810","19.158","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.776","18.488","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.722","17.086","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.667","15.086","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.616","13.206","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.555","12.188","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.590","12.486","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.516","10.934","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.576","12.224","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.577","11.633","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.630","12.843","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.622","13.253","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.639","13.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.638","13.672","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.658","14.494","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.696","14.766","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.709","15.194","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.714","15.114","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","15.576","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.725","14.990","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.747","15.741","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.796","16.980","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.762","16.363","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","16.942","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.747","16.385","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.746","15.747","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.679","14.731","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","12.970","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.584","12.390","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.539","9.826","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.537","10.602","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.526","12.515","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.464","11.212","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.485","8.499","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.529","7.647","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.532","8.794","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.564","9.194","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.637","10.742","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.626","11.147","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.658","12.181","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.678","12.743","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.692","12.442","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.687","12.898","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.712","13.412","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.697","12.911","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.693","12.914","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.690","13.378","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","14.390","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.763","16.044","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.708","15.378","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.639","14.889","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.632","14.331","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.579","13.399","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.577","13.482","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.513","11.726","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.505","13.817","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.463","15.732","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.495","9.981","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.533","7.245","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.567","7.932","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.575","8.807","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.581","9.335","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.638","11.811","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.641","12.526","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.659","11.949","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.656","12.162","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.704","13.605","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.702","13.515","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","13.042","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.747","13.204","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.753","14.105","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.714","13.770","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.709","13.944","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.746","16.977","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.553","27.158","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.691","66.149","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.689","70.757","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.711","59.255","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.688","53.883","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.661","43.520","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.725","40.349","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.708","37.240","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.783","42.571","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.800","48.302","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.818","53.616","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.864","54.066","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.876","50.122","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.927","51.935","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.925","51.379","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.933","53.682","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.996","52.695","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.954","47.697","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.946","46.607","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.913","46.437","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.906","45.070","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.858","44.229","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.824","41.620","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.810","38.891","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.769","42.158","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.730","56.705","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.641","51.060","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.625","37.618","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.600","27.436","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.599","28.781","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.578","28.250","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.653","31.714","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.711","35.868","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.744","29.676","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.797","32.041","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.819","37.244","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.830","37.612","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.885","40.511","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.887","38.885","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","41.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.987","45.521","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.022","47.441","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.028","46.863","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.070","47.531","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.051","49.660","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.076","50.030","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.115","53.756","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.063","54.659","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.062","55.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.056","55.332","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","52.996","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.053","50.802","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.980","44.804","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.997","46.201","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.064","47.257","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.045","44.990","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.013","46.193","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","48.089","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.077","50.605","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.012","45.050","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.057","48.732","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.049","49.928","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.061","49.618","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.079","50.354","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","45.689","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.015","42.589","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.077","46.042","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.103","47.669","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.058","46.258","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.018","44.925","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","47.871","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.004","45.504","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.979","48.190","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.993","67.097","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.964","55.899","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.955","54.369","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.936","52.115","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.997","56.061","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.956","47.922","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.912","48.948","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.965","52.031","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","47.948","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.913","45.691","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.911","54.119","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.934","53.596","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.928","51.421","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","56.416","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","59.356","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.963","57.025","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.919","48.307","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.916","45.622","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.911","43.618","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.911","49.027","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.915","57.342","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.917","59.482","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.919","57.295","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.827","52.993","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.788","54.014","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.823","68.612","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.807","68.530","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.752","63.255","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.745","59.494","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.815","58.439","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.797","58.777","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.756","57.299","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.788","57.622","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.890","62.911","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.853","52.695","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.802","46.605","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.868","49.119","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.876","48.646","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.909","53.244","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.930","46.001","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.889","40.498","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.920","42.385","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.943","51.058","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.937","49.489","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.949","49.026","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.948","49.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.008","58.568","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.999","58.825","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.024","65.884","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.074","72.021","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.063","75.269","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","70.563","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.053","76.213","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.147","82.209","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.095","87.065","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.169","99.717","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.167","119.851","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.196","150.006","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.254","162.906","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.323","176.601","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.281","173.642","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.326","162.950","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.352","149.582","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.338","124.778","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.320","118.853","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.348","120.057","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.353","123.782","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.358","130.332","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.338","130.662","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.323","137.221","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.315","139.992","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.282","135.167","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.221","119.672","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.109","99.409","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.101","103.229","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.132","104.824","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.111","108.885","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.081","102.667","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.066","103.474","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.084","97.046","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.114","98.385","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.105","97.316","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.114","103.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.146","106.543","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.198","104.808","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.211","109.678","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.171","102.312","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.149","100.410","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.200","100.171","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.189","97.707","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.174","96.355","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.154","99.501","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.170","100.760","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.128","99.100","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.995","89.164","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.007","77.774","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.978","82.065","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","83.764","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.963","83.474","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.972","77.338","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.888","55.245","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.932","60.732","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.919","46.809","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.980","48.551","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.995","50.808","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.012","51.567","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.995","52.146","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.984","50.475","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.008","48.828","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.054","52.423","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.021","47.518","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","50.115","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.076","49.165","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.095","48.659","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","47.278","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.042","46.350","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.086","49.216","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.030","52.313","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.033","51.430","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","52.372","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.957","49.512","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.956","47.952","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.932","42.970","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.981","43.195","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.957","41.527","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.004","45.109","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.968","43.363","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.009","44.289","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","45.515","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.997","45.210","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.941","45.552","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.943","44.463","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.962","44.645","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.997","45.572","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.006","43.911","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.036","45.358","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.995","42.504","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","41.857","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.018","45.143","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.987","43.779","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.011","45.586","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.998","46.688","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.892","42.862","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.858","43.365","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.827","43.679","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.824","44.466","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.883","45.470","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.933","44.419","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.897","42.498","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","44.074","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.977","42.097","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","33.997","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.983","32.398","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.010","35.591","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.061","38.814","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.037","40.135","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.088","42.545","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.142","43.387","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.166","46.764","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.220","49.338","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.212","51.373","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.304","55.227","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.267","51.730","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.239","49.030","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.250","49.571","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.272","49.609","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.250","51.090","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.250","64.942","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.330","67.956","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.271","61.289","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.270","61.533","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.332","66.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.352","67.579","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.366","69.129","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.323","69.199","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.340","73.089","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.344","70.526","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.358","73.257","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.331","71.971","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.366","74.369","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.379","78.534","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.379","78.033","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.409","80.092","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.397","80.831","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.409","88.501","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.411","89.626","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.347","92.652","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.460","114.783","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.466","131.494","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.435","133.980","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.442","141.928","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.438","212.389","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.495","195.364","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.480","199.658","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.464","200.419","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.451","211.649","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.451","223.905","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.488","231.603","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.446","235.216","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.478","257.644","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.502","262.137","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.518","261.558","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.506","264.064","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.506","257.353","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.519","257.360","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.545","251.605","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.539","256.912","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.525","256.962","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.571","245.924","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.606","270.660","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.602","271.527","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.614","269.907","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.476","250.335","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.457","248.367","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.359","232.790","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.315","215.715","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.300","181.964","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.221","150.945","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.279","137.581","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.231","102.997","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.267","95.999","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.271","96.144","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.289","84.957","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.350","92.172","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.351","96.404","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.363","90.480","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.403","95.406","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.383","82.631","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.377","84.350","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.337","77.218","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.310","78.142","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.329","76.584","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.346","80.146","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.348","81.755","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.334","80.037","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.339","76.865","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.273","70.077","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.280","72.217","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.190","65.110","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.188","62.248","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.154","68.834","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.151","68.692","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.129","66.287","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.114","65.131","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","64.981","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.200","65.609","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.220","51.350","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.232","54.240","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.215","58.984","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.252","67.245","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.314","74.007","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.250","66.757","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.320","69.112","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.274","68.538","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.261","68.462","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.273","65.891","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.248","65.141","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.289","69.322","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.319","71.297","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.281","75.467","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.266","87.856","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.284","100.167","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.162","119.599","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","156.725","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.178","142.200","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.105","119.365","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.117","110.726","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.111","103.903","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.117","89.070","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.164","62.133","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.174","66.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.164","86.372","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.177","92.566","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.207","73.873","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.206","73.636","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.230","81.824","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.206","85.465","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.283","93.574","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.286","99.448","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.287","96.481","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.295","96.053","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.310","97.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.303","88.317","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.317","96.961","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.307","98.411","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.261","92.094","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.288","88.495","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.266","85.641","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.274","79.534","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.338","76.207","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.335","75.680","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.339","75.492","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.382","77.578","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.372","78.066","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.405","80.052","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.370","78.783","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.353","74.129","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.398","81.119","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.403","80.924","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.419","80.618","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.446","78.072","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.440","79.152","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.393","75.713","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.404","74.254","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.386","73.359","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.399","75.397","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.401","73.229","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.416","76.006","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.404","79.531","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.371","75.388","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.342","73.405","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.302","70.632","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.265","71.872","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.178","64.733","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.204","76.636","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.189","84.394","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.268","84.246","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.194","71.711","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.244","82.592","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.246","91.890","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.257","89.033","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.237","67.393","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.299","59.323","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.244","59.014","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.257","65.018","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.287","68.624","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.284","64.157","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.307","62.189","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.372","68.232","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.323","66.458","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.393","76.192","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.377","80.916","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.293","95.014","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.274","95.402","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.263","97.861","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.235","113.969","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.139","119.083","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.174","148.431","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.109","145.639","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.152","156.306","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.146","169.463","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.158","166.641","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.171","162.874","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.195","153.779","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.179","135.453","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.210","150.007","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.236","157.916","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.222","147.401","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.171","135.050","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.277","143.866","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.289","140.503","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.225","120.296","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.253","133.504","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.269","135.639","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.292","131.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.281","148.639","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.163","136.683","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.113","147.448","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.080","181.368","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.061","173.925","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","153.297","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.005","143.794","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.994","133.361","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.948","124.150","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.969","124.191","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.027","116.502","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.027","112.195","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","126.367","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.028","120.965","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.077","136.833","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.086","140.456","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.134","151.715","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.146","140.895","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.098","132.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.121","124.144","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.140","120.184","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.122","114.801","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.143","122.696","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","121.400","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","122.600","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.119","126.224","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.016","118.563","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.974","124.525","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.948","123.621","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.979","119.090","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.998","103.655","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.904","89.708","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.951","94.378","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.937","87.500","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.963","84.660","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.010","90.169","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.010","90.164","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.044","102.751","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.023","115.762","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.078","123.928","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.032","122.504","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","123.716","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.098","119.688","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.087","121.329","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.104","107.928","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.066","98.755","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.122","98.453","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","102.579","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.180","111.711","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.107","116.702","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","125.984","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.057","100.827","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.005","118.414","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.946","112.886","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.932","100.220","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.907","86.645","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.903","79.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.945","78.588","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.023","82.516","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.000","76.086","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.056","87.156","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.018","81.209","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.022","82.464","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","86.910","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.049","86.388","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.048","85.594","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","88.464","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.079","83.787","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.125","88.204","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.125","84.442","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.158","86.672","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.172","91.750","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.170","90.295","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.082","87.960","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.044","88.746","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.994","88.120","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.961","82.223","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.981","75.031","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.900","64.585","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.865","60.095","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.869","59.079","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.895","61.665","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.943","60.716","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.951","60.444","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","64.248","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.024","71.251","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.044","79.285","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.012","76.615","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.001","80.551","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.030","85.407","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.058","88.550","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.034","86.303","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.061","91.463","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.064","93.611","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.102","99.720","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.096","112.539","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.037","106.316","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.035","125.198","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.985","126.387","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.969","126.369","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.900","105.991","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.915","89.404","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.908","77.005","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.888","68.319","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.896","70.668","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.892","70.185","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.927","76.245","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.952","79.623","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","85.914","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","96.099","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.045","105.291","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.046","102.119","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.016","97.208","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.063","98.861","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.084","106.418","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.033","106.283","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","109.363","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.029","108.941","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.066","115.558","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.071","122.727","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.062","133.135","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.982","141.687","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.992","152.321","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.979","155.406","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.919","132.744","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.877","108.506","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.898","89.696","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.909","80.940","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.883","80.206","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.915","80.145","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.942","83.455","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.954","88.623","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.981","103.961","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.015","108.788","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.034","109.997","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.051","112.804","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.098","122.294","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.096","122.632","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.071","120.127","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.093","120.616","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.054","107.213","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.089","111.606","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.142","120.913","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.163","118.672","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.137","119.408","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.092","126.351","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.023","132.587","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.957","129.208","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.976","139.768","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.933","106.088","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","87.201","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.946","79.748","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.906","77.215","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.916","77.437","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.947","76.283","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.992","80.821","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.986","79.470","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.016","87.349","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.016","89.149","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.011","93.436","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.019","92.978","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.025","91.323","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.025","91.252","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.082","94.457","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.092","94.663","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.126","100.777","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.110","99.812","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.176","103.827","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.137","108.252","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.079","112.703","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","119.463","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","123.140","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.955","112.787","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.920","94.445","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.914","91.483","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.878","80.638","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.878","76.158","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.874","73.423","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.903","72.867","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.955","77.415","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.924","77.144","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.989","88.418","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","105.428","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.023","112.892","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.070","121.601","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.067","118.020","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.072","119.121","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.069","114.813","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.101","111.148","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.116","110.020","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.118","109.941","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","102.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.143","113.455","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.083","119.751","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.993","127.479","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.942","132.772","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.898","125.801","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.886","92.637","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.878","84.296","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.868","83.983","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.864","80.500","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.852","79.008","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.901","79.844","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.865","78.966","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.916","90.498","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","104.816","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","106.854","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.967","102.312","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.975","103.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","64.588","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.254","119.391","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.353","136.671","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.513","127.576","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.439","111.585","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.619","106.527","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.548","86.076","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.529","80.703","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.395","75.386","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.314","79.291","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.346","89.040","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.152","71.843","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.275","73.281","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.203","66.548","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.156","64.593","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.298","74.790","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.218","64.934","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.273","64.160","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.228","60.226","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.348","68.434","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.124","56.207","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.169","60.805","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.301","65.148","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.224","58.333","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.250","67.252","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.556","121.015","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.632","130.264","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.919","118.526","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.602","73.985","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.713","81.778","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.594","77.151","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.548","74.075","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.467","73.491","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.504","60.048","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.356","54.779","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.445","65.944","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.386","63.171","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.293","59.596","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.481","64.451","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.215","53.531","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.321","61.035","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.324","62.397","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.353","61.283","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.408","62.652","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.373","64.985","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.406","65.311","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.415","67.982","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.412","72.439","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.419","75.286","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.341","69.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.309","66.675","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.437","68.902","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.367","62.698","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.447","66.912","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.486","65.539","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.491","64.203","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.399","63.592","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.407","65.715","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.371","63.816","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.420","63.300","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.507","69.644","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.333","63.516","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.330","62.775","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.335","62.718","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.320","56.974","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.416","59.863","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.545","65.670","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.475","63.810","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.445","63.433","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.431","63.051","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.489","69.980","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.523","69.200","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.528","74.434","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.781","121.548","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.652","95.686","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.600","91.559","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.689","93.935","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.681","93.783","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.555","78.031","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.542","82.630","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.553","84.604","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.607","80.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.494","75.452","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.617","97.256","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.538","87.461","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.417","79.602","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.440","86.830","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.375","86.678","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.326","79.154","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.393","73.081","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.332","66.860","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.381","65.765","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.366","73.267","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.423","87.982","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.295","84.201","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.326","82.828","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.272","82.837","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.345","92.840","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.328","110.725","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.225","104.814","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.198","100.807","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.159","90.850","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.290","93.435","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.178","85.638","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.304","99.264","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.354","97.109","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.235","87.080","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.165","72.316","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.127","65.843","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.194","68.536","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.153","64.020","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.986","57.849","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.096","54.932","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.113","51.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.031","47.735","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.021","54.923","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.944","49.479","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.014","52.561","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.941","49.078","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.719","41.274","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.744","43.498","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.679","42.472","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.743","49.075","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.564","40.708","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.599","39.759","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.607","44.189","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.626","44.861","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.605","47.990","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.595","50.217","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.524","53.350","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.563","69.829","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.599","78.673","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.469","62.623","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.547","73.206","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.492","61.611","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.498","53.802","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.510","47.621","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","42.622","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.487","43.584","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.552","50.559","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.515","49.035","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.477","47.077","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.509","54.131","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.571","62.213","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.612","64.606","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.574","55.700","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.637","58.109","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.698","64.575","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.875","80.521","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.712","69.405","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.762","72.158","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.787","78.211","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.824","73.818","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.818","71.518","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.820","71.942","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.828","77.797","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.784","73.323","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.828","73.187","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.707","63.234","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.892","77.128","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.876","76.847","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.782","65.274","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.915","75.695","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.899","72.368","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.738","63.291","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.791","68.865","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.892","78.468","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.734","66.522","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.177","88.737","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.613","50.500","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.493","41.744","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.434","37.256","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.518","41.692","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.671","41.492","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.714","46.873","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.711","35.019","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.768","35.348","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.703","36.377","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.412","38.338","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.376","36.408","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.364","53.658","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.477","61.913","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.554","70.787","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.487","65.007","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.549","79.209","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.567","88.142","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.505","78.321","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.489","79.646","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.488","85.701","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.525","90.932","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.467","81.386","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.563","98.924","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.533","89.323","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.621","106.382","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.666","106.756","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.553","92.391","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.496","84.827","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.678","108.081","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.673","113.833","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.616","105.109","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.663","109.530","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.656","110.172","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","114.781","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.744","127.271","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.777","127.567","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.768","105.536","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.858","104.593","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.888","93.464","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.854","72.483","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.864","65.402","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.896","68.154","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.005","65.733","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.859","59.274","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.945","68.223","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.055","69.567","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.081","72.908","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.081","65.524","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.007","62.335","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.061","61.033","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.076","64.843","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.079","61.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.134","67.229","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.979","59.341","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.158","69.243","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","63.745","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","63.872","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.108","62.707","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.170","63.927","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","62.813","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.025","60.319","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.861","51.904","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.018","59.347","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.035","60.156","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.980","56.718","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.886","48.332","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.891","37.717","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.878","38.798","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.882","42.779","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.940","50.449","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.841","47.200","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.771","41.466","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.767","40.083","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.802","42.224","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.826","44.655","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.710","36.541","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.690","35.315","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.777","42.243","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.759","40.709","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.772","45.769","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.895","61.787","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.912","165.458","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.525","153.735","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.034","138.960","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.999","124.036","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.176","129.016","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.539","149.203","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.610","153.297","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.122","89.506","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.104","59.427","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.313","74.734","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.012","74.640","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.129","88.863","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.091","66.760","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","66.279","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.087","72.188","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.880","63.770","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.979","70.825","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.867","67.666","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.884","66.106","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.925","69.903","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.903","67.176","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.907","62.338","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.864","63.876","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.964","71.587","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","62.308","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.920","63.256","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.912","62.146","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.922","57.845","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.921","52.301","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.903","51.216","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.965","53.852","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.930","51.904","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.899","51.143","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.859","48.592","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.869","49.898","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.862","46.877","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.846","49.181","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.930","53.742","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.867","48.931","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.872","47.206","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.833","45.094","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.936","50.758","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.950","49.726","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.909","48.005","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.993","53.717","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.925","47.754","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.889","47.391","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.904","51.002","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.018","55.848","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","43.885","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.840","45.495","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.974","54.725","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.944","52.192","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.017","64.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.924","63.363","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.972","65.047","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.012","60.986","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.894","58.444","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.862","64.122","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.870","60.860","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.879","47.365","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.982","44.436","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.992","47.408","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.906","46.257","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.866","45.958","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.961","47.252","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.942","44.795","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.865","43.294","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.728","36.469","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.815","44.076","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","51.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.877","64.329","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.796","58.400","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.759","58.328","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.932","86.196","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.944","97.379","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.017","129.485","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.971","126.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.017","140.928","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.033","153.426","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.967","140.205","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.068","146.935","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.020","129.970","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.969","112.867","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.076","133.961","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.061","133.600","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.012","121.677","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.031","117.445","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.987","108.589","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.992","109.309","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.056","104.076","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.049","110.299","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.994","105.734","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.027","103.751","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.917","106.521","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.936","110.875","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.091","140.281","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.926","155.383","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.988","162.715","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.017","158.312","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.255","180.205","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.265","169.946","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.274","169.601","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.377","176.234","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.411","159.900","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.323","145.126","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.255","140.263","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.235","148.333","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.244","158.512","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.239","159.897","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.220","165.620","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.200","148.040","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.263","151.640","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.062","118.486","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.170","124.867","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.381","141.025","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.243","134.992","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.244","132.143","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.170","124.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.006","112.864","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.246","145.719","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.154","144.441","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.133","148.450","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.244","150.525","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.258","131.300","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.297","128.373","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.470","146.259","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.380","128.997","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.356","118.644","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.298","115.054","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.338","120.237","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.445","143.348","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.408","159.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.354","155.586","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.169","137.354","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","133.431","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.137","125.943","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.192","133.127","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.115","109.147","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.098","102.528","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.094","96.187","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.091","98.270","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","101.438","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.097","113.309","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.319","146.985","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.576","55.037","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.330","39.131","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.384","45.635","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.654","68.587","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.595","57.120","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.479","42.720","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.515","43.665","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.533","40.469","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.501","41.017","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.526","42.830","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.460","37.375","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","35.789","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.452","36.453","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","36.026","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.424","38.051","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.458","46.688","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.388","39.985","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.383","45.456","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.344","42.767","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.372","49.054","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.476","55.197","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.429","42.464","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","36.873","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","36.428","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.431","38.960","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.387","37.196","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.378","37.467","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.383","36.251","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.371","35.919","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.394","36.774","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.394","40.946","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.459","47.309","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.404","41.701","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.435","46.449","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.376","43.094","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.378","47.002","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.424","59.173","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.371","56.566","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.368","59.068","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.337","49.450","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.363","45.638","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.405","39.549","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.405","36.594","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.398","37.076","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","42.402","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.432","40.987","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.389","41.479","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.424","44.412","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.364","38.848","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.357","38.204","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.433","48.633","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.390","44.139","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.342","38.009","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.392","43.268","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.382","39.035","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.355","37.030","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.385","40.644","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.392","39.517","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.380","39.650","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.377","42.869","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.406","51.597","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","56.651","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.376","51.877","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.408","45.700","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.407","37.464","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.416","35.456","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.453","38.380","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.472","38.109","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.430","35.247","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","36.043","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.423","36.840","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","38.480","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.404","36.266","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.380","37.313","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.395","40.902","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.420","47.720","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","54.626","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.382","44.310","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.408","40.591","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.417","39.364","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","36.778","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.415","35.207","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.399","39.818","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.390","41.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.407","46.468","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.385","42.278","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.439","48.332","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.395","42.382","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.415","40.315","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.502","49.391","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.444","44.655","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.405","38.659","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.429","43.159","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","51.149","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.404","52.457","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.383","53.593","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.408","57.260","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.368","38.547","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.401","38.463","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.371","35.660","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.387","36.173","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.487","44.312","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.418","38.125","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.408","36.451","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.372","37.191","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.365","38.922","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.383","43.358","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.430","44.269","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.380","40.140","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.476","104.515","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.536","102.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.647","117.550","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.664","119.930","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.766","139.990","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.865","158.667","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.967","200.797","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 19","氮氧化物(mg/m3)","100","2.101","262.562","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 20","氮氧化物(mg/m3)","100","2.221","287.777","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.357","314.694","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 22","氮氧化物(mg/m3)","100","2.381","324.159","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 23","氮氧化物(mg/m3)","100","2.359","292.220","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.358","260.270","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 02","氮氧化物(mg/m3)","100","2.318","216.123","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.325","208.760","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.256","201.939","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.230","204.153","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.279","218.786","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.257","219.059","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.196","229.016","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.127","227.416","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.024","214.726","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.818","178.230","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.699","152.664","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.627","151.864","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.472","136.391","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.414","138.534","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.355","128.460","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.303","126.729","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.270","113.754","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.300","113.526","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.285","113.573","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.308","122.295","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.303","121.356","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.270","111.511","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.319","118.315","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.315","114.561","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.264","110.060","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.323","110.383","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.294","105.941","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.241","106.289","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.193","103.199","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.182","104.329","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.123","100.225","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.197","154.830","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.696","118.594","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.786","134.542","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.942","153.919","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.155","162.107","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.345","165.108","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.456","155.636","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.512","127.037","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.456","110.379","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.536","116.480","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.664","109.415","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.733","118.560","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.800","128.761","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.812","120.445","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.891","128.290","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.903","113.884","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.865","114.356","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.896","109.103","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.938","116.389","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.976","113.597","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.015","120.174","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.025","122.918","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.061","123.565","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.118","121.535","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.127","116.640","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.311","130.808","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.345","127.597","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.185","115.039","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.931","114.348","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.741","104.252","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-18 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.715","100.460","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.860","113.216","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.985","126.586","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.939","106.437","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.955","102.960","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.937","113.475","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.031","107.118","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.107","109.678","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.221","121.522","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.275","119.103","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.229","107.721","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.917","103.717","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.142","122.251","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.077","108.340","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.111","109.306","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.092","102.293","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.124","111.281","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.941","104.102","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.777","100.473","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.483","74.979","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.480","74.712","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.476","74.251","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.456","71.181","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.399","61.873","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.377","58.792","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.405","63.180","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.470","72.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.526","81.218","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.673","104.465","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.804","124.313","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.885","141.362","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","155.285","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.114","203.046","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.206","211.005","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.231","220.830","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.227","224.675","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.189","216.040","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.095","197.720","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.951","174.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.912","169.221","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.787","127.232","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.724","112.838","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.676","105.253","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.637","98.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.593","91.174","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.592","92.386","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.549","84.827","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.547","83.727","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.524","81.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.528","82.114","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.574","88.774","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.677","104.828","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.939","166.420","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.098","182.410","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.275","228.198","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.358","219.539","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.386","242.491","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.455","257.826","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.464","242.463","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.422","243.751","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.319","235.826","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.272","236.580","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.296","205.638","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.146","177.355","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.119","173.276","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.097","169.646","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.068","166.203","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.010","155.827","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.935","144.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.872","135.274","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.858","133.561","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.838","129.427","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.764","118.723","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.713","111.510","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.793","122.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.966","149.408","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.158","179.077","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.270","214.073","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.350","209.970","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.446","224.062","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.611","266.443","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.643","287.470","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.709","284.757","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.697","279.661","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.516","230.888","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.419","247.074","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.349","251.437","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.327","247.859","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.312","244.684","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.272","235.136","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.174","217.952","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.171","216.534","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.169","215.752","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.183","218.267","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.078","200.524","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.983","181.758","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.907","169.718","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.926","171.803","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.907","168.118","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.021","189.964","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.935","114.921","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.321","233.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.411","191.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.529","167.860","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.555","185.565","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.641","232.212","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.068","163.828","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.640","263.934","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.485","239.253","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.336","215.428","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.334","213.057","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.235","197.776","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.171","188.269","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.146","184.987","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.089","174.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.003","161.527","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.005","160.857","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.885","142.146","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.806","129.996","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.793","127.321","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.745","120.675","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.732","117.706","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.729","118.270","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.723","116.203","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.652","68.313","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.910","89.586","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.027","89.209","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.968","57.611","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.948","49.800","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.998","46.809","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.078","49.393","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.963","42.856","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.797","36.071","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.604","28.900","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.532","27.968","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.558","32.040","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.515","32.329","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.474","29.400","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.455","28.204","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.429","26.214","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.370","22.551","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.369","22.640","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.424","25.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.445","27.538","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.429","26.721","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.535","33.279","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.569","34.661","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.676","40.193","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.772","46.938","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.881","50.257","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.999","47.596","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.207","52.844","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.305","48.373","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.393","48.974","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.383","49.326","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.267","44.106","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.185","41.593","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.932","37.015","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.732","30.825","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.698","30.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.620","28.593","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.530","26.677","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.540","28.174","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.431","22.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.317","15.875","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.239","12.306","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.241","12.352","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","9.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","10.075","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.182","9.692","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.157","8.919","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.171","10.387","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.167","10.796","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.189","11.677","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.157","9.503","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.169","10.196","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.231","12.976","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.176","8.694","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.169","8.387","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.163","8.476","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","8.232","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","8.071","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","7.371","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.140","8.408","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.143","8.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","7.819","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.133","7.526","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.159","9.422","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","8.882","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.162","8.975","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.140","7.689","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.145","7.443","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.159","8.231","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.194","10.372","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.252","13.334","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.277","15.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.316","20.726","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.326","29.226","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.341","27.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.426","24.347","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.451","21.411","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.527","23.654","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.520","23.229","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.569","23.001","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.587","26.006","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.592","28.382","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.519","25.438","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.542","25.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.505","28.372","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.506","23.388","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.523","24.333","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.568","23.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.516","26.132","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.600","27.173","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.494","25.614","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.611","25.862","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.605","23.113","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.645","26.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.649","29.554","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.740","32.011","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.905","39.568","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.974","41.644","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.907","29.323","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.869","25.615","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.027","35.423","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.946","40.846","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.900","35.673","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.937","38.178","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.912","39.694","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.903","38.558","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.683","31.143","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.719","31.240","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.599","26.412","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.543","23.506","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.486","18.654","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.476","18.113","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.445","19.222","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.434","20.377","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.405","18.995","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.389","18.468","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.349","19.334","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.372","21.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.381","23.792","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.376","23.511","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.347","22.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.294","18.915","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.252","15.776","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.273","16.608","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.257","15.350","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.214","12.538","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.142","8.729","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.176","10.486","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.178","11.744","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","9.391","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","9.423","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.126","11.531","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","10.075","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","10.458","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","12.235","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","10.357","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","8.527","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","7.996","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","7.509","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","7.529","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","7.991","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","8.329","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","13.077","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","15.359","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","13.081","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","18.039","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.149","27.192","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.172","29.510","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.245","35.298","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.216","25.629","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.221","23.726","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.315","31.994","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.310","28.713","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.295","28.518","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.276","29.241","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.260","28.400","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.210","23.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.172","17.154","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.164","16.951","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.136","15.148","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.139","15.050","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.121","12.725","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","11.423","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","11.247","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.112","11.564","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","14.039","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","15.476","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","24.348","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.176","17.226","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.287","40.056","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.298","42.927","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.317","30.897","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.404","31.296","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.404","27.407","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.417","30.892","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.412","31.237","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.371","27.700","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.289","19.674","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.261","18.477","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.236","18.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.247","19.262","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.227","17.446","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.227","16.777","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.218","16.593","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.171","12.040","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.186","12.289","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.148","10.471","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.166","11.348","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.146","10.262","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.150","10.165","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.168","11.649","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.154","12.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.364","32.920","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","41.264","1578.864","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.892","26.383","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.358","63.760","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.415","41.173","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.337","24.031","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.316","19.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.339","20.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.375","23.096","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.312","19.718","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.268","17.132","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.266","17.748","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.231","14.422","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.271","17.222","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.222","13.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.214","13.482","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.217","13.248","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.246","14.847","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.255","14.909","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.290","16.398","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.358","20.083","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.379","22.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.383","20.362","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.465","21.993","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.447","22.351","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","32.235","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.794","33.062","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.781","32.123","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.686","27.883","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.606","26.107","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.558","23.970","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.508","22.174","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.501","22.153","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.399","19.309","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.358","19.093","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.316","16.921","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.245","14.517","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.203","12.288","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.180","10.653","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","9.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.122","7.420","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.121","7.073","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","5.333","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","5.955","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","5.630","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","6.160","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","6.295","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","7.950","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.098","6.911","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","6.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","7.641","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","6.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","5.996","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","5.756","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","6.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","6.786","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","7.497","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","8.766","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","8.307","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","8.731","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","9.851","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","10.707","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","9.380","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","9.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","9.289","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","9.440","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","9.280","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.078","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","13.065","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","13.898","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","14.016","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","13.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","14.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","14.200","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","11.612","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.010","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","11.741","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","12.242","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","12.295","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","12.643","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","13.126","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","11.464","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","16.674","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","15.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","13.501","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","12.360","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","13.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","14.241","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.177","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","11.292","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","10.652","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","9.569","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","10.765","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","10.744","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","8.890","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","9.779","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","13.036","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","15.864","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.119","17.556","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","17.881","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","24.682","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.160","25.575","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.144","26.538","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.144","26.849","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.123","23.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","21.270","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","20.191","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.107","19.248","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","14.144","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","15.658","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","14.278","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","13.404","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.107","15.325","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","14.737","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.096","16.936","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","17.582","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","18.266","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.096","17.699","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","16.299","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","19.850","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","20.833","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.121","16.434","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.149","10.958","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","9.802","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.182","10.857","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.178","12.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.165","11.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.163","13.256","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","11.192","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","9.727","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","10.510","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","10.239","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","8.963","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","8.732","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","9.661","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","9.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","8.956","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","8.073","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","9.048","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","9.029","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","9.737","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","12.991","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","13.059","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","16.427","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","9.416","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.085","15.479","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.116","24.337","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","19.142","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.150","15.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.186","17.595","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.146","13.904","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.136","14.702","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.125","16.981","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.147","26.411","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","16.879","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","25.567","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","23.091","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.103","21.012","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","19.465","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","18.306","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","17.336","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","12.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","15.602","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","15.914","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","16.496","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","17.559","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","11.632","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 09","颗粒物(mg/m3)","5","2.550","11.618","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.609","5.528","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 11","颗粒物(mg/m3)","5","9.644","25.971","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 12","颗粒物(mg/m3)","5","5.396","14.002","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","5.651","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","5.508","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","5.529","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","6.377","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","5.873","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","5.602","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","5.928","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","5.978","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","5.687","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","5.001","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","5.167","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","5.906","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","6.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","6.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","7.797","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","8.731","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","9.738","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","12.024","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.141","13.642","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.122","9.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","5.137","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.098","5.907","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","5.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","6.553","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","5.271","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","5.245","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","5.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","6.284","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","5.708","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","5.358","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","5.815","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","5.202","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","5.429","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","5.860","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","13.447","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","19.361","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","18.865","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","21.835","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.116","23.685","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.125","26.270","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","27.090","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","26.643","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.124","24.590","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.114","22.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.096","17.624","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","19.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","16.366","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","21.462","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","18.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","18.651","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","13.618","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","11.614","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","10.626","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","10.723","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","14.483","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","15.212","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","15.104","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","17.312","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.103","20.693","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","20.651","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.153","29.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.194","38.887","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.296","58.094","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.271","57.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.420","87.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.308","42.604","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.212","25.311","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.162","32.970","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","23.623","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","16.879","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","19.555","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","14.489","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","10.891","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","10.160","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","13.358","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","13.534","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","7.356","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","7.444","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","7.338","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","9.596","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","11.640","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","19.653","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","15.468","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.186","21.223","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.205","21.565","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.195","17.484","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.292","26.293","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.436","47.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.365","39.452","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.246","27.624","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.215","24.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.188","23.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.165","19.896","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","11.607","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.139","13.246","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.114","11.033","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.126","11.796","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.111","9.680","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","9.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","7.250","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","7.067","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","8.084","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","6.199","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","9.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","16.522","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","13.011","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","11.880","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.153","26.180","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.208","37.391","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.233","42.630","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.236","39.641","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.232","37.957","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.208","34.020","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.204","40.708","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.161","27.172","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.139","22.322","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.124","19.851","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.116","19.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","17.247","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","15.844","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","17.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","14.041","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","14.582","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","11.871","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.942","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.975","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","13.140","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.933","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.103","17.080","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","21.908","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.133","21.399","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.158","25.468","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.190","36.810","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.250","49.697","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.262","50.964","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","71.753","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.354","66.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.277","54.600","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.215","36.273","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.184","32.112","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.146","29.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","30.133","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.112","20.736","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.133","22.776","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","25.247","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.096","14.717","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","17.228","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","14.579","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","18.765","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","18.336","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.125","19.814","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","21.570","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.158","26.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.177","29.548","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.170","27.716","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.241","38.811","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.276","47.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.259","48.320","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.259","50.454","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.242","49.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.245","48.803","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.252","52.449","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.183","31.183","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.211","34.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.204","33.160","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.169","27.584","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.166","27.019","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.637","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","17.761","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.131","20.509","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","19.692","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","15.936","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","16.387","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","18.881","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","18.663","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","19.294","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","20.880","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.138","22.500","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.222","35.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.241","39.723","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.287","46.305","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.286","51.805","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.281","57.534","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.460","91.745","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.332","67.893","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.203","37.712","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.202","32.438","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.193","30.532","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.160","26.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","20.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.114","18.084","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","16.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","15.645","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","17.519","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","15.555","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","14.844","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","12.382","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.736","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","12.048","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","12.571","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","14.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","18.743","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.123","20.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.165","26.551","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.191","30.340","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.187","31.193","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.209","37.175","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.281","56.541","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.282","57.241","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.223","45.296","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.197","39.576","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.196","39.975","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.184","30.661","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.178","29.117","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.174","27.753","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.146","23.875","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.795","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.111","18.019","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.096","15.726","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","14.767","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","14.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","12.038","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","12.177","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.006","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","12.572","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.119","18.830","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.143","23.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.191","35.641","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.279","49.391","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.324","52.553","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.364","59.129","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.498","97.367","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.401","68.993","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.347","69.242","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.289","58.010","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.271","54.522","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.179","37.622","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.179","36.767","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.155","30.453","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","25.845","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","22.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","19.843","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","20.462","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","15.738","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","15.496","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","14.872","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","15.567","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","17.177","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","20.289","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.185","37.195","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.246","45.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.279","42.256","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","66.551","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.438","73.750","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.464","82.697","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.425","70.894","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.397","66.221","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.278","46.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.253","40.755","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.249","39.777","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.253","40.126","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.228","36.548","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.210","33.616","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.197","32.056","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.380","59.063","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.412","63.721","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.311","48.427","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.357","55.197","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.301","46.510","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.349","54.267","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.377","58.213","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.306","47.661","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.351","54.385","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.352","54.540","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.350","54.168","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.354","56.365","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.373","60.783","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.398","72.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.382","65.619","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.396","71.249","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.412","75.493","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.445","80.909","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.437","79.039","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.567","105.289","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.542","100.684","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.445","72.435","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.448","69.627","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.434","67.390","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.455","70.483","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","73.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.436","67.322","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.401","62.287","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.343","53.327","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.333","51.598","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.343","53.219","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.422","65.455","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.399","61.891","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.290","50.811","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.306","50.396","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.401","71.696","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.449","72.221","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.458","79.172","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.509","90.436","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.541","89.973","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.621","107.029","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.617","110.339","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.685","127.325","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.657","104.723","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.658","101.771","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.714","110.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.712","110.335","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.756","117.157","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.717","111.062","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.672","104.239","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.539","83.622","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.559","86.678","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.508","78.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.505","78.193","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.462","71.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.483","74.953","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.529","81.681","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.560","86.486","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.367","61.544","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.545","84.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.458","69.740","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.596","98.256","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.695","121.490","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.740","122.109","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.631","104.797","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.465","69.747","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.608","105.977","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.808","149.716","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.963","178.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.950","176.160","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.007","187.095","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.052","195.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.088","202.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.186","220.376","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.221","226.380","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.241","230.377","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.219","226.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.255","232.794","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.260","233.960","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.317","244.504","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.309","243.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.206","141.563","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.371","244.098","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.119","155.521","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.962","105.398","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.977","116.915","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.893","129.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.453","68.830","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.926","148.882","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.605","97.014","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.445","71.759","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.567","91.112","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.688","110.362","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","128.575","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.824","132.424","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.974","156.562","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.018","163.454","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.054","169.259","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.147","184.573","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.214","195.089","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.210","194.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.255","201.535","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.302","209.254","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.320","212.140","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.298","208.322","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.140","205.310","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.430","36.190","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","39.167","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.790","41.407","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.885","41.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.966","43.917","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.893","39.994","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.793","36.016","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.876","49.162","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.126","53.250","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.238","55.626","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.449","64.754","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","61.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.519","67.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.621","78.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.701","83.169","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.745","83.121","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.851","105.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.851","86.128","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.804","83.547","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.831","74.893","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.883","94.978","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.857","83.877","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.910","97.305","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.958","83.598","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.008","77.482","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.933","77.557","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.894","86.389","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.995","86.504","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.994","86.893","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.994","84.831","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.907","62.164","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.921","56.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.883","64.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.896","81.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.893","75.107","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.872","76.521","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.841","80.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.860","79.225","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.847","84.336","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.829","79.960","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.897","83.733","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.886","81.686","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.912","73.158","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.812","69.144","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.860","80.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.846","86.224","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.909","89.124","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.810","86.286","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.866","101.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.732","101.883","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.816","113.067","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.879","117.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.910","120.477","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.908","121.771","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.932","120.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.907","117.896","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.967","117.686","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.923","113.454","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.956","117.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.043","126.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.932","128.070","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.930","140.349","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.808","145.495","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.855","166.470","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.817","176.153","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.718","186.365","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.708","199.667","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.660","198.663","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.598","158.709","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.518","146.947","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.474","151.045","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.424","145.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.432","150.463","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.391","171.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.325","210.977","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.303","236.775","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.314","239.944","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.329","242.644","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.301","237.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.387","244.523","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.416","203.760","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.436","173.020","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.468","156.555","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.491","151.132","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.466","135.031","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.482","141.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.434","148.944","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.387","152.489","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.484","164.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.362","143.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.353","141.760","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.248","130.611","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.192","128.581","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.202","128.904","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.125","117.155","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.090","114.071","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.093","115.526","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.055","129.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.043","170.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.029","187.899","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.416","171.584","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.690","93.724","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.510","73.760","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.128","44.576","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.833","73.882","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.769","137.313","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.559","58.615","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.197","36.014","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.240","35.862","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.334","49.851","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.300","45.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.242","36.242","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.296","44.277","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.402","60.176","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.449","67.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.466","69.900","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.545","81.507","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.558","83.233","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.654","97.828","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.730","109.142","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.730","109.023","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.729","109.321","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.811","121.375","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.822","123.054","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.856","128.046","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.925","138.540","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.923","137.887","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.904","138.839","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.890","143.124","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.947","149.068","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.903","166.218","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.963","177.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.983","180.897","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.984","180.945","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.974","179.224","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.002","184.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.069","175.992","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.127","168.434","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","164.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.042","155.768","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.069","159.750","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","164.633","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.077","180.974","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","198.456","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","197.068","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.111","204.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","202.308","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.133","203.868","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.132","199.937","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.104","145.269","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","61.517","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.934","60.852","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.061","65.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.112","77.611","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.127","80.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.155","92.838","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.226","103.841","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.298","117.234","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.279","123.273","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.343","130.185","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.311","124.072","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.253","129.128","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.316","147.784","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.287","147.532","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.281","128.327","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.194","121.649","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","134.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.229","128.940","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.239","148.622","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.175","178.325","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.145","188.063","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.016","183.520","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.473","361.914","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.245","43.266","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.271","40.614","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.358","37.258","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","39.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.403","38.529","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.494","54.027","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.462","64.057","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.432","77.245","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.467","65.177","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.420","83.548","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.336","71.099","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.424","87.656","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.402","84.514","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.391","83.075","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.433","91.814","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.383","66.041","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.342","61.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.318","65.273","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.298","63.528","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.246","52.084","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.329","48.207","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 12","二氧化硫(mg/m3)","35","13.907","35.966","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 13","二氧化硫(mg/m3)","35","15.848","46.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","39.849","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.438","49.703","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","50.167","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.405","41.660","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.493","50.004","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.545","53.999","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.586","46.298","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.631","37.170","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.582","35.283","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.583","37.897","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.565","37.224","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.530","35.829","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.410","35.989","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.462","80.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.512","108.947","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.553","117.521","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.615","131.122","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.593","126.181","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.719","152.866","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.597","127.141","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.670","142.542","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.705","144.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.712","134.667","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.631","109.429","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.544","106.245","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.544","112.385","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.440","93.404","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.447","94.953","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.411","87.681","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.426","69.604","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.452","63.604","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.420","55.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.384","55.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.402","79.211","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.371","78.945","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.334","70.979","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.345","73.603","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.405","84.176","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.398","76.002","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.478","93.263","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.497","98.576","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.551","107.796","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.571","118.991","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.567","116.834","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.509","71.063","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.512","59.261","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.469","95.864","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.418","78.201","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.384","57.851","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.360","59.122","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.266","39.750","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.280","45.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.236","41.981","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.338","39.084","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.368","54.418","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.279","47.020","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.348","43.474","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.479","53.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.545","57.400","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.591","53.793","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.642","58.479","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.703","75.026","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.703","75.459","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.699","76.103","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.671","76.479","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.688","85.748","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.553","64.828","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.574","50.041","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.552","52.525","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.541","51.858","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.516","48.524","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.474","41.525","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.431","42.362","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.430","40.044","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.359","35.499","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.361","41.470","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.277","57.540","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.270","57.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.682","262.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.524","90.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.371","65.937","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.231","43.584","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.220","36.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.220","35.595","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.225","36.470","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.268","43.424","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.210","40.701","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.204","41.144","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.218","42.223","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.221","43.977","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.223","37.342","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.262","42.416","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.328","55.274","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.363","66.092","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.271","52.043","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.326","65.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.316","63.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.273","55.239","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.275","44.766","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.306","49.826","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.284","46.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.368","59.548","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.301","48.942","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.347","56.142","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.340","55.074","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.330","61.146","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.345","69.974","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.239","48.018","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.227","36.966","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.221","35.879","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.332","53.607","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.369","59.789","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.500","81.121","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.452","73.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.241","39.328","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.255","41.380","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.224","36.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.203","40.856","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.220","44.464","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.261","52.833","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.203","40.748","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.185","37.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.216","40.839","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.200","35.955","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.245","39.892","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.292","47.426","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.309","59.734","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.239","41.750","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.298","60.369","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.256","51.572","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.272","54.904","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.234","47.685","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.198","40.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.188","37.865","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.223","45.214","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.267","53.929","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.230","46.705","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.202","40.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.220","44.852","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.212","43.013","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.218","35.401","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.253","41.174","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.339","54.857","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.308","50.000","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.264","42.784","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.381","61.546","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.677","115.840","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.716","127.185","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.664","123.165","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.718","110.420","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.712","110.490","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.750","116.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.759","117.286","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.660","102.182","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.664","102.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.822","127.064","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.959","148.303","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.022","154.376","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.353","224.075","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.818","316.534","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.889","310.120","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.674","272.717","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.470","222.966","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.630","285.190","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 19","氮氧化物(mg/m3)","100","2.066","383.369","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 20","氮氧化物(mg/m3)","100","2.147","399.036","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.343","435.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 22","氮氧化物(mg/m3)","100","2.327","432.429","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 23","氮氧化物(mg/m3)","100","2.483","461.488","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.602","483.585","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 01","氮氧化物(mg/m3)","100","2.657","493.294","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 02","氮氧化物(mg/m3)","100","2.559","475.487","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.469","459.310","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.636","489.391","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.807","521.202","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.654","492.786","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.696","500.707","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.717","504.702","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.693","275.841","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.214","572.069","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.736","381.538","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.453","271.742","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 13","氮氧化物(mg/m3)","100","2.556","307.669","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 14","氮氧化物(mg/m3)","100","2.530","362.851","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.725","270.925","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 16","氮氧化物(mg/m3)","100","3.188","511.707","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 17","氮氧化物(mg/m3)","100","2.491","400.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.970","316.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 19","氮氧化物(mg/m3)","100","2.114","339.469","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 20","氮氧化物(mg/m3)","100","2.326","373.608","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.511","403.512","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 22","氮氧化物(mg/m3)","100","2.615","420.650","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 23","氮氧化物(mg/m3)","100","2.979","479.506","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.893","465.197","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 01","氮氧化物(mg/m3)","100","2.985","479.802","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.030","487.083","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.216","517.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.244","522.076","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.225","518.509","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.209","515.501","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.285","527.701","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.359","540.573","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.850","283.667","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.984","100.004","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.196","112.015","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.353","107.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.475","106.856","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.413","105.140","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.534","107.114","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 14","氮氧化物(mg/m3)","100","2.484","106.850","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 15","氮氧化物(mg/m3)","100","2.653","105.049","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 16","氮氧化物(mg/m3)","100","2.519","102.920","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 17","氮氧化物(mg/m3)","100","2.834","123.865","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 18","氮氧化物(mg/m3)","100","2.939","125.185","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 19","氮氧化物(mg/m3)","100","3.002","137.225","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 20","氮氧化物(mg/m3)","100","3.072","134.677","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.020","133.183","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.208","138.887","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.357","128.343","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.232","123.352","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.382","146.030","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.534","164.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.521","164.252","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.456","164.627","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.194","174.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.442","202.532","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.446","214.352","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.568","222.191","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.623","228.293","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.713","236.958","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.920","244.028","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.125","255.122","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.134","247.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.092","241.438","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.159","249.539","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.196","260.865","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.229","280.439","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.380","318.763","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.135","333.081","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.057","363.847","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.122","399.603","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.089","443.719","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.892","453.853","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.935","470.204","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.973","395.154","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.782","365.695","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.759","385.606","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.580","366.655","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.602","378.736","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.696","456.662","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.653","581.814","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.614","656.349","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.537","646.505","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.485","636.835","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.413","623.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 12","氮氧化物(mg/m3)","100","3.351","590.155","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 13","氮氧化物(mg/m3)","100","3.411","489.743","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.571","429.756","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 15","氮氧化物(mg/m3)","100","3.672","391.510","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 16","氮氧化物(mg/m3)","100","3.722","377.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 17","氮氧化物(mg/m3)","100","3.795","349.569","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 18","氮氧化物(mg/m3)","100","3.846","367.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 19","氮氧化物(mg/m3)","100","3.914","406.870","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 20","氮氧化物(mg/m3)","100","3.908","429.520","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.898","433.280","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.872","407.675","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.671","384.827","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.676","385.513","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.643","393.064","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.620","388.173","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.379","351.727","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.281","343.326","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.279","346.048","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.214","394.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.304","540.865","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.229","589.400","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.096","346.125","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.641","102.242","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.687","110.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.617","110.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.664","112.905","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.814","123.978","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.710","131.051","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.860","133.802","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.676","121.416","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.729","127.484","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.650","131.133","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.629","124.203","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.431","111.969","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.461","117.655","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.448","122.955","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.663","153.310","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.684","163.398","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.672","168.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.572","177.044","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.698","207.948","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.625","206.969","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.770","224.671","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.743","222.688","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.817","221.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.818","227.320","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.797","223.774","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.650","254.876","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.356","247.069","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.715","315.673","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.619","298.653","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.612","295.773","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.778","326.295","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.754","306.672","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.838","274.764","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.539","229.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.336","199.759","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.427","212.732","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.637","243.884","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.756","262.203","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.771","264.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.846","276.039","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.559","232.941","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.627","243.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.616","241.351","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.382","206.394","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.349","201.815","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.274","190.392","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.152","172.415","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","173.365","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.949","142.133","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.941","141.052","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.763","114.308","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.677","101.639","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.695","104.239","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.820","122.577","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.831","124.175","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.922","156.782","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.947","174.781","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.975","178.615","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.130","207.725","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.214","222.498","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.215","219.364","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.319","232.251","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.270","168.444","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.475","103.149","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.583","113.156","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.637","132.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.530","129.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.528","137.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.578","152.094","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.682","163.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.563","148.011","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.456","150.433","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-18 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.661","186.265","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.825","209.338","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.735","173.727","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.704","172.764","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.734","181.966","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.733","181.408","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.946","233.547","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.892","285.488","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.046","335.571","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.936","350.249","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.072","187.714","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.010","185.894","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.271","266.527","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.110","164.672","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.031","108.392","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.113","118.442","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.813","112.022","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.602","106.867","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.778","106.767","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.785","155.673","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.692","146.133","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.673","139.320","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.670","141.114","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.730","155.270","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.554","117.066","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.599","103.248","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.714","127.593","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.691","141.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.971","206.620","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.109","235.937","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.017","143.918","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.539","106.949","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.591","126.357","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.572","121.633","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.718","152.786","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.848","173.517","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.812","156.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.720","139.052","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.729","144.678","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.691","134.991","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.778","163.541","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.670","137.644","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.780","112.149","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.799","165.020","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.840","151.748","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.842","131.948","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.826","132.793","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.896","145.727","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.016","181.036","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.923","141.364","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.026","101.269","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.010","105.493","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.105","128.080","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.107","163.923","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.207","207.745","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.108","134.999","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.079","120.766","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.124","117.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.952","102.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.943","102.876","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.901","106.768","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.154","107.913","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","101.504","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.225","120.993","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.280","118.415","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.305","113.828","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.286","127.148","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.374","125.165","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.275","152.237","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.436","298.440","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.448","307.312","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.793","161.696","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.693","118.734","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.827","146.411","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.574","109.156","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.654","105.157","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.643","104.435","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.659","106.650","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.689","111.666","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.637","102.917","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.737","119.366","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.717","116.077","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.733","121.235","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.743","121.813","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.745","146.259","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.632","125.669","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.636","123.868","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.588","117.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.602","113.226","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.601","119.772","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.524","101.866","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.673","109.373","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.651","105.638","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.792","128.213","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.642","104.435","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.628","102.049","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.735","119.265","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.633","117.480","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.530","106.926","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.698","113.213","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.637","103.488","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.755","122.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.051","171.400","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.010","164.172","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.122","181.932","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.201","194.393","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.087","176.205","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.130","183.365","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.014","164.389","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.204","195.562","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.256","203.125","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.370","222.144","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.068","173.222","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.060","171.674","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.067","173.348","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.027","178.736","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.789","158.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.875","177.036","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.577","116.153","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.672","134.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.499","100.873","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.644","107.945","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.649","105.028","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.883","143.087","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.635","102.833","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.700","113.277","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.634","102.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.705","114.063","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.744","120.020","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.995","161.246","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.935","151.920","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.876","163.897","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.775","136.951","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.791","127.816","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.877","141.764","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.897","174.029","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.861","147.926","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.722","144.972","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.627","126.603","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.639","128.985","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.558","112.991","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.531","106.564","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.587","118.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.618","124.557","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.675","136.471","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.620","125.815","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.580","116.786","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.614","124.087","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.779","157.756","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.663","133.964","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.692","140.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.075","216.947","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.268","257.394","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.125","208.552","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.900","138.671","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.888","160.667","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.650","110.102","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.728","130.594","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.635","106.935","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.639","108.367","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.606","101.147","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.689","112.125","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.878","142.310","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.897","145.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.930","150.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.074","173.184","停炉"]
["热电北13#炉排口","2021-10-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","7.278","8.340","因下雨等因素致仪器测量条件干扰造成的数据假超标。"]
["热电北13#炉排口","2021-10-18 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.502","8.323","查阅历史数据，未见异常"]
["热电北13#炉排口","2021-10-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.372","7.823","仪表标定"]
["炼焦南1-4#焦炉筛焦除尘","2021-10-14 13","颗粒物(mg/m3)","15","17.250","17.250","仪表故障","2段供电智能开关故障，2段供电自动退出，始终合不上，导致除尘低压失电风机跳停，点检及时联系各用电单位，联系高配，合母联，按照应急预案规定的先后逐步恢复各个用电单元的供电，风机调停期间烟尘超标"]
["炼焦南1#2#干熄焦除尘","2021-10-04 09","二氧化硫(mg/m3)","80","89.130","89.300","停运检修"]
["炼焦南3#4#焦炉出焦除尘","2021-10-12 10","二氧化硫(mg/m3)","30","62.600","62.590","仪表标定"]
["炼焦南5#6#焦炉出焦除尘","2021-10-28 16","二氧化硫(mg/m3)","30","50.880","50.930","分析仪故障"]
["炼焦南5#6#焦炉出焦除尘","2021-10-28 17","二氧化硫(mg/m3)","30","33.790","33.790","分析仪故障"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-06 16","颗粒物(mg/m3)","30","70.321","70.321","在调试二氧化硫喷氨过程中导致颗粒物超标。"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-01 00","二氧化硫(mg/m3)","30","34.499","34.499","6#干熄焦环境除尘提标改造，烟气通过出焦除尘排放。"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-01 04","二氧化硫(mg/m3)","30","32.005","32.005","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-06 11","二氧化硫(mg/m3)","30","62.672","62.672","仪表标定"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-06 12","二氧化硫(mg/m3)","30","35.100","35.100","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-06 13","二氧化硫(mg/m3)","30","30.047","30.047","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-06 14","二氧化硫(mg/m3)","30","32.920","32.920","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-07 09","二氧化硫(mg/m3)","30","34.432","34.432","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-07 15","二氧化硫(mg/m3)","30","39.368","39.368","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-07 20","二氧化硫(mg/m3)","30","34.275","34.275","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-07 21","二氧化硫(mg/m3)","30","38.443","38.443","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-08 14","二氧化硫(mg/m3)","30","33.907","33.907","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-08 15","二氧化硫(mg/m3)","30","32.813","32.813","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-08 20","二氧化硫(mg/m3)","30","33.270","33.270","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-09 08","二氧化硫(mg/m3)","30","31.278","31.278","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-09 09","二氧化硫(mg/m3)","30","30.113","30.113","喷氨调整"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-10-13 10","二氧化硫(mg/m3)","30","30.100","30.100","仪表标定"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-23 17","颗粒物(mg/m3)","15","25.200","21.913","cems设备故障"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-23 18","颗粒物(mg/m3)","15","24.026","20.205","cems设备故障"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-04 12","二氧化硫(mg/m3)","30","31.978","29.870","外网煤气波动导致排口数据超标"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-04 13","二氧化硫(mg/m3)","30","44.188","43.239","外网煤气波动导致排口数据超标"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-14 18","二氧化硫(mg/m3)","30","39.218","32.811","粉仓辅线检修"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-16 10","二氧化硫(mg/m3)","30","32.148","28.894","煤气压力波动导致排口不稳定超标"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-29 02","二氧化硫(mg/m3)","30","34.159","29.843","称重仓失重给料机信号丢失未运行"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-10-29 06","二氧化硫(mg/m3)","30","32.214","27.634","称重仓失重给料机信号丢失未运行"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-04 12","二氧化硫(mg/m3)","30","32.326","30.693","外网煤气波动导致排口超标"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-04 13","二氧化硫(mg/m3)","30","42.795","42.222","外网煤气波动导致排口超标"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-13 23","二氧化硫(mg/m3)","30","30.518","26.137","原料仓辅线下粉不通畅，现场处理后恢复正常，折算值不超标"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-14 18","二氧化硫(mg/m3)","30","35.265","29.601","粉仓辅线检修，清理积脏期间超标，主线效果无法满足脱硫，辅线恢复后排口正常"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-16 10","二氧化硫(mg/m3)","30","35.209","32.067","煤气压波动，导致排口不稳定超标"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-29 02","二氧化硫(mg/m3)","30","34.118","30.170","称重仓失重给料机信号丢失未运行"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-10-29 06","二氧化硫(mg/m3)","30","30.924","26.823","称重仓失重给料机信号丢失未运行"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","15","19.800","19.800","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 01","颗粒物(mg/m3)","15","19.900","19.900","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 02","颗粒物(mg/m3)","15","31.140","31.140","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 03","颗粒物(mg/m3)","15","43.780","43.780","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-02 03","颗粒物(mg/m3)","15","23.950","23.950","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-02 08","颗粒物(mg/m3)","15","15.580","15.580","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 03","颗粒物(mg/m3)","15","15.740","15.740","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 04","颗粒物(mg/m3)","15","18.720","18.720","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 05","颗粒物(mg/m3)","15","23.510","23.510","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 06","颗粒物(mg/m3)","15","26.910","26.910","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 07","颗粒物(mg/m3)","15","29.650","29.650","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 08","颗粒物(mg/m3)","15","20.640","20.640","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 09","颗粒物(mg/m3)","15","122.990","122.990","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 10","颗粒物(mg/m3)","15","56.860","56.860","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 11","颗粒物(mg/m3)","15","22.170","22.170","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 12","颗粒物(mg/m3)","15","19.600","19.600","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-14 19","二氧化硫(mg/m3)","30","44.480","44.480","4#焦炉即将退出为退出做准备，导致排口波动"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 12","二氧化硫(mg/m3)","30","90.100","90.100","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 15","二氧化硫(mg/m3)","30","164.390","164.390","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 16","二氧化硫(mg/m3)","30","106.180","106.180","3#4#焦炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 00","氮氧化物(mg/m3)","150","164.400","164.400","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 01","氮氧化物(mg/m3)","150","159.110","159.110","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 02","氮氧化物(mg/m3)","150","158.720","158.720","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 03","氮氧化物(mg/m3)","150","163.830","163.830","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-01 04","氮氧化物(mg/m3)","150","150.850","150.850","3#焦炉停炉永久退出"]
["炼焦北7#焦炉脱硫脱硝排口","2021-10-21 12","颗粒物(mg/m3)","15","15.710","15.700","吸附塔气室积灰，导致排口粉尘超标"]
["炼焦南1#2#焦炉出焦除尘","2021-10-13 13","二氧化硫(mg/m3)","30","43.007","43.007","厂家设备调试"]
["炼焦北4、5#干熄焦环境除尘","2021-10-08 13","二氧化硫(mg/m3)","80","80.783","80.783","由于高炉修风减产，焦炉被迫同步减产后结焦时间较长，干熄焦装焦排焦过程中二氧化硫峰值较大，导致二氧化硫小时均值超标。"]
["炼焦北4、5#干熄焦环境除尘","2021-10-09 18","二氧化硫(mg/m3)","80","84.345","84.345","停炉"]
["炼焦北4、5#干熄焦环境除尘","2021-10-09 19","二氧化硫(mg/m3)","80","80.543","80.543","停炉"]
["炼焦北4、5#干熄焦环境除尘","2021-10-09 21","二氧化硫(mg/m3)","80","87.145","87.145","停炉"]
["炼焦南1、2#干熄焦放散气脱硫","2021-10-23 05","二氧化硫(mg/m3)","80","102.615","102.615","2#研磨机计量螺杆处的下料管损坏造成超标"]
["炼焦南3#干熄焦放散气脱硫","2021-10-05 10","二氧化硫(mg/m3)","80","86.035","86.035","计量螺杆故障"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2021-10-15 16","二氧化硫(mg/m3)","80","129.147","129.147","4#干熄焦生产前调试阶段，将炉内积存烟气放散至4#干熄焦脱硫系统，导致SO2排口瞬间超量程超标"]
["炼焦北5#干熄焦放散气脱硫","2021-10-01 17","二氧化硫(mg/m3)","80","84.565","84.565","欣创加料不及时，导致数据波动"]
["炼焦北6#干熄焦放散气脱硫","2021-10-09 15","二氧化硫(mg/m3)","80","115.307","115.307","B仓旋转阀发生故障"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.584","185.238","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.692","529.973","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.659","436.312","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.719","269.157","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.711","237.569","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.698","261.167","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.678","301.880","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.631","378.008","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.640","688.481","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.644","723.857","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.670","114.173","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.626","969.172","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.534","810.500","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.455","105.182","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.493","180.068","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.531","739.184","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.514","304.541","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.506","189.175","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.495","120.252","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.547","119.394","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.521","121.017","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.522","116.023","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.542","123.667","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.592","146.882","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.573","172.567","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.523","195.066","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.571","231.067","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.618","316.287","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.582","521.612","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.565","445.876","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.530","400.792","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.549","407.116","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.610","426.523","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.601","482.245","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.587","784.821","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.583","854.904","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.532","67.531","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.428","283.456","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.392","1089.363","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.440","734.415","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.386","928.256","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.438","786.977","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.370","913.410","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.411","937.131","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.332","381.223","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.324","123.230","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.361","900.136","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.390","691.562","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.362","903.939","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.340","564.856","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.321","68.097","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.345","641.279","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.366","881.687","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.400","463.316","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.429","448.414","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.476","432.213","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.540","424.002","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.501","580.066","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.416","603.002","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.402","548.919","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.388","669.947","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.423","905.279","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.476","748.379","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.420","663.995","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.486","679.134","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.426","720.468","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.477","884.364","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.475","444.610","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.506","992.024","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.481","723.295","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.446","515.252","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.490","265.232","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.474","199.521","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.484","171.129","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.445","163.337","大修停运"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.436","158.916","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.476","173.059","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.500","212.815","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.478","329.173","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.443","404.677","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.505","433.914","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.476","565.150","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.484","439.332","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.505","422.769","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.504","372.992","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.462","351.294","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.487","299.977","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.469","346.177","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.462","426.337","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.565","660.163","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.554","805.883","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.348","206.219","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-12 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.427","248.812","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-12 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.364","774.974","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-12 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.372","609.283","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-12 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.340","61.859","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.339","462.838","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.338","816.775","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.329","624.811","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.302","565.927","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.343","539.413","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.328","616.977","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.341","975.103","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.379","980.796","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.415","51.756","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.422","548.086","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.435","1061.989","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.401","518.393","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.392","345.481","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.441","236.515","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.450","208.673","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.467","190.286","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.473","203.712","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.425","192.455","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.358","197.993","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.383","202.646","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.363","219.279","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.338","205.888","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.348","201.648","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.359","193.531","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.387","191.934","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.365","158.367","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.363","142.947","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.341","138.266","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.361","145.695","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.354","161.467","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.337","178.937","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.332","201.312","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.303","241.755","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.429","299.823","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.441","452.297","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.464","730.079","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.446","234.899","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.635","474.728","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 14","颗粒物(mg/m3)","40","3.467","121.646","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.557","176.220","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.573","175.294","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.622","182.359","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 18","颗粒物(mg/m3)","40","4.508","289.934","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.701","217.360","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.428","190.128","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 21","颗粒物(mg/m3)","40","3.012","269.830","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.353","222.592","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.373","258.611","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.332","242.357","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.339","244.135","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.348","278.428","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.373","361.129","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.348","382.405","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.714","726.763","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.442","850.117","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.308","143.630","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.111","70.881","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","87.713","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","100.346","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.310","109.315","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","119.894","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","114.730","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","117.831","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-19 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","120.545","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.298","151.934","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","148.849","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","143.295","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","139.631","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","141.386","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","150.732","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","124.702","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","136.720","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","164.198","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","156.432","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","178.748","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.291","151.067","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.254","125.543","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.257","109.641","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.262","103.483","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.238","109.628","检修停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","125.611","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.214","130.298","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","137.167","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.242","139.555","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","135.960","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","141.112","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","142.905","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","132.878","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","131.607","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","123.941","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","112.558","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.291","108.536","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","111.790","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","123.434","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.245","135.990","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","158.730","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","183.261","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","186.753","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.316","178.460","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","134.850","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","110.380","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","94.270","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.292","93.048","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.304","93.715","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.314","94.822","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","98.341","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","112.556","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.290","125.141","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","141.413","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","160.120","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","180.254","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.329","185.932","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.302","197.694","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.314","205.634","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.308","191.160","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.314","211.936","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","220.855","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","333.877","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.292","585.877","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.279","801.704","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.317","584.793","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.276","852.746","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","324.595","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","227.858","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","200.262","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","215.346","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","230.515","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","264.565","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","287.309","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.292","284.694","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","299.541","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.301","388.574","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.278","417.071","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.312","396.617","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","366.147","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","390.018","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.328","415.771","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.324","339.442","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","395.670","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.299","412.067","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.313","523.520","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.291","696.963","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.302","872.631","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","555.059","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","471.811","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","246.269","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.245","133.778","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.213","105.014","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","95.735","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.239","102.312","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.245","119.509","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.232","138.426","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","171.155","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.242","178.512","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","176.465","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","148.442","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","144.900","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.290","143.566","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","135.861","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.304","128.547","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.298","120.165","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","123.794","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","120.084","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","134.963","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","132.250","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","142.333","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","134.586","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.262","121.305","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","92.671","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","67.975","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","67.696","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","70.446","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","63.241","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","59.467","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","63.973","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","69.527","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.230","74.189","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","81.786","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.238","88.256","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","91.313","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.254","103.573","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","97.909","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","93.815","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","90.165","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","88.013","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.301","84.457","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","85.867","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","87.128","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.306","91.127","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","98.069","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","97.082","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","89.761","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","78.276","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","63.861","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","50.989","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","48.236","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","47.348","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","47.118","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","52.104","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","55.865","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","56.707","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","57.560","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.238","57.007","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","56.075","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","56.497","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","56.278","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.235","54.276","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.224","57.360","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.298","58.845","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","55.153","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","56.157","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.310","58.426","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.290","59.403","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","59.690","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","59.530","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","56.233","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.982","40.427","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.298","40.456","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","43.387","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.300","49.307","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","49.550","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.303","49.729","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","52.633","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.237","55.722","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","58.909","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.233","58.710","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","60.671","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","62.159","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","63.930","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","71.252","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","75.898","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","79.442","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","76.818","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","77.242","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","72.432","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","66.442","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","61.229","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","58.176","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","57.076","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","58.640","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","57.804","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","61.672","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","65.652","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.244","69.503","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","75.679","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","82.156","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","89.154","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","87.309","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","82.833","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.292","86.669","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","87.906","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","91.053","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","88.153","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.329","94.679","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","93.874","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","103.763","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","116.083","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","112.310","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","100.325","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","83.062","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","75.322","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.235","63.589","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","61.765","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","62.398","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","68.940","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","77.189","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.220","79.422","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","87.464","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","100.425","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.245","101.646","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","100.827","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","100.597","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","113.932","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","122.022","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","117.415","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","103.884","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.254","88.914","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","93.085","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.291","101.140","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.278","111.457","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","119.467","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","118.993","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","107.939","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","68.549","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","63.200","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","58.511","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.278","53.228","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.301","51.474","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","53.322","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","55.378","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","57.569","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","56.812","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","58.164","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","62.595","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","64.805","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","65.050","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","64.651","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","67.971","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","70.235","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.233","69.904","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","69.476","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","71.504","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","81.769","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","90.667","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","96.082","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","92.517","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","78.325","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.330","74.245","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","72.264","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","55.880","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","52.163","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","51.512","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","55.791","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.242","58.375","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.242","60.478","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","67.787","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.299","74.542","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.242","79.215","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","100.602","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.276","115.178","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","116.038","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.257","116.313","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","108.328","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.240","102.800","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","103.763","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","104.723","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.276","116.632","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.300","117.571","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","115.795","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","112.107","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.308","86.569","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.276","70.085","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","62.680","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.313","59.907","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","56.858","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.300","60.767","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","69.498","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","82.043","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","99.567","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","109.199","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.279","117.366","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","111.778","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","109.883","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.244","114.282","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.237","123.679","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 03","二氧化硫(mg/m3)","180","0.575","225.657","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 04","二氧化硫(mg/m3)","180","0.692","213.442","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 02","二氧化硫(mg/m3)","180","1.194","192.523","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 13","二氧化硫(mg/m3)","180","0.465","212.224","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 06","二氧化硫(mg/m3)","180","0.755","260.548","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-12 18","二氧化硫(mg/m3)","180","0.891","258.673","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 10","二氧化硫(mg/m3)","180","0.516","214.896","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 10","二氧化硫(mg/m3)","180","1.292","237.940","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 11","二氧化硫(mg/m3)","180","1.390","420.543","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 13","二氧化硫(mg/m3)","180","1.352","238.885","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 05","二氧化硫(mg/m3)","180","0.908","238.140","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 06","二氧化硫(mg/m3)","180","0.883","333.166","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 05","氮氧化物(mg/m3)","300","1.199","379.541","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 06","氮氧化物(mg/m3)","300","1.211","421.338","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 13","氮氧化物(mg/m3)","300","1.068","384.782","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 09","氮氧化物(mg/m3)","300","0.973","379.776","大修停机"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2021-10-01 10","颗粒物(mg/m3)","10","11.020","11.020","工艺波动"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2021-10-17 11","颗粒物(mg/m3)","10","12.511","12.511","仪表比对"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2021-10-26 15","颗粒物(mg/m3)","10","10.853","10.853","原料波动较大"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-07 10","二氧化硫(mg/m3)","180","45.910","305.170","检修启停机"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-09 19","二氧化硫(mg/m3)","180","140.460","201.200","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-09 23","二氧化硫(mg/m3)","180","134.900","200.130","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 00","二氧化硫(mg/m3)","180","150.100","194.600","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 01","二氧化硫(mg/m3)","180","181.000","231.060","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 02","二氧化硫(mg/m3)","180","229.380","337.890","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 03","二氧化硫(mg/m3)","180","277.990","478.430","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 04","二氧化硫(mg/m3)","180","272.260","483.850","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 05","二氧化硫(mg/m3)","180","331.040","408.250","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 06","二氧化硫(mg/m3)","180","330.290","405.670","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 07","二氧化硫(mg/m3)","180","385.550","534.520","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 08","二氧化硫(mg/m3)","180","331.890","442.180","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-10 09","二氧化硫(mg/m3)","180","281.120","335.950","原料调整生产波动"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-14 10","二氧化硫(mg/m3)","180","48.080","276.310","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-21 10","二氧化硫(mg/m3)","180","52.790","483.200","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-10-21 10","氮氧化物(mg/m3)","300","30.970","364.770","仪表比对"]
["热电北12#炉脱硫排口","2021-10-30 09","氮氧化物(mg/m3)","50","56.740","56.290","因PLC死机致监测数据传输不变化，导致数据超标。"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-04 18","颗粒物(mg/m3)","40","18.590","153.210","检修启停机"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-05 10","颗粒物(mg/m3)","40","23.450","101.710","仪表比对"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 09","颗粒物(mg/m3)","40","19.250","281.120","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 10","颗粒物(mg/m3)","40","17.590","780.670","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 11","颗粒物(mg/m3)","40","18.250","934.380","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 12","颗粒物(mg/m3)","40","17.030","661.340","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 13","颗粒物(mg/m3)","40","16.030","374.080","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 14","颗粒物(mg/m3)","40","15.710","360.610","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 15","颗粒物(mg/m3)","40","15.950","756.980","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 16","颗粒物(mg/m3)","40","18.440","48.730","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 08","颗粒物(mg/m3)","40","19.330","542.040","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 09","颗粒物(mg/m3)","40","17.840","841.150","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 10","颗粒物(mg/m3)","40","17.480","827.520","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 11","颗粒物(mg/m3)","40","16.280","764.400","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 12","颗粒物(mg/m3)","40","15.860","752.570","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 13","颗粒物(mg/m3)","40","15.340","569.880","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 16","颗粒物(mg/m3)","40","14.020","41.350","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 17","颗粒物(mg/m3)","40","14.890","627.570","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 18","颗粒物(mg/m3)","40","14.770","669.180","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 19","颗粒物(mg/m3)","40","14.750","380.280","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-21 13","颗粒物(mg/m3)","40","18.880","197.450","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-21 14","颗粒物(mg/m3)","40","16.880","281.340","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-24 10","颗粒物(mg/m3)","40","64.400","70.120","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-24 11","颗粒物(mg/m3)","40","42.000","63.820","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-04 18","二氧化硫(mg/m3)","180","186.050","447.420","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-04 19","二氧化硫(mg/m3)","180","215.870","205.550","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 09","二氧化硫(mg/m3)","180","116.420","1491.450","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 10","二氧化硫(mg/m3)","180","12.620","538.430","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 11","二氧化硫(mg/m3)","180","8.680","444.140","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 16","二氧化硫(mg/m3)","180","156.790","227.980","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 08","二氧化硫(mg/m3)","180","22.890","257.170","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 09","二氧化硫(mg/m3)","180","5.500","252.740","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-31 03","二氧化硫(mg/m3)","180","206.950","195.340","脱硫雾化器下浆管道不畅"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 10","氮氧化物(mg/m3)","300","10.000","442.540","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 11","氮氧化物(mg/m3)","300","15.470","797.760","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 12","氮氧化物(mg/m3)","300","15.000","560.270","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 13","氮氧化物(mg/m3)","300","12.670","306.610","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 14","氮氧化物(mg/m3)","300","14.710","326.910","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 15","氮氧化物(mg/m3)","300","13.700","635.340","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 08","氮氧化物(mg/m3)","300","32.990","923.110","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 09","氮氧化物(mg/m3)","300","32.130","1473.390","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 10","氮氧化物(mg/m3)","300","31.440","1494.320","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 11","氮氧化物(mg/m3)","300","32.690","1515.830","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 12","氮氧化物(mg/m3)","300","30.610","1459.610","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 13","氮氧化物(mg/m3)","300","30.840","1118.000","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 17","氮氧化物(mg/m3)","300","32.360","1359.540","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 18","氮氧化物(mg/m3)","300","32.850","1473.550","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 19","氮氧化物(mg/m3)","300","31.190","803.220","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-21 13","氮氧化物(mg/m3)","300","30.290","362.710","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-21 14","氮氧化物(mg/m3)","300","32.000","548.640","检修停炉"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.829","120.735","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 13","颗粒物(mg/m3)","40","5.520","136.059","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 14","颗粒物(mg/m3)","40","4.333","231.198","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 15","颗粒物(mg/m3)","40","3.366","159.942","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 16","颗粒物(mg/m3)","40","3.980","199.109","检修启停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 17","颗粒物(mg/m3)","40","3.161","126.784","检修启停机"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-10-01 22","二氧化硫(mg/m3)","35","37.221","40.268","入口煤硫含量大，SO2超2000，脱硫出口SO2不稳定"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-10-21 12","氮氧化物(mg/m3)","50","41.608","50.930","煤质差，欣创调整缓慢"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.470","8.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.410","6.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.580","9.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.390","5.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.440","6.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.480","7.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.500","8.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.570","11.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.970","20.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","16.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.620","13.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.910","18.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.400","24.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.600","10.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.080","18.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","16.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.070","15.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.840","13.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.640","9.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","10.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.710","10.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.350","21.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.400","20.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.900","12.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.880","13.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","16.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.810","17.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","24.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.310","39.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.870","56.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.470","41.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","16.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.390","8.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.430","8.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.120","23.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.470","29.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.760","15.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.160","20.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.290","26.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.820","17.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.730","17.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.780","18.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.840","20.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","18.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","14.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.530","11.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.080","22.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.450","31.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.420","30.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.050","23.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.900","24.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.150","33.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","37.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","25.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.520","47.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","22.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.760","45.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.090","28.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.410","35.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","26.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.050","22.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.330","26.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.030","23.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.400","34.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.120","27.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.120","26.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.670","16.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","18.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.690","16.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.890","19.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.560","13.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.490","12.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","26.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.000","29.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","36.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.250","50.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.710","102.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.880","124.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.270","34.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","21.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.810","36.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.810","35.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.090","20.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.440","28.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.840","16.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.500","28.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.160","22.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.080","21.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","22.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","22.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","16.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.860","17.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","15.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.580","10.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.050","20.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.030","20.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.310","6.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.380","7.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.520","12.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","27.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.090","34.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.380","47.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.370","40.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.420","37.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.830","18.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.330","29.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.160","24.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.980","20.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","15.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.250","28.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.700","16.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.690","15.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.610","13.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.690","13.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","12.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.610","10.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.500","9.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.610","11.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","15.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.740","13.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.730","14.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.270","5.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.450","10.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","15.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.850","20.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.710","40.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.610","32.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.750","33.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.390","24.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.490","25.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","10.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.640","23.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.740","29.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.180","22.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","20.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.150","19.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.280","20.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.710","12.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.730","12.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","12.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.390","7.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.520","9.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.310","5.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.460","8.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.290","8.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.320","5.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.490","7.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","5.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.410","7.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.370","6.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.280","5.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.410","6.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.580","10.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.390","7.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.380","6.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.600","10.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","6.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.590","13.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","14.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.690","13.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.410","8.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.570","12.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.710","16.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","16.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.670","16.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","16.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.500","11.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.290","6.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.560","12.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.700","15.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","16.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.750","16.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.710","15.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.740","16.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.230","5.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","16.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.490","12.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","20.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.490","14.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","6.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.610","11.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.160","21.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.870","16.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.450","11.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.740","18.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.490","8.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","6.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.260","5.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.300","7.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.460","12.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","9.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.240","5.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.220","7.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.220","9.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.160","7.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.500","23.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.780","36.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.200","55.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","46.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.170","7.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.190","9.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.230","14.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.250","15.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","45.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.830","52.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.610","38.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","62.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","64.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","57.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.080","49.740","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.220","48.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.170","45.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.190","38.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.200","63.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","77.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.770","54.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.830","59.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","73.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","67.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","70.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","67.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.970","68.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.910","64.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","66.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","67.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.910","64.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.010","71.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","75.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.330","94.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.700","119.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.550","109.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.600","113.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.740","122.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","2.240","121.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.990","103.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","2.300","120.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","2.490","129.740","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","2.640","137.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","3.160","164.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","2.930","152.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","2.700","141.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","2.580","134.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.640","137.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","2.620","136.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","2.530","132.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","2.240","116.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","2.210","115.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","2.490","130.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","2.520","131.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","2.610","136.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","2.750","143.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","3.130","163.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","3.130","163.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","3.010","156.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","2.670","139.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","2.890","150.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","3.170","165.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","2.720","141.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","3.300","172.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","3.780","212.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","4.040","214.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","4.160","222.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","3.680","192.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","3.890","203.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","4.530","236.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","4.550","237.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","4.270","222.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","4.450","235.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","4.900","256.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","4.900","255.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","5.170","269.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","5.060","264.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","4.970","264.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","5.030","279.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","5.530","288.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","5.470","285.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","4.590","239.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","4.050","211.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","3.360","175.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","2.730","145.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","2.590","154.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","4.330","259.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 16","颗粒物(mg/m3)","5","4.860","197.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 17","颗粒物(mg/m3)","5","5.150","198.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 18","颗粒物(mg/m3)","5","4.670","198.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","5.080","251.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 20","颗粒物(mg/m3)","5","5.850","318.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 21","颗粒物(mg/m3)","5","6.320","393.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 22","颗粒物(mg/m3)","5","6.010","423.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 23","颗粒物(mg/m3)","5","7.310","515.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","5.160","364.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 01","颗粒物(mg/m3)","5","5.750","405.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 02","颗粒物(mg/m3)","5","5.500","388.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 03","颗粒物(mg/m3)","5","4.660","329.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 04","颗粒物(mg/m3)","5","5.900","416.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 05","颗粒物(mg/m3)","5","7.090","479.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 06","颗粒物(mg/m3)","5","7.720","445.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 07","颗粒物(mg/m3)","5","6.810","396.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 08","颗粒物(mg/m3)","5","7.570","440.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","4.790","278.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 10","颗粒物(mg/m3)","5","4.060","236.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 11","颗粒物(mg/m3)","5","4.680","272.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 12","颗粒物(mg/m3)","5","3.540","206.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 13","颗粒物(mg/m3)","5","3.140","182.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 14","颗粒物(mg/m3)","5","4.000","232.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 15","颗粒物(mg/m3)","5","3.450","200.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 16","颗粒物(mg/m3)","5","3.880","225.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 17","颗粒物(mg/m3)","5","4.100","238.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 18","颗粒物(mg/m3)","5","4.320","251.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 19","颗粒物(mg/m3)","5","4.720","275.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 20","颗粒物(mg/m3)","5","4.060","236.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 21","颗粒物(mg/m3)","5","4.540","264.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 22","颗粒物(mg/m3)","5","3.650","212.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.960","114.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.070","120.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.340","78.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.310","75.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.690","98.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 04","颗粒物(mg/m3)","5","2.270","131.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 05","颗粒物(mg/m3)","5","2.590","150.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 06","颗粒物(mg/m3)","5","2.450","142.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 07","颗粒物(mg/m3)","5","2.310","134.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 08","颗粒物(mg/m3)","5","2.700","157.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 09","颗粒物(mg/m3)","5","3.050","177.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 10","颗粒物(mg/m3)","5","2.650","154.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 11","颗粒物(mg/m3)","5","2.370","137.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 12","颗粒物(mg/m3)","5","2.480","144.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.840","107.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 14","颗粒物(mg/m3)","5","2.450","142.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.810","105.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.800","104.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 17","颗粒物(mg/m3)","5","2.100","122.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 18","颗粒物(mg/m3)","5","2.120","123.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 19","颗粒物(mg/m3)","5","2.350","137.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","2.500","145.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 21","颗粒物(mg/m3)","5","2.580","150.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 22","颗粒物(mg/m3)","5","2.750","159.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 23","颗粒物(mg/m3)","5","2.610","151.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.480","144.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 01","颗粒物(mg/m3)","5","2.240","130.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.980","114.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.750","102.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 04","颗粒物(mg/m3)","5","2.070","120.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 05","颗粒物(mg/m3)","5","2.230","130.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 06","颗粒物(mg/m3)","5","2.180","127.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 07","颗粒物(mg/m3)","5","2.592","151.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 08","颗粒物(mg/m3)","5","2.410","140.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.280","74.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.290","75.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.800","104.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.680","98.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.940","112.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.940","112.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.880","109.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.950","113.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 17","颗粒物(mg/m3)","5","2.240","130.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 18","颗粒物(mg/m3)","5","2.180","126.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 19","颗粒物(mg/m3)","5","2.520","146.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 20","颗粒物(mg/m3)","5","2.630","152.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 21","颗粒物(mg/m3)","5","2.850","165.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 22","颗粒物(mg/m3)","5","2.780","161.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 23","颗粒物(mg/m3)","5","2.860","166.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.850","166.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 01","颗粒物(mg/m3)","5","3.040","176.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 02","颗粒物(mg/m3)","5","3.020","175.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 03","颗粒物(mg/m3)","5","3.000","174.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 04","颗粒物(mg/m3)","5","3.010","175.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 05","颗粒物(mg/m3)","5","2.890","168.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 06","颗粒物(mg/m3)","5","2.900","168.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 07","颗粒物(mg/m3)","5","2.930","170.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 08","颗粒物(mg/m3)","5","3.150","183.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 09","颗粒物(mg/m3)","5","3.020","176.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 10","颗粒物(mg/m3)","5","2.380","138.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 11","颗粒物(mg/m3)","5","2.630","153.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 12","颗粒物(mg/m3)","5","2.430","141.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 13","颗粒物(mg/m3)","5","2.410","140.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 14","颗粒物(mg/m3)","5","2.450","142.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 15","颗粒物(mg/m3)","5","2.490","121.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 16","颗粒物(mg/m3)","5","2.450","147.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 17","颗粒物(mg/m3)","5","2.510","159.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 18","颗粒物(mg/m3)","5","2.910","184.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 19","颗粒物(mg/m3)","5","3.390","214.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 20","颗粒物(mg/m3)","5","3.610","229.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 21","颗粒物(mg/m3)","5","3.480","220.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 22","颗粒物(mg/m3)","5","3.950","250.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 23","颗粒物(mg/m3)","5","4.270","270.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","4.310","273.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 01","颗粒物(mg/m3)","5","4.340","275.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 02","颗粒物(mg/m3)","5","4.420","279.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 03","颗粒物(mg/m3)","5","4.450","281.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 04","颗粒物(mg/m3)","5","4.580","290.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 05","颗粒物(mg/m3)","5","4.890","309.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 06","颗粒物(mg/m3)","5","5.140","325.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 07","颗粒物(mg/m3)","5","5.150","326.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 08","颗粒物(mg/m3)","5","4.900","310.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 09","颗粒物(mg/m3)","5","4.570","289.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 10","颗粒物(mg/m3)","5","3.740","236.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 11","颗粒物(mg/m3)","5","3.590","227.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 12","颗粒物(mg/m3)","5","3.330","211.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 13","颗粒物(mg/m3)","5","3.680","233.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 14","颗粒物(mg/m3)","5","3.550","225.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 15","颗粒物(mg/m3)","5","3.890","246.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 16","颗粒物(mg/m3)","5","4.110","260.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 17","颗粒物(mg/m3)","5","4.150","263.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 18","颗粒物(mg/m3)","5","4.130","261.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 19","颗粒物(mg/m3)","5","4.250","269.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 20","颗粒物(mg/m3)","5","4.590","290.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 21","颗粒物(mg/m3)","5","4.640","293.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 22","颗粒物(mg/m3)","5","4.780","302.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 23","颗粒物(mg/m3)","5","4.480","283.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","4.510","286.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 01","颗粒物(mg/m3)","5","5.070","320.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 02","颗粒物(mg/m3)","5","5.730","362.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 03","颗粒物(mg/m3)","5","6.910","438.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 04","颗粒物(mg/m3)","5","7.500","475.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.080","511.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 06","颗粒物(mg/m3)","5","7.740","490.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 07","颗粒物(mg/m3)","5","7.620","482.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 08","颗粒物(mg/m3)","5","7.650","484.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 09","颗粒物(mg/m3)","5","7.040","445.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 10","颗粒物(mg/m3)","5","6.990","442.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 11","颗粒物(mg/m3)","5","6.990","442.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 12","颗粒物(mg/m3)","5","6.940","439.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 13","颗粒物(mg/m3)","5","6.300","399.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 14","颗粒物(mg/m3)","5","5.930","376.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 15","颗粒物(mg/m3)","5","6.900","437.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.830","559.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 17","颗粒物(mg/m3)","5","9.940","629.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 18","颗粒物(mg/m3)","5","11.560","732.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 19","颗粒物(mg/m3)","5","10.630","673.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 20","颗粒物(mg/m3)","5","10.730","679.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 21","颗粒物(mg/m3)","5","10.880","689.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 22","颗粒物(mg/m3)","5","10.790","683.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 23","颗粒物(mg/m3)","5","10.310","653.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","10.000","633.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 01","颗粒物(mg/m3)","5","9.650","611.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.560","542.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 03","颗粒物(mg/m3)","5","7.930","502.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 04","颗粒物(mg/m3)","5","7.710","488.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 05","颗粒物(mg/m3)","5","7.140","452.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 06","颗粒物(mg/m3)","5","7.640","483.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 07","颗粒物(mg/m3)","5","7.510","475.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 08","颗粒物(mg/m3)","5","6.220","393.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 09","颗粒物(mg/m3)","5","4.600","291.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 10","颗粒物(mg/m3)","5","2.670","169.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 11","颗粒物(mg/m3)","5","2.880","182.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 12","颗粒物(mg/m3)","5","3.230","204.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 13","颗粒物(mg/m3)","5","3.240","205.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 14","颗粒物(mg/m3)","5","4.650","294.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 15","颗粒物(mg/m3)","5","4.660","295.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 16","颗粒物(mg/m3)","5","4.920","312.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 17","颗粒物(mg/m3)","5","5.130","325.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","5.630","356.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","5.650","358.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","5.470","346.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","5.550","351.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","5.980","378.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 23","颗粒物(mg/m3)","5","6.470","409.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","6.530","413.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","6.470","410.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","6.580","416.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","6.780","429.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","7.150","453.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","7.220","457.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 06","颗粒物(mg/m3)","5","7.080","448.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","7.200","456.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","7.230","458.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","6.650","421.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","6.230","394.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","6.300","399.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","6.130","388.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","5.800","367.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","6.060","384.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","6.140","389.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","6.190","392.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","6.190","391.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","6.510","412.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","6.690","423.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","7.060","446.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","6.580","417.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","6.610","418.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","6.890","436.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","6.990","442.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","7.250","459.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","6.690","423.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","6.780","429.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","6.720","425.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","6.910","437.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","7.100","449.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","7.500","474.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","7.130","452.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","6.570","416.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","6.340","401.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","5.820","368.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","6.100","386.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","5.880","372.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","5.850","370.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","6.030","382.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","6.370","403.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","6.220","393.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","6.570","416.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","6.770","428.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","6.880","435.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","7.090","449.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","7.350","465.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","7.410","469.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","7.140","452.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","7.030","445.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","7.610","481.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.000","507.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","7.860","497.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","7.930","502.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.140","515.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.280","524.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.340","528.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","7.640","484.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","6.830","432.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","6.800","431.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","6.610","418.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","6.920","438.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","7.320","463.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","7.430","470.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","7.720","489.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","7.760","491.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","7.640","484.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","7.440","471.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.260","523.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.280","524.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.510","539.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.690","550.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.980","568.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.760","554.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.320","526.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.990","569.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","9.120","577.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","9.250","585.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","9.410","595.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","9.670","612.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","9.620","609.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.920","565.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","7.990","506.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","7.950","376.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 12","颗粒物(mg/m3)","5","7.530","495.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 13","颗粒物(mg/m3)","5","7.600","395.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","7.870","414.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.000","322.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.450","302.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.580","380.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.210","404.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.970","443.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","9.010","516.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","9.190","559.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","9.250","447.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","9.500","434.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","9.830","392.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","9.640","350.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","9.340","331.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","9.460","314.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","10.260","303.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","10.830","312.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","11.270","314.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","12.040","327.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","12.300","342.537","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","11.000","311.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","10.410","378.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","9.150","666.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","9.740","689.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.970","604.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","9.150","331.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.810","237.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","9.910","267.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","10.150","306.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","10.320","330.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","10.800","382.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","10.960","395.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","10.620","450.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","10.480","511.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","10.380","521.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","10.500","515.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","11.610","620.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","11.580","717.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","11.640","723.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","12.070","635.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","12.560","658.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","12.860","638.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","13.120","701.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","13.780","738.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","13.320","904.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","12.490","798.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","11.940","616.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","11.810","618.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","11.640","623.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","11.720","579.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","11.910","463.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","11.640","451.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","12.500","568.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","12.410","582.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","12.560","729.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","11.880","783.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","12.310","871.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","12.740","901.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","12.740","902.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","12.950","917.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","13.020","921.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","13.430","904.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","13.720","853.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","13.910","818.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","14.050","712.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.320","714.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","14.540","748.740","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","15.290","930.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","15.200","1031.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.340","1014.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","13.390","752.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","12.390","634.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","12.070","623.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","12.140","671.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","12.020","548.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","12.360","581.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","12.630","708.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","12.880","802.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","12.460","880.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","13.120","928.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","13.130","930.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","13.200","934.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","13.210","935.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","13.280","924.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","13.290","749.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","13.820","640.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","13.650","617.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","13.260","532.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","13.820","531.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.340","544.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","14.560","550.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","14.440","582.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","13.610","614.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","13.193","721.068","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","13.020","738.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","12.650","652.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","12.450","652.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","12.480","428.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","12.770","388.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","13.240","420.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","13.750","485.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","14.140","541.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","13.820","638.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","13.680","765.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","13.300","762.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","13.720","692.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","14.190","699.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.080","648.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","14.210","648.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","14.350","637.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","14.350","561.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","14.640","509.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","14.850","482.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.720","459.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","14.860","471.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","15.700","596.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","14.890","611.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.320","782.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","13.980","876.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","14.010","723.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","13.470","743.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","13.690","593.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","14.200","479.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","14.530","524.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","14.730","611.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","14.540","645.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","15.030","686.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","15.130","821.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","14.350","760.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","15.000","798.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.390","1018.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.140","977.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 01","颗粒物(mg/m3)","5","15.170","939.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.490","761.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 03","颗粒物(mg/m3)","5","15.520","717.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.670","644.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 05","颗粒物(mg/m3)","5","16.220","649.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 06","颗粒物(mg/m3)","5","16.410","600.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 07","颗粒物(mg/m3)","5","16.140","571.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 08","颗粒物(mg/m3)","5","16.360","586.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 09","颗粒物(mg/m3)","5","15.580","652.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 10","颗粒物(mg/m3)","5","15.800","937.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 11","颗粒物(mg/m3)","5","15.180","791.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 12","颗粒物(mg/m3)","5","15.050","776.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 13","颗粒物(mg/m3)","5","15.300","841.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 14","颗粒物(mg/m3)","5","15.170","632.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 15","颗粒物(mg/m3)","5","15.080","515.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 16","颗粒物(mg/m3)","5","15.530","584.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 17","颗粒物(mg/m3)","5","15.020","667.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 18","颗粒物(mg/m3)","5","15.590","778.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 19","颗粒物(mg/m3)","5","15.740","923.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 20","颗粒物(mg/m3)","5","15.980","1133.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 21","颗粒物(mg/m3)","5","16.130","1141.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 22","颗粒物(mg/m3)","5","15.960","1129.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.650","1108.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.580","47.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.740","46.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","41.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","41.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.590","37.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","52.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.340","94.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.540","108.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.580","111.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.590","112.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.610","113.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.690","119.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.660","117.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.650","116.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.580","111.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.750","123.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.680","118.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.770","125.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.600","112.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.640","116.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.610","114.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.170","82.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","54.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.620","43.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.690","37.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.890","46.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.880","45.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.210","63.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","66.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.360","70.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.510","78.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.450","75.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.540","80.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.570","81.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.560","81.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.450","75.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.500","78.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.510","79.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.420","74.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.560","81.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","79.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.490","77.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.490","77.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","79.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.530","79.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.370","71.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.300","67.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.260","65.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.540","80.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.320","68.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.330","74.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","67.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.310","69.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.380","71.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.400","72.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.270","66.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.310","68.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.380","72.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.400","73.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.230","64.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.240","64.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","66.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","66.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","61.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.240","69.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","62.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.260","66.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","56.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.920","47.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.580","40.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.680","48.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.610","43.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.790","56.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.980","69.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.000","70.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.040","70.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.960","55.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","63.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.090","63.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.030","60.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","62.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","62.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","67.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","67.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.250","72.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.220","70.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.210","70.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.130","65.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","69.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","67.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.110","64.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","69.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.200","70.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.250","72.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.090","63.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.130","66.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","67.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","69.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.230","71.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.200","69.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.240","72.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.260","73.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.170","68.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.210","70.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.240","72.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.300","75.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.330","77.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.290","74.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.400","81.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.370","79.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.320","77.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.340","77.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.310","76.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.240","72.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.240","72.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.290","75.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.300","75.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.260","73.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.350","78.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.420","82.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.350","78.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","88.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.480","86.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.570","91.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.510","87.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.558","90.807","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.600","93.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","88.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.530","89.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.100","64.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","38.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.840","49.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.740","42.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","45.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.970","56.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.270","73.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.380","80.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.610","93.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.790","104.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.790","104.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.890","110.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.930","112.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.950","113.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.060","120.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.070","120.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.040","118.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.770","103.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.870","108.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.380","80.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","67.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.960","55.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.090","63.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","66.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.430","55.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.730","39.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.600","37.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","52.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","50.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.880","55.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","41.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","52.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.730","46.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.690","43.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.680","43.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.620","39.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","49.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.690","43.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.690","43.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.840","53.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","49.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","50.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.900","57.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.970","61.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","49.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","54.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.750","47.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.870","54.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","50.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.720","45.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.750","47.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.720","45.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.810","50.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.760","48.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","41.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","41.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.710","45.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","49.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","54.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.900","57.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.870","55.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","50.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.810","50.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.900","57.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.880","55.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","50.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.820","51.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.670","42.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.740","47.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.710","45.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.710","44.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.640","40.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.760","48.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.570","36.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","41.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.600","37.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.630","39.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.550","35.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.640","40.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","41.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.070","67.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.130","71.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.010","64.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.980","62.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.930","58.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","54.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.760","47.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.730","45.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.560","35.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.560","35.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.700","44.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.840","53.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.910","57.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.950","60.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.080","68.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.010","63.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.000","63.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.870","54.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","49.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","52.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.680","42.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.950","60.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","72.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.180","74.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","72.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.980","61.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.920","58.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.880","55.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.900","57.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.750","47.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","50.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.780","49.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.770","48.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.750","47.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.620","39.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.570","36.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.700","44.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.940","59.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.970","61.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","75.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.020","64.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","75.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.940","59.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","52.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.910","57.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.770","49.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","54.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.860","54.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","52.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.750","47.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","53.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.750","47.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.610","39.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.970","35.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 12","二氧化硫(mg/m3)","35","3.630","234.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.970","206.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 14","二氧化硫(mg/m3)","35","4.010","210.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.950","159.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 16","二氧化硫(mg/m3)","35","4.230","151.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.380","193.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.520","223.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.500","222.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.580","261.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.350","264.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.250","205.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.250","194.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.300","171.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.280","155.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.210","149.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","142.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.390","129.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.460","128.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.490","125.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.390","119.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.490","125.433","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.490","127.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.410","158.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.190","294.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.140","293.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.930","264.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.680","134.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.910","105.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.960","106.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 17","二氧化硫(mg/m3)","35","3.960","119.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.120","132.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.260","150.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.210","151.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","182.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.250","208.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","212.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.170","204.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.170","222.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.180","258.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.160","258.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.110","215.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.110","215.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.070","201.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.170","222.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.200","225.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.140","281.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.180","266.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.100","211.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.100","211.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.860","204.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.760","185.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.910","152.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.850","149.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.090","185.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.080","191.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.050","235.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.120","271.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.160","294.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.240","300.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.040","285.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.160","294.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.200","297.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.140","279.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.330","269.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.280","251.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.490","227.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.540","226.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.480","230.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.390","267.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.370","296.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","298.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.350","243.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.360","224.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 13","二氧化硫(mg/m3)","35","4.260","219.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 14","二氧化硫(mg/m3)","35","4.080","225.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 15","二氧化硫(mg/m3)","35","4.170","190.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 16","二氧化硫(mg/m3)","35","4.240","199.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.380","245.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.310","268.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.160","293.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.250","301.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.330","306.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.270","302.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.300","304.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.260","296.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.490","252.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.380","203.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.540","205.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.460","179.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.550","174.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.590","174.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.520","171.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.460","179.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.530","203.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.370","237.852","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.250","240.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 12","二氧化硫(mg/m3)","35","3.990","205.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.830","199.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.840","132.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.920","119.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 16","二氧化硫(mg/m3)","35","4.050","128.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.260","150.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.390","168.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.380","201.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.360","243.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","241.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.130","208.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.070","200.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","194.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.200","191.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.250","188.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.160","162.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.320","149.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.340","141.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.470","139.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.450","141.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.410","167.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.380","180.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.280","235.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.160","260.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.130","213.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.950","216.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.580","155.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.870","130.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.890","140.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.150","172.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.210","186.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.200","191.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.260","231.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","226.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.260","226.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.130","273.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","276.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.190","259.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.420","217.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","197.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.440","182.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.480","179.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.420","161.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.550","161.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.470","160.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.570","191.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.270","252.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.080","212.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 12","二氧化硫(mg/m3)","35","3.940","203.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.680","201.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.490","146.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.690","126.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.900","146.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 17","二氧化硫(mg/m3)","35","3.980","176.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","210.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","247.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.370","309.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.450","315.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.450","315.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.410","312.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.100","55.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.070","50.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 09","氮氧化物(mg/m3)","50","3.000","58.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 10","氮氧化物(mg/m3)","50","2.680","55.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.700","61.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.340","54.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 06","氮氧化物(mg/m3)","50","3.130","54.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 07","氮氧化物(mg/m3)","50","3.110","56.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 08","氮氧化物(mg/m3)","50","2.910","61.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 09","氮氧化物(mg/m3)","50","2.920","65.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 10","氮氧化物(mg/m3)","50","3.080","89.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.730","82.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.210","60.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.420","57.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 14","氮氧化物(mg/m3)","50","2.550","58.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 15","氮氧化物(mg/m3)","50","2.590","53.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.770","57.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.890","58.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.660","52.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.800","50.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 20","氮氧化物(mg/m3)","50","2.610","54.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 21","氮氧化物(mg/m3)","50","2.510","56.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 22","氮氧化物(mg/m3)","50","2.740","65.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 23","氮氧化物(mg/m3)","50","2.880","68.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.710","66.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 01","氮氧化物(mg/m3)","50","2.780","63.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 02","氮氧化物(mg/m3)","50","2.540","56.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 03","氮氧化物(mg/m3)","50","2.770","58.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 04","氮氧化物(mg/m3)","50","2.600","54.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 05","氮氧化物(mg/m3)","50","3.110","67.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 06","氮氧化物(mg/m3)","50","2.970","62.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 07","氮氧化物(mg/m3)","50","3.050","67.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.170","84.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 09","氮氧化物(mg/m3)","50","3.020","87.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 10","氮氧化物(mg/m3)","50","2.990","99.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.530","88.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.400","76.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.730","79.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 14","氮氧化物(mg/m3)","50","2.610","68.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 15","氮氧化物(mg/m3)","50","2.700","70.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.550","64.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 17","氮氧化物(mg/m3)","50","3.080","81.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.670","59.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.570","52.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 20","氮氧化物(mg/m3)","50","2.480","57.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 21","氮氧化物(mg/m3)","50","2.780","68.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 22","氮氧化物(mg/m3)","50","2.620","63.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 23","氮氧化物(mg/m3)","50","2.640","62.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.770","68.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 01","氮氧化物(mg/m3)","50","2.750","68.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 02","氮氧化物(mg/m3)","50","2.750","64.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 03","氮氧化物(mg/m3)","50","3.120","67.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 04","氮氧化物(mg/m3)","50","2.740","67.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 05","氮氧化物(mg/m3)","50","2.870","73.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 06","氮氧化物(mg/m3)","50","2.800","75.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 07","氮氧化物(mg/m3)","50","2.950","86.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.090","111.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 09","氮氧化物(mg/m3)","50","2.980","121.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 10","氮氧化物(mg/m3)","50","2.930","170.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.240","140.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.660","52.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.180","50.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.190","53.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.410","56.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 23","氮氧化物(mg/m3)","50","3.540","54.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.520","63.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 01","氮氧化物(mg/m3)","50","3.830","69.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 02","氮氧化物(mg/m3)","50","3.730","56.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 03","氮氧化物(mg/m3)","50","3.520","58.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 04","氮氧化物(mg/m3)","50","3.610","63.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 05","氮氧化物(mg/m3)","50","3.850","58.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 06","氮氧化物(mg/m3)","50","3.730","61.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 07","氮氧化物(mg/m3)","50","3.850","68.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.520","53.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 09","氮氧化物(mg/m3)","50","3.190","50.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 21","氮氧化物(mg/m3)","50","2.210","51.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 10","氮氧化物(mg/m3)","50","2.110","54.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.870","88.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 12","氮氧化物(mg/m3)","50","3.890","109.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 13","氮氧化物(mg/m3)","50","4.220","84.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 14","氮氧化物(mg/m3)","50","3.950","75.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 15","氮氧化物(mg/m3)","50","3.240","59.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.590","64.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 18","氮氧化物(mg/m3)","50","4.230","105.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 19","氮氧化物(mg/m3)","50","4.750","86.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 20","氮氧化物(mg/m3)","50","4.100","72.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.330","66.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 22","氮氧化物(mg/m3)","50","2.680","60.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 23","氮氧化物(mg/m3)","50","2.610","62.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.650","64.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 01","氮氧化物(mg/m3)","50","2.540","61.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 02","氮氧化物(mg/m3)","50","2.530","60.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 03","氮氧化物(mg/m3)","50","2.270","54.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 04","氮氧化物(mg/m3)","50","2.210","52.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 05","氮氧化物(mg/m3)","50","2.450","58.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 06","氮氧化物(mg/m3)","50","2.260","54.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 07","氮氧化物(mg/m3)","50","2.240","54.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.830","50.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.050","55.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.230","57.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.230","56.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.060","52.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.100","59.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.440","84.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.870","113.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.480","152.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.940","176.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.680","167.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 23","氮氧化物(mg/m3)","50","3.550","166.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.650","169.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 01","氮氧化物(mg/m3)","50","3.820","177.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 02","氮氧化物(mg/m3)","50","3.680","170.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 03","氮氧化物(mg/m3)","50","3.460","153.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 04","氮氧化物(mg/m3)","50","3.060","134.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 05","氮氧化物(mg/m3)","50","2.840","131.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 06","氮氧化物(mg/m3)","50","2.250","124.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 07","氮氧化物(mg/m3)","50","2.100","132.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.730","109.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 09","氮氧化物(mg/m3)","50","1.900","119.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.980","124.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.310","145.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 12","氮氧化物(mg/m3)","50","3.410","215.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 13","氮氧化物(mg/m3)","50","4.190","264.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 14","氮氧化物(mg/m3)","50","4.980","266.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 15","氮氧化物(mg/m3)","50","4.930","226.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 16","氮氧化物(mg/m3)","50","5.030","198.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 17","氮氧化物(mg/m3)","50","4.870","187.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 18","氮氧化物(mg/m3)","50","4.910","171.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 19","氮氧化物(mg/m3)","50","1.810","92.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.430","242.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 21","氮氧化物(mg/m3)","50","4.370","308.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 22","氮氧化物(mg/m3)","50","4.310","304.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 23","氮氧化物(mg/m3)","50","4.660","328.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.570","323.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.700","331.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.810","339.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.880","344.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.770","336.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.990","352.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.900","345.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.930","348.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.870","343.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.840","341.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.650","328.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 11","氮氧化物(mg/m3)","50","3.070","216.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.820","58.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 14","氮氧化物(mg/m3)","50","0.990","68.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 17","氮氧化物(mg/m3)","50","0.980","51.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 18","氮氧化物(mg/m3)","50","1.480","77.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.210","115.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 20","氮氧化物(mg/m3)","50","2.730","142.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.130","163.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.400","177.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 23","氮氧化物(mg/m3)","50","3.550","185.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.550","185.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 01","氮氧化物(mg/m3)","50","3.520","183.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 02","氮氧化物(mg/m3)","50","3.670","191.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 03","氮氧化物(mg/m3)","50","3.430","179.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 04","氮氧化物(mg/m3)","50","3.460","180.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 05","氮氧化物(mg/m3)","50","3.810","198.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 06","氮氧化物(mg/m3)","50","3.760","196.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 07","氮氧化物(mg/m3)","50","3.800","198.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.910","204.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 09","氮氧化物(mg/m3)","50","3.860","201.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.010","209.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 11","氮氧化物(mg/m3)","50","3.920","204.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 12","氮氧化物(mg/m3)","50","3.630","189.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 13","氮氧化物(mg/m3)","50","3.400","177.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 14","氮氧化物(mg/m3)","50","3.100","161.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 15","氮氧化物(mg/m3)","50","2.810","146.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.360","123.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.750","153.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.740","145.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.990","159.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 20","氮氧化物(mg/m3)","50","2.910","151.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 21","氮氧化物(mg/m3)","50","2.870","149.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.110","162.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 23","氮氧化物(mg/m3)","50","3.180","166.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.150","164.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 01","氮氧化物(mg/m3)","50","3.100","164.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 02","氮氧化物(mg/m3)","50","3.130","163.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 03","氮氧化物(mg/m3)","50","3.180","165.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 04","氮氧化物(mg/m3)","50","2.960","154.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 05","氮氧化物(mg/m3)","50","3.250","169.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 06","氮氧化物(mg/m3)","50","3.010","159.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 07","氮氧化物(mg/m3)","50","3.350","185.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.230","168.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 09","氮氧化物(mg/m3)","50","3.570","186.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 10","氮氧化物(mg/m3)","50","3.520","183.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.730","142.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 12","氮氧化物(mg/m3)","50","1.430","74.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 22","氮氧化物(mg/m3)","50","1.000","71.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 23","氮氧化物(mg/m3)","50","1.100","77.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.100","148.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 01","氮氧化物(mg/m3)","50","2.560","180.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 02","氮氧化物(mg/m3)","50","3.320","234.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.050","286.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.800","338.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.960","334.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 06","氮氧化物(mg/m3)","50","5.070","292.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 07","氮氧化物(mg/m3)","50","5.510","320.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 08","氮氧化物(mg/m3)","50","5.320","310.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 09","氮氧化物(mg/m3)","50","5.230","304.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 10","氮氧化物(mg/m3)","50","5.210","303.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 11","氮氧化物(mg/m3)","50","5.640","328.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 12","氮氧化物(mg/m3)","50","5.470","318.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 13","氮氧化物(mg/m3)","50","5.690","331.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 14","氮氧化物(mg/m3)","50","5.540","322.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 15","氮氧化物(mg/m3)","50","5.610","326.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 16","氮氧化物(mg/m3)","50","5.490","319.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 17","氮氧化物(mg/m3)","50","5.630","327.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 18","氮氧化物(mg/m3)","50","5.480","319.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 19","氮氧化物(mg/m3)","50","5.490","319.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 20","氮氧化物(mg/m3)","50","5.390","313.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 21","氮氧化物(mg/m3)","50","5.430","316.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 22","氮氧化物(mg/m3)","50","5.470","318.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 23","氮氧化物(mg/m3)","50","5.570","324.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 00","氮氧化物(mg/m3)","50","5.520","321.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 01","氮氧化物(mg/m3)","50","5.520","321.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 02","氮氧化物(mg/m3)","50","5.400","314.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 03","氮氧化物(mg/m3)","50","5.650","329.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 04","氮氧化物(mg/m3)","50","5.590","325.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 05","氮氧化物(mg/m3)","50","5.800","337.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 06","氮氧化物(mg/m3)","50","5.750","334.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 07","氮氧化物(mg/m3)","50","5.640","328.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 08","氮氧化物(mg/m3)","50","5.600","325.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 09","氮氧化物(mg/m3)","50","5.480","319.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 10","氮氧化物(mg/m3)","50","5.500","320.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 11","氮氧化物(mg/m3)","50","5.660","329.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 12","氮氧化物(mg/m3)","50","5.660","329.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 13","氮氧化物(mg/m3)","50","5.780","336.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 14","氮氧化物(mg/m3)","50","5.710","332.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 15","氮氧化物(mg/m3)","50","5.930","345.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 16","氮氧化物(mg/m3)","50","5.850","340.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 17","氮氧化物(mg/m3)","50","5.780","336.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 18","氮氧化物(mg/m3)","50","5.840","340.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 19","氮氧化物(mg/m3)","50","5.640","328.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 20","氮氧化物(mg/m3)","50","5.850","340.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 21","氮氧化物(mg/m3)","50","5.760","335.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 22","氮氧化物(mg/m3)","50","5.700","331.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 23","氮氧化物(mg/m3)","50","5.860","341.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 00","氮氧化物(mg/m3)","50","5.740","333.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 01","氮氧化物(mg/m3)","50","5.740","334.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 02","氮氧化物(mg/m3)","50","5.680","330.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 03","氮氧化物(mg/m3)","50","5.560","324.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 04","氮氧化物(mg/m3)","50","5.340","310.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 05","氮氧化物(mg/m3)","50","5.120","298.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.940","287.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.715","274.357","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.720","274.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.530","263.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.700","273.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 11","氮氧化物(mg/m3)","50","3.250","189.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.920","53.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.930","53.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 14","氮氧化物(mg/m3)","50","0.910","53.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 20","氮氧化物(mg/m3)","50","0.900","52.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.810","105.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 22","氮氧化物(mg/m3)","50","2.470","144.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 23","氮氧化物(mg/m3)","50","2.800","162.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.210","186.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 01","氮氧化物(mg/m3)","50","3.570","207.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 02","氮氧化物(mg/m3)","50","3.880","226.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.030","234.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 04","氮氧化物(mg/m3)","50","3.650","212.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 05","氮氧化物(mg/m3)","50","3.800","220.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.230","246.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.140","240.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 08","氮氧化物(mg/m3)","50","3.510","204.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 09","氮氧化物(mg/m3)","50","3.020","175.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.430","83.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.930","54.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.910","52.810","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 14","氮氧化物(mg/m3)","50","1.160","67.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 15","氮氧化物(mg/m3)","50","1.360","75.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.310","143.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 17","氮氧化物(mg/m3)","50","3.610","228.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.080","131.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 19","氮氧化物(mg/m3)","50","0.800","51.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 20","氮氧化物(mg/m3)","50","1.720","108.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.680","106.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 22","氮氧化物(mg/m3)","50","1.570","99.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-18 23","氮氧化物(mg/m3)","50","1.740","110.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.730","109.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 01","氮氧化物(mg/m3)","50","1.650","104.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 02","氮氧化物(mg/m3)","50","1.620","102.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 03","氮氧化物(mg/m3)","50","1.510","95.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 04","氮氧化物(mg/m3)","50","1.940","122.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 05","氮氧化物(mg/m3)","50","1.610","102.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 06","氮氧化物(mg/m3)","50","1.770","112.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 07","氮氧化物(mg/m3)","50","1.480","93.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.680","105.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 09","氮氧化物(mg/m3)","50","1.520","96.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.290","81.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 11","氮氧化物(mg/m3)","50","1.540","97.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 12","氮氧化物(mg/m3)","50","1.540","97.790","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.620","102.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 14","氮氧化物(mg/m3)","50","1.930","122.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 15","氮氧化物(mg/m3)","50","1.740","110.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 16","氮氧化物(mg/m3)","50","1.640","103.890","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.790","113.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 18","氮氧化物(mg/m3)","50","1.600","101.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 19","氮氧化物(mg/m3)","50","1.750","110.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 20","氮氧化物(mg/m3)","50","1.570","99.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.800","113.760","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 22","氮氧化物(mg/m3)","50","1.480","93.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 23","氮氧化物(mg/m3)","50","1.480","94.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.360","86.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 01","氮氧化物(mg/m3)","50","1.450","92.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 02","氮氧化物(mg/m3)","50","1.470","92.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 03","氮氧化物(mg/m3)","50","1.270","80.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 04","氮氧化物(mg/m3)","50","1.490","94.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 05","氮氧化物(mg/m3)","50","1.310","83.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 06","氮氧化物(mg/m3)","50","1.330","84.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 07","氮氧化物(mg/m3)","50","1.320","84.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.330","84.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 09","氮氧化物(mg/m3)","50","1.350","85.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.290","81.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 11","氮氧化物(mg/m3)","50","1.500","94.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 12","氮氧化物(mg/m3)","50","1.430","90.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.520","95.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 14","氮氧化物(mg/m3)","50","1.330","84.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 15","氮氧化物(mg/m3)","50","1.730","109.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 16","氮氧化物(mg/m3)","50","1.470","93.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.520","94.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 18","氮氧化物(mg/m3)","50","1.270","80.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 19","氮氧化物(mg/m3)","50","1.090","68.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 20","氮氧化物(mg/m3)","50","0.930","58.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.010","63.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 22","氮氧化物(mg/m3)","50","0.810","50.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 06","氮氧化物(mg/m3)","50","0.890","57.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.460","156.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.270","144.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.130","135.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 14","氮氧化物(mg/m3)","50","2.140","136.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 15","氮氧化物(mg/m3)","50","1.990","125.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 16","氮氧化物(mg/m3)","50","1.910","120.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.810","114.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 18","氮氧化物(mg/m3)","50","1.580","99.990","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 19","氮氧化物(mg/m3)","50","1.080","67.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 22","氮氧化物(mg/m3)","50","0.830","53.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 23","氮氧化物(mg/m3)","50","0.960","59.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.040","66.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 01","氮氧化物(mg/m3)","50","1.550","98.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 02","氮氧化物(mg/m3)","50","1.760","111.370","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 03","氮氧化物(mg/m3)","50","2.030","128.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 04","氮氧化物(mg/m3)","50","2.480","157.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 05","氮氧化物(mg/m3)","50","2.260","143.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 06","氮氧化物(mg/m3)","50","2.450","155.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 07","氮氧化物(mg/m3)","50","2.330","147.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.520","96.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.460","92.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.190","139.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.130","135.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.990","125.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 14","氮氧化物(mg/m3)","50","1.900","119.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 15","氮氧化物(mg/m3)","50","2.030","128.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 16","氮氧化物(mg/m3)","50","1.940","122.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.050","129.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.060","130.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 19","氮氧化物(mg/m3)","50","2.030","128.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 20","氮氧化物(mg/m3)","50","1.490","94.560","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.330","84.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 01","氮氧化物(mg/m3)","50","1.870","118.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 02","氮氧化物(mg/m3)","50","1.850","117.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 03","氮氧化物(mg/m3)","50","2.150","135.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 04","氮氧化物(mg/m3)","50","2.190","138.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 05","氮氧化物(mg/m3)","50","2.250","142.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 06","氮氧化物(mg/m3)","50","2.330","148.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 07","氮氧化物(mg/m3)","50","2.400","152.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.680","106.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 09","氮氧化物(mg/m3)","50","0.980","62.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.350","85.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.380","150.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.600","165.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 13","氮氧化物(mg/m3)","50","3.350","212.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 14","氮氧化物(mg/m3)","50","3.010","191.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 15","氮氧化物(mg/m3)","50","2.940","186.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.020","128.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.730","109.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 18","氮氧化物(mg/m3)","50","1.660","104.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 19","氮氧化物(mg/m3)","50","1.840","116.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 20","氮氧化物(mg/m3)","50","1.900","119.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.950","123.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 22","氮氧化物(mg/m3)","50","1.510","96.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 23","氮氧化物(mg/m3)","50","0.960","61.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 03","氮氧化物(mg/m3)","50","0.820","52.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 04","氮氧化物(mg/m3)","50","1.090","69.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 05","氮氧化物(mg/m3)","50","1.220","77.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 06","氮氧化物(mg/m3)","50","1.320","83.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 07","氮氧化物(mg/m3)","50","1.680","106.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.540","97.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 09","氮氧化物(mg/m3)","50","1.660","105.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.500","95.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 11","氮氧化物(mg/m3)","50","1.070","67.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.620","165.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.390","151.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 14","氮氧化物(mg/m3)","50","2.780","176.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 15","氮氧化物(mg/m3)","50","3.220","203.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.570","163.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.180","138.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 18","氮氧化物(mg/m3)","50","1.650","105.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 19","氮氧化物(mg/m3)","50","1.920","121.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 20","氮氧化物(mg/m3)","50","1.990","125.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.980","125.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 22","氮氧化物(mg/m3)","50","2.130","134.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 23","氮氧化物(mg/m3)","50","2.190","138.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.940","123.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 01","氮氧化物(mg/m3)","50","1.650","104.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 02","氮氧化物(mg/m3)","50","1.560","98.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 03","氮氧化物(mg/m3)","50","1.100","69.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 07","氮氧化物(mg/m3)","50","1.160","73.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.510","95.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 09","氮氧化物(mg/m3)","50","1.950","123.340","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.920","121.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.190","106.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 12","氮氧化物(mg/m3)","50","3.110","198.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.110","109.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 16","氮氧化物(mg/m3)","50","1.980","71.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 17","氮氧化物(mg/m3)","50","3.100","138.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 18","氮氧化物(mg/m3)","50","3.740","183.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.620","179.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.780","215.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 21","氮氧化物(mg/m3)","50","4.110","249.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 22","氮氧化物(mg/m3)","50","4.130","198.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 23","氮氧化物(mg/m3)","50","4.360","198.120","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.500","179.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.420","160.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.360","154.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.820","160.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.470","132.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.320","124.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.440","124.030","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.660","126.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.638","129.378","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.990","141.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.710","169.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 11","氮氧化物(mg/m3)","50","4.020","282.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.980","211.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.580","107.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.680","50.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.410","77.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.140","110.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.720","134.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.740","159.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.630","177.630","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 23","氮氧化物(mg/m3)","50","3.900","196.530","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.270","210.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.320","230.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.270","264.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.380","271.480","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.400","232.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.600","241.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.680","232.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.740","253.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.640","247.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.530","306.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.270","270.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 11","氮氧化物(mg/m3)","50","4.030","207.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.830","146.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.460","77.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 16","氮氧化物(mg/m3)","50","1.680","65.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.320","105.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 18","氮氧化物(mg/m3)","50","3.070","144.150","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.380","196.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.640","239.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.930","278.430","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.900","276.250","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 23","氮氧化物(mg/m3)","50","4.180","295.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.390","311.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.580","324.230","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.280","288.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.370","272.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.410","259.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.640","235.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.590","229.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.610","235.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.810","292.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.910","333.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.800","340.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 11","氮氧化物(mg/m3)","50","4.250","239.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 12","氮氧化物(mg/m3)","50","3.710","191.050","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 13","氮氧化物(mg/m3)","50","2.650","137.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 14","氮氧化物(mg/m3)","50","1.640","90.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 15","氮氧化物(mg/m3)","50","1.570","71.400","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 16","氮氧化物(mg/m3)","50","2.560","120.600","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 17","氮氧化物(mg/m3)","50","3.070","170.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 18","氮氧化物(mg/m3)","50","4.040","251.500","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.940","277.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 20","氮氧化物(mg/m3)","50","4.240","300.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 21","氮氧化物(mg/m3)","50","4.400","311.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 22","氮氧化物(mg/m3)","50","4.240","300.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 23","氮氧化物(mg/m3)","50","4.410","312.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.300","298.700","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.640","260.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.640","214.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.670","210.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.610","185.300","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.410","169.610","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.780","181.780","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.680","176.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.590","184.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.920","221.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.595","246.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 11","氮氧化物(mg/m3)","50","4.060","229.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.560","131.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 17","氮氧化物(mg/m3)","50","2.600","91.580","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 18","氮氧化物(mg/m3)","50","3.280","125.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.590","165.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.720","208.070","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.880","221.930","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.870","195.730","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 23","氮氧化物(mg/m3)","50","4.120","201.200","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.080","188.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.220","192.740","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.470","198.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.210","164.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.340","150.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.730","153.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.290","134.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.440","141.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.620","174.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.760","195.510","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.370","237.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 11","氮氧化物(mg/m3)","50","3.870","242.950","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 12","氮氧化物(mg/m3)","50","2.890","149.220","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.160","62.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.690","69.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.660","118.240","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.300","150.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.590","193.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.690","196.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.890","206.130","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 23","氮氧化物(mg/m3)","50","4.380","290.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 00","氮氧化物(mg/m3)","50","4.530","291.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.620","285.470","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.520","221.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.490","205.920","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.930","202.740","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.740","189.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.820","176.410","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.990","177.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 08","氮氧化物(mg/m3)","50","5.100","182.940","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 09","氮氧化物(mg/m3)","50","5.210","217.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.890","290.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 11","氮氧化物(mg/m3)","50","3.790","197.840","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 12","氮氧化物(mg/m3)","50","1.970","100.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 17","氮氧化物(mg/m3)","50","1.720","77.060","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 18","氮氧化物(mg/m3)","50","2.560","127.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 19","氮氧化物(mg/m3)","50","3.290","193.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 20","氮氧化物(mg/m3)","50","3.730","264.210","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 21","氮氧化物(mg/m3)","50","3.760","265.970","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 22","氮氧化物(mg/m3)","50","3.930","278.460","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 23","氮氧化物(mg/m3)","50","3.850","272.440","停运"]

{"sheet":"废气日均值","index":1,"n_rows":228,"n_cols":7,"rows_kept":228,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-10-02 00","氮氧化物(mg/m3)","300","163.570","444.440","检修启停机"]
["热电南5#炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.763","17.431","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.697","15.415","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.644","12.876","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.623","12.530","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.743","36.443","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.792","40.520","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","48.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.986","50.363","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.854","55.670","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.069","86.403","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.220","116.340","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.047","77.697","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.011","47.089","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.966","42.367","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.286","60.720","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.448","171.809","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.410","180.656","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.212","88.335","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.325","85.677","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.314","75.291","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.240","115.293","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.119","138.014","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.043","113.197","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.044","99.444","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.019","77.493","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.992","94.414","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.996","110.536","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.022","104.012","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.009","96.849","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.983","103.846","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-05 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.124","61.472","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-06 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.414","73.273","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-07 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.387","65.170","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.528","79.068","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.281","83.997","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.743","52.543","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.652","61.824","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.701","52.317","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-16 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.458","55.723","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.789","92.398","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-19 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.073","83.143","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.902","58.602","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.925","52.892","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.936","91.409","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.130","140.289","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.262","135.939","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.754","73.593","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.399","37.766","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.395","43.567","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.399","40.252","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.394","37.610","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-31 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.411","43.135","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.432","126.927","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.798","172.384","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-10-17 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.107","115.824","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.771","130.023","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.997","164.820","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.208","200.891","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.218","195.778","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.788","79.300","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.779","36.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.189","10.329","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.370","19.315","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.739","30.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.269","15.788","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.162","19.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.235","21.693","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.989","84.927","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.418","20.520","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","7.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","12.444","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","16.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","15.674","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.922","9.658","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","6.675","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","15.274","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.146","26.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.160","17.987","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","20.437","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.159","28.976","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.179","30.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.183","31.798","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","26.752","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.196","35.464","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.220","38.178","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-01 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.395","65.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-02 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.499","81.371","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.642","107.587","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.996","164.931","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.881","99.404","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.890","43.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.904","79.721","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.869","122.630","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.426","176.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.677","76.383","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.858","138.240","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.775","105.850","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.462","36.006","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.522","86.215","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.424","75.705","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.467","52.382","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.335","47.095","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.205","35.550","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.267","45.035","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.201","36.229","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.204","36.741","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-03 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.258","214.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-04 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.579","421.181","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-05 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.656","223.967","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-09 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.532","105.866","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.818","255.553","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.694","459.214","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.618","190.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-15 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.634","135.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-16 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.639","251.226","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-19 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.244","175.925","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-23 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.662","117.686","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-24 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.960","113.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-25 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.836","117.437","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-26 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.583","101.832","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-29 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.926","156.401","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-30 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.719","126.502","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-10-31 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.778","141.198","停炉"]
["炼焦南3#4#焦炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","15","19.450","19.450","3#4#焦炉永久退出"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.603","168.644","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.553","233.696","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.455","415.119","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.387","346.909","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.466","478.919","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.440","165.163","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.411","74.376","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.382","431.707","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.590","244.020","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.340","136.816","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","138.395","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","132.496","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","323.200","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","305.966","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","99.413","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","70.392","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.303","49.977","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","69.662","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","89.641","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","79.901","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","75.938","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","97.175","大修停机"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","40","20.570","189.470","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","40","18.120","263.360","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-10-20 00","氮氧化物(mg/m3)","300","28.280","509.130","检修停炉"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","40","3.985","45.440","检修启停机"]
["热电北11#炉排口","2021-10-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.710","12.270","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","20.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.110","27.860","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","32.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.890","21.260","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.050","19.750","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.290","5.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.470","9.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.590","13.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.210","6.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.790","42.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.700","102.330","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","3.140","164.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","4.860","263.010","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","4.800","295.980","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.260","131.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.160","125.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","4.320","273.770","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","7.980","505.660","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","5.990","379.310","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","6.600","417.900","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","6.700","424.440","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","7.680","486.570","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.740","490.550","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","10.260","391.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","12.250","681.960","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","13.350","814.140","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","13.540","623.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.550","655.000","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.630","794.640","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","38.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.330","86.100","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.420","74.720","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.850","45.170","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.070","64.830","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.260","73.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","67.540","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.790","49.800","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.770","48.690","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.670","42.390","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.560","35.320","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.630","40.160","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","41.620","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.400","122.670","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","162.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.080","227.350","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","261.110","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.280","197.450","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.190","188.360","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.220","215.290","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-02 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.790","57.740","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-03 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.750","69.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-04 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.800","54.520","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-08 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.770","50.870","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-09 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.770","61.590","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-10 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.470","76.820","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-11 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.490","187.380","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-12 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.220","213.190","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-13 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.350","175.850","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-14 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.010","107.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-15 00","氮氧化物(mg/m3)","50","5.000","301.880","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-16 00","氮氧化物(mg/m3)","50","5.680","331.020","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-17 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.090","180.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-19 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.660","105.040","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-20 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.310","83.180","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-21 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.180","74.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-22 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.740","110.420","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-23 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.020","128.090","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-24 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.750","110.650","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-25 00","氮氧化物(mg/m3)","50","2.220","120.490","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-26 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.480","132.710","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-27 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.560","203.280","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-28 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.960","245.910","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-29 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.580","169.680","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-30 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.410","154.080","停运"]
["热电北11#炉排口","2021-10-31 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.520","181.160","停运"]

{"sheet":"废水日均值","index":2,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["炼铁南铁区废水东排口","2021-10-07 00","pH值(mg/L)","6-9","5.844","0.000","新特钢建设期间，施工导致房所停电"]