{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气小时值","废气日均值","废水日均值"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气小时值","index":0,"n_rows":4202,"n_cols":7,"rows_kept":4202,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["长材南转炉1#二次除尘","2021-11-06 10","颗粒物(mg/m3)","15","16.730","16.730","设施运行正常，因下雨导致检测探头检测不准"]
["长材南转炉1#二次除尘","2021-11-06 11","颗粒物(mg/m3)","15","18.210","18.210","设施运行正常，因下雨导致检测探头检测不准"]
["长材南转炉1#二次除尘","2021-11-06 13","颗粒物(mg/m3)","15","15.480","15.480","设施运行正常，因下雨导致检测探头检测不准"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2021-11-08 12","颗粒物(mg/m3)","10","25.490","25.490","仪表比对"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2021-11-22 10","颗粒物(mg/m3)","10","17.410","17.400","仪表比对"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2021-11-08 10","颗粒物(mg/m3)","15","19.446","19.446","仪表比对"]
["炼铁南2#炉炉前除尘","2021-11-08 10","颗粒物(mg/m3)","15","20.340","20.340","仪表比对"]
["炼铁南3#炉槽下除尘","2021-11-08 10","颗粒物(mg/m3)","10","14.281","14.281","仪表比对"]
["炼铁南4#炉炉前除尘东","2021-11-08 09","颗粒物(mg/m3)","15","15.632","15.632","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-23 08","颗粒物(mg/m3)","40","15.110","71.660","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-23 10","颗粒物(mg/m3)","40","9.690","40.960","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-23 17","颗粒物(mg/m3)","40","25.040","79.030","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-23 18","颗粒物(mg/m3)","40","22.540","45.820","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-04 10","氮氧化物(mg/m3)","300","61.160","513.370","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-18 11","氮氧化物(mg/m3)","300","59.970","324.270","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2021-11-25 10","氮氧化物(mg/m3)","300","155.830","304.520","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-13 06","颗粒物(mg/m3)","40","59.580","59.580","检修停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-13 20","二氧化硫(mg/m3)","180","265.780","265.780","检修停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-13 21","二氧化硫(mg/m3)","180","270.470","270.470","检修停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-14 00","二氧化硫(mg/m3)","180","390.480","390.480","检修停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-14 01","二氧化硫(mg/m3)","180","448.560","448.560","检修停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-14 02","二氧化硫(mg/m3)","180","458.120","458.120","检修停机"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2021-11-14 03","二氧化硫(mg/m3)","180","183.890","183.890","检修停机"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-11-02 10","颗粒物(mg/m3)","40","14.200","40.770","仪表比对"]
["炼铁南2#烧结机排口","2021-11-16 21","二氧化硫(mg/m3)","180","242.050","214.870","检修启停机"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-02 14","颗粒物(mg/m3)","40","31.419","305.443","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-09 14","颗粒物(mg/m3)","40","34.523","54.222","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-11 03","颗粒物(mg/m3)","40","34.122","41.002","工艺波动"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-16 09","颗粒物(mg/m3)","40","31.681","116.327","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-16 10","颗粒物(mg/m3)","40","31.487","57.156","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-23 15","颗粒物(mg/m3)","40","28.576","61.495","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-23 16","颗粒物(mg/m3)","40","27.867","47.272","检修停炉"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-23 17","颗粒物(mg/m3)","40","26.520","46.301","检修停炉"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-26 20","颗粒物(mg/m3)","40","17.055","72.512","检修停炉"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-27 11","颗粒物(mg/m3)","40","21.472","121.253","工艺波动"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-27 12","颗粒物(mg/m3)","40","22.451","77.269","工艺波动"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-30 10","颗粒物(mg/m3)","40","30.359","57.942","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-23 17","二氧化硫(mg/m3)","180","131.635","228.932","检修停炉"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-26 21","二氧化硫(mg/m3)","180","141.104","210.441","检修停炉"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-02 14","氮氧化物(mg/m3)","300","117.937","1779.780","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-09 14","氮氧化物(mg/m3)","300","107.016","351.216","仪表比对"]
["炼铁南1#2#竖炉脱硫排口","2021-11-16 09","氮氧化物(mg/m3)","300","76.364","673.428","仪表比对"]
["热电南4#炉排口","2021-11-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","4.802","5.564","煤气品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","14.271","16.853","煤气品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","6.647","7.569","煤气品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.978","6.750","掺烧焦气的品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.703","18.704","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","7.651","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","6.470","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","10.156","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","9.101","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","7.569","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","9.113","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.126","7.980","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","6.784","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.098","6.909","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.173","11.950","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","13.913","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.236","17.707","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.169","13.662","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.157","13.741","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","12.165","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.161","13.221","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","10.859","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","6.510","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.207","19.451","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.173","15.427","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.140","11.253","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","8.995","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","5.463","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","5.167","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","5.993","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","5.677","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","6.042","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","6.272","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","7.392","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","7.536","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","6.324","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.140","10.696","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","7.901","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.138","10.241","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","6.382","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","7.940","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","6.752","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.098","6.144","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","5.287","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","5.436","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","7.296","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","9.759","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","10.341","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","10.826","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","15.611","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.182","23.327","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.173","24.165","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.153","22.541","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","19.911","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.209","26.849","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.227","28.702","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.279","36.762","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.201","31.133","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.282","52.057","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.245","46.771","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.270","48.930","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.271","43.567","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.316","46.452","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.267","38.883","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.250","37.584","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.305","45.607","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.281","40.891","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.303","43.247","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.315","45.704","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.370","54.419","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.355","52.316","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.374","55.659","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.438","64.499","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.447","65.161","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.486","71.262","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.324","47.885","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.432","44.753","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.304","44.646","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.378","57.066","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.330","49.817","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.334","48.510","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.309","45.546","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.279","42.350","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.459","67.498","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.491","72.550","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.527","79.993","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.559","82.943","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.571","84.558","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.595","90.724","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.628","93.213","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.619","93.043","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.643","95.472","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.640","95.636","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.634","93.934","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.643","97.724","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.646","97.747","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.700","104.568","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.710","106.285","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.676","100.516","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.572","86.513","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.495","73.694","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.394","58.103","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.332","51.107","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.272","40.836","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.306","44.725","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.136","21.249","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.153","23.643","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.269","40.079","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.324","48.185","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.310","46.500","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.334","50.209","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.336","50.670","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.312","46.057","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.330","50.079","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.347","52.519","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.408","61.929","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.405","60.647","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.416","63.184","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.434","64.716","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.433","66.383","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.425","63.931","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.443","66.336","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.384","55.217","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.274","40.022","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.194","35.301","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","21.615","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","15.439","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","13.183","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","11.135","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","6.337","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","10.234","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","15.695","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.155","21.537","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.164","24.526","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.169","27.476","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.170","26.008","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.253","39.089","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","29.356","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.188","30.487","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.212","34.897","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.286","46.158","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.258","41.082","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.302","53.227","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.272","53.349","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.252","48.150","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.253","49.392","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.173","33.034","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","16.692","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","9.508","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.098","12.843","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.124","17.782","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.142","17.435","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.412","53.341","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.333","51.114","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.263","36.298","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.275","50.385","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.647","118.588","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.242","38.487","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.211","41.613","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.277","53.345","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.293","56.643","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.301","44.350","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.278","43.428","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.229","43.230","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","23.077","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.872","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.035","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","16.453","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","15.288","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","13.731","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.107","19.549","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","16.664","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","26.532","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.122","24.339","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.218","41.128","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.230","45.289","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.531","105.464","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.205","40.197","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.342","65.660","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.354","70.807","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.321","60.839","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.260","49.811","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.262","51.993","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.417","76.425","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.395","76.771","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.293","56.618","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.226","44.252","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","21.344","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","13.918","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","14.334","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","12.165","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","12.207","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","12.455","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.053","10.779","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","15.470","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","20.331","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","21.887","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.133","25.401","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.175","34.455","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.157","31.325","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.201","38.307","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.224","43.148","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.207","38.971","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.221","42.719","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.171","33.428","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.222","41.745","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.219","42.309","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.237","44.378","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.224","43.642","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.149","28.686","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.147","29.234","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","22.662","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.085","16.324","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","13.184","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.048","7.405","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.052","6.607","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.055","6.288","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.059","5.806","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","6.428","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.054","7.579","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","16.873","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.052","10.375","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","12.847","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","14.298","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","13.097","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","11.296","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","17.167","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","17.575","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","18.319","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","25.070","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","24.117","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","24.147","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","23.724","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.135","26.329","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","11.404","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.057","5.420","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","6.650","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","9.290","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","14.964","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.172","22.195","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.167","26.766","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.178","27.170","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.208","34.864","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.286","57.858","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.283","57.926","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.323","67.328","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.374","76.325","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.399","73.560","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.382","53.910","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.432","61.886","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.409","58.602","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.397","57.358","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.381","55.455","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.335","48.826","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.216","31.538","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.236","34.513","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.231","33.060","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.203","30.663","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.263","37.312","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.304","44.100","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.330","47.982","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.352","50.410","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.379","54.828","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.431","62.618","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.469","68.347","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.555","80.508","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.786","57.738","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.747","82.590","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.895","76.104","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.779","58.280","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.782","56.218","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.613","43.206","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.547","37.266","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.542","38.117","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.673","46.714","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.705","43.338","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.717","45.722","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.841","57.133","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.548","37.162","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.481","35.170","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.492","37.074","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.482","35.665","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.970","81.904","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.991","82.686","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.683","62.732","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.670","51.736","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.713","39.425","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.908","42.086","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.742","36.287","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.766","38.067","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.517","41.483","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.426","37.288","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.355","38.015","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.453","56.232","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.306","45.749","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.577","86.471","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.652","93.246","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.617","78.465","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.558","69.668","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.685","90.336","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.722","115.700","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.683","127.290","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.783","148.055","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.773","145.823","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.884","142.220","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.909","134.540","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.505","222.687","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.193","176.607","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.227","181.733","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.332","197.374","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.846","273.059","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.831","270.466","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.990","294.468","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 04","二氧化硫(mg/m3)","35","2.044","301.776","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.426","358.976","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.524","373.281","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.786","412.020","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 08","二氧化硫(mg/m3)","35","3.142","464.805","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 09","二氧化硫(mg/m3)","35","3.460","511.760","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.912","216.609","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 11","二氧化硫(mg/m3)","35","2.079","311.733","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.781","267.702","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.599","239.764","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.541","230.850","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.232","185.080","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.177","176.688","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.312","196.726","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.444","216.604","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.485","222.586","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.995","299.266","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.951","292.594","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.407","360.976","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.782","417.125","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.646","396.620","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 01","二氧化硫(mg/m3)","35","3.074","461.451","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 02","二氧化硫(mg/m3)","35","3.530","528.875","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.011","601.550","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.195","629.390","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.698","704.377","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 06","二氧化硫(mg/m3)","35","5.309","795.850","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 07","二氧化硫(mg/m3)","35","5.681","852.058","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 08","二氧化硫(mg/m3)","35","5.994","899.009","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 09","二氧化硫(mg/m3)","35","6.032","904.180","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 10","二氧化硫(mg/m3)","35","6.172","926.046","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 11","二氧化硫(mg/m3)","35","6.271","940.919","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 12","二氧化硫(mg/m3)","35","6.004","900.524","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 13","二氧化硫(mg/m3)","35","5.542","831.065","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 14","二氧化硫(mg/m3)","35","5.723","858.540","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 15","二氧化硫(mg/m3)","35","5.460","818.796","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 16","二氧化硫(mg/m3)","35","5.280","791.927","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 17","二氧化硫(mg/m3)","35","5.493","823.921","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 18","二氧化硫(mg/m3)","35","5.755","863.028","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 19","二氧化硫(mg/m3)","35","7.109","1066.582","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 20","二氧化硫(mg/m3)","35","6.246","936.781","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 21","二氧化硫(mg/m3)","35","5.894","883.812","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 22","二氧化硫(mg/m3)","35","5.930","889.726","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 23","二氧化硫(mg/m3)","35","5.917","887.567","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","6.113","916.352","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 01","二氧化硫(mg/m3)","35","5.980","896.726","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 02","二氧化硫(mg/m3)","35","6.084","912.303","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 03","二氧化硫(mg/m3)","35","6.126","918.992","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 04","二氧化硫(mg/m3)","35","6.224","933.408","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 05","二氧化硫(mg/m3)","35","6.071","910.483","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 06","二氧化硫(mg/m3)","35","6.364","954.322","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 07","二氧化硫(mg/m3)","35","6.535","980.330","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 08","二氧化硫(mg/m3)","35","6.667","999.818","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 09","二氧化硫(mg/m3)","35","6.480","971.415","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 10","二氧化硫(mg/m3)","35","6.347","1160.354","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 11","二氧化硫(mg/m3)","35","6.139","1020.811","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 12","二氧化硫(mg/m3)","35","5.703","891.393","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 13","二氧化硫(mg/m3)","35","5.438","910.497","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 14","二氧化硫(mg/m3)","35","5.417","715.088","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 15","二氧化硫(mg/m3)","35","5.227","496.206","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 16","二氧化硫(mg/m3)","35","5.141","324.312","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 17","二氧化硫(mg/m3)","35","5.107","548.132","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.989","681.507","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.873","674.908","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.897","720.673","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 21","二氧化硫(mg/m3)","35","5.142","789.445","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.921","757.397","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.900","753.158","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.763","725.422","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.868","755.717","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.843","774.621","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 03","二氧化硫(mg/m3)","35","5.073","812.783","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.903","791.805","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 05","二氧化硫(mg/m3)","35","5.132","914.728","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 06","二氧化硫(mg/m3)","35","5.049","958.751","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 07","二氧化硫(mg/m3)","35","5.019","968.951","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.944","953.843","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.953","953.146","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 10","二氧化硫(mg/m3)","35","5.073","684.976","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 11","二氧化硫(mg/m3)","35","5.124","549.929","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 12","二氧化硫(mg/m3)","35","5.414","225.186","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 13","二氧化硫(mg/m3)","35","4.916","138.399","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 14","二氧化硫(mg/m3)","35","4.523","137.144","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 15","二氧化硫(mg/m3)","35","5.720","195.190","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 16","二氧化硫(mg/m3)","35","6.727","320.598","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 17","二氧化硫(mg/m3)","35","6.688","215.063","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 18","二氧化硫(mg/m3)","35","6.635","177.411","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 19","二氧化硫(mg/m3)","35","6.436","318.364","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 20","二氧化硫(mg/m3)","35","6.074","788.001","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 21","二氧化硫(mg/m3)","35","5.108","761.323","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.394","546.643","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.532","531.144","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.384","689.687","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.273","582.878","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.198","770.446","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.497","825.984","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.354","711.450","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.224","814.997","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.163","803.415","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.175","788.102","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.768","714.777","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","676.530","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.163","752.565","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 11","二氧化硫(mg/m3)","35","3.985","769.168","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 12","二氧化硫(mg/m3)","35","3.892","691.191","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.953","601.410","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 14","二氧化硫(mg/m3)","35","4.077","676.875","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.966","763.646","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.950","735.364","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.481","816.190","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.057","775.392","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.171","804.916","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 20","二氧化硫(mg/m3)","35","3.843","741.446","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 21","二氧化硫(mg/m3)","35","3.893","751.258","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.216","813.584","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.016","775.160","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","5.016","968.216","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.389","847.142","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 02","二氧化硫(mg/m3)","35","3.807","735.159","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.023","775.928","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 04","二氧化硫(mg/m3)","35","3.678","710.433","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.443","857.420","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.471","862.664","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.046","780.666","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.657","899.192","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.691","905.059","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.296","829.526","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.047","781.379","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.255","821.140","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 13","二氧化硫(mg/m3)","35","4.439","857.091","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 14","二氧化硫(mg/m3)","35","4.111","793.184","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 15","二氧化硫(mg/m3)","35","4.179","806.692","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 16","二氧化硫(mg/m3)","35","5.649","1090.094","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 17","二氧化硫(mg/m3)","35","5.587","1078.686","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 18","二氧化硫(mg/m3)","35","5.063","977.585","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.923","950.047","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.792","924.708","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.438","856.795","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.264","822.765","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.254","821.921","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.285","826.712","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.514","870.853","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.400","849.273","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.376","844.507","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.030","777.466","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.110","793.142","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.179","806.921","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.023","776.876","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.124","796.192","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.057","782.871","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 10","二氧化硫(mg/m3)","35","3.956","763.705","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.134","797.755","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.288","689.953","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 13","二氧化硫(mg/m3)","35","4.523","746.990","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 14","二氧化硫(mg/m3)","35","4.284","606.473","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 15","二氧化硫(mg/m3)","35","4.098","450.177","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 16","二氧化硫(mg/m3)","35","4.655","475.484","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 17","二氧化硫(mg/m3)","35","4.727","485.507","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 18","二氧化硫(mg/m3)","35","4.081","524.533","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.218","735.885","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.129","796.564","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.070","785.379","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 22","二氧化硫(mg/m3)","35","3.915","751.166","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.060","729.860","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.227","673.569","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 01","二氧化硫(mg/m3)","35","5.384","970.068","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.452","809.746","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.535","873.569","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.036","778.970","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.259","822.519","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.133","797.684","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 07","二氧化硫(mg/m3)","35","3.804","734.523","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.001","772.382","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 09","二氧化硫(mg/m3)","35","21.642","144.135","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.471","103.931","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.017","234.304","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.052","266.887","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 17","二氧化硫(mg/m3)","35","3.548","323.470","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 18","二氧化硫(mg/m3)","35","3.916","345.035","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 19","二氧化硫(mg/m3)","35","4.049","388.444","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 20","二氧化硫(mg/m3)","35","4.238","489.936","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 21","二氧化硫(mg/m3)","35","4.244","550.010","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 22","二氧化硫(mg/m3)","35","4.253","660.877","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 23","二氧化硫(mg/m3)","35","4.422","672.348","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.440","740.313","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.581","925.830","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.543","951.320","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.512","944.516","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.274","895.274","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.047","737.675","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 06","二氧化硫(mg/m3)","35","3.921","567.653","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 07","二氧化硫(mg/m3)","35","3.740","541.788","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 08","二氧化硫(mg/m3)","35","3.493","505.539","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 09","二氧化硫(mg/m3)","35","3.428","496.200","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 10","二氧化硫(mg/m3)","35","3.469","502.667","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 11","二氧化硫(mg/m3)","35","3.293","476.468","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 12","二氧化硫(mg/m3)","35","3.361","486.618","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.340","483.762","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.184","460.952","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.326","481.201","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 16","二氧化硫(mg/m3)","35","3.402","492.331","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 17","二氧化硫(mg/m3)","35","3.295","476.974","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 18","二氧化硫(mg/m3)","35","2.957","428.329","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 19","二氧化硫(mg/m3)","35","2.942","425.848","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 20","二氧化硫(mg/m3)","35","2.897","419.474","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.675","387.307","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.432","351.805","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.083","301.581","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-01 13","氮氧化物(mg/m3)","100","107.835","123.342","掺烧焦气的品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-01 17","氮氧化物(mg/m3)","100","88.404","100.774","掺烧焦气的品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-06 05","氮氧化物(mg/m3)","100","30.679","105.214","掺烧的焦气品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-06 13","氮氧化物(mg/m3)","100","96.131","103.098","掺烧的焦气品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-07 06","氮氧化物(mg/m3)","100","103.408","104.734","掺烧的焦气品质差"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 18","氮氧化物(mg/m3)","100","7.228","540.265","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 19","氮氧化物(mg/m3)","100","7.860","865.735","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 20","氮氧化物(mg/m3)","100","7.646","647.327","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 21","氮氧化物(mg/m3)","100","7.386","554.809","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 22","氮氧化物(mg/m3)","100","6.977","501.519","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 23","氮氧化物(mg/m3)","100","6.601","465.198","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 00","氮氧化物(mg/m3)","100","6.109","414.550","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 01","氮氧化物(mg/m3)","100","5.587","379.708","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 02","氮氧化物(mg/m3)","100","5.222","365.593","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.886","343.769","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.674","319.501","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 05","氮氧化物(mg/m3)","100","4.287","297.912","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.780","277.966","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.594","287.763","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.565","310.596","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.794","345.877","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 10","氮氧化物(mg/m3)","100","4.141","347.485","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 11","氮氧化物(mg/m3)","100","4.528","341.390","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.980","327.773","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 13","氮氧化物(mg/m3)","100","5.482","326.313","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 14","氮氧化物(mg/m3)","100","6.253","346.598","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 15","氮氧化物(mg/m3)","100","6.783","348.220","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 16","氮氧化物(mg/m3)","100","6.940","337.470","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 17","氮氧化物(mg/m3)","100","6.726","326.313","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 18","氮氧化物(mg/m3)","100","6.638","330.916","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 19","氮氧化物(mg/m3)","100","6.179","326.286","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 20","氮氧化物(mg/m3)","100","5.987","334.110","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.619","150.211","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.477","133.995","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.763","150.614","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.209","156.488","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.845","158.374","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 13","氮氧化物(mg/m3)","100","3.637","173.379","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.420","217.184","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.919","263.745","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 16","氮氧化物(mg/m3)","100","5.231","289.313","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 17","氮氧化物(mg/m3)","100","5.216","268.980","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 18","氮氧化物(mg/m3)","100","5.056","282.164","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 19","氮氧化物(mg/m3)","100","5.039","308.173","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.798","282.434","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.673","286.187","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.577","293.975","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.456","301.654","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.259","276.264","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.975","275.807","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.542","259.325","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.285","241.589","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.113","224.623","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.700","196.760","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.482","187.921","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.053","154.086","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.902","161.911","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.050","168.773","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.586","234.448","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.356","251.313","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.271","237.346","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 13","氮氧化物(mg/m3)","100","5.032","229.866","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 14","氮氧化物(mg/m3)","100","5.667","274.207","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 15","氮氧化物(mg/m3)","100","6.197","310.990","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 16","氮氧化物(mg/m3)","100","6.440","324.952","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 17","氮氧化物(mg/m3)","100","6.428","319.372","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 18","氮氧化物(mg/m3)","100","6.148","344.248","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 19","氮氧化物(mg/m3)","100","5.998","353.136","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 20","氮氧化物(mg/m3)","100","5.804","340.905","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 21","氮氧化物(mg/m3)","100","5.657","342.808","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 22","氮氧化物(mg/m3)","100","5.299","318.561","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.647","287.403","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.958","259.471","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.413","232.179","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.075","207.740","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.680","192.867","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.475","205.844","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.407","211.524","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.030","190.235","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.820","192.668","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.540","193.857","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.407","210.026","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.245","187.295","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.339","192.516","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.292","164.289","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.017","126.798","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.529","100.424","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.869","164.827","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.348","217.852","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.861","274.861","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.078","307.009","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 22","氮氧化物(mg/m3)","100","2.575","380.854","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 23","氮氧化物(mg/m3)","100","2.896","428.400","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.182","470.893","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.521","520.159","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.904","577.390","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.322","639.363","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 04","氮氧化物(mg/m3)","100","5.072","749.632","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 05","氮氧化物(mg/m3)","100","5.875","868.494","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 06","氮氧化物(mg/m3)","100","6.822","1009.144","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 07","氮氧化物(mg/m3)","100","7.683","1136.841","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 08","氮氧化物(mg/m3)","100","8.626","1277.060","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 09","氮氧化物(mg/m3)","100","8.809","1302.991","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.181","346.915","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.151","323.454","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.953","143.828","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.767","114.870","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.258","189.175","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.705","255.732","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 22","氮氧化物(mg/m3)","100","2.160","325.005","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 23","氮氧化物(mg/m3)","100","2.575","386.308","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.880","431.352","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.232","484.219","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.591","537.898","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.785","567.417","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.065","609.114","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 05","氮氧化物(mg/m3)","100","4.398","659.770","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 06","氮氧化物(mg/m3)","100","4.488","673.138","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 07","氮氧化物(mg/m3)","100","4.805","721.034","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 08","氮氧化物(mg/m3)","100","4.726","709.009","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 09","氮氧化物(mg/m3)","100","4.540","680.955","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 10","氮氧化物(mg/m3)","100","4.167","625.515","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.466","519.521","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.862","429.721","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 13","氮氧化物(mg/m3)","100","2.228","333.385","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.572","235.824","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.112","165.895","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.881","132.779","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.029","154.449","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.181","177.156","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.378","206.569","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.558","233.732","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.809","270.106","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.860","279.407","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.945","292.119","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.112","316.668","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.196","329.172","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.247","337.035","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.438","365.267","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.276","341.291","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.749","262.434","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.039","187.593","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.246","194.497","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 13","氮氧化物(mg/m3)","100","2.462","410.508","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.456","451.561","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.177","395.447","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.393","277.346","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.532","487.691","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.412","602.820","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.163","576.164","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 20","氮氧化物(mg/m3)","100","3.920","577.417","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.643","559.752","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.517","540.782","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.468","532.773","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.360","511.278","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.164","491.390","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.113","498.752","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.069","491.250","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.927","472.377","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.821","503.243","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.533","480.215","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.243","433.377","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.279","439.696","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.626","505.562","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.270","438.375","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.918","414.193","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.356","179.184","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 13","氮氧化物(mg/m3)","100","5.544","157.640","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 14","氮氧化物(mg/m3)","100","6.530","198.066","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 15","氮氧化物(mg/m3)","100","7.465","248.560","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 16","氮氧化物(mg/m3)","100","8.290","394.621","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 17","氮氧化物(mg/m3)","100","8.443","275.103","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 18","氮氧化物(mg/m3)","100","8.273","223.258","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 19","氮氧化物(mg/m3)","100","7.862","382.682","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 20","氮氧化物(mg/m3)","100","7.218","941.152","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 21","氮氧化物(mg/m3)","100","6.684","991.582","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 22","氮氧化物(mg/m3)","100","6.302","784.246","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 23","氮氧化物(mg/m3)","100","5.906","692.243","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 00","氮氧化物(mg/m3)","100","5.522","867.837","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 01","氮氧化物(mg/m3)","100","5.322","726.778","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 02","氮氧化物(mg/m3)","100","5.096","934.863","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.843","888.726","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.454","724.346","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.989","770.235","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.672","708.405","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.339","630.195","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.580","537.253","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.741","591.101","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 10","氮氧化物(mg/m3)","100","4.381","794.682","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 11","氮氧化物(mg/m3)","100","5.085","981.735","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 12","氮氧化物(mg/m3)","100","6.326","1118.546","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 13","氮氧化物(mg/m3)","100","7.102","1076.600","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 14","氮氧化物(mg/m3)","100","7.886","1313.861","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 15","氮氧化物(mg/m3)","100","8.539","1644.366","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 16","氮氧化物(mg/m3)","100","8.749","1630.547","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 17","氮氧化物(mg/m3)","100","8.910","1619.501","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 18","氮氧化物(mg/m3)","100","8.644","1653.848","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 19","氮氧化物(mg/m3)","100","8.566","1653.832","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 20","氮氧化物(mg/m3)","100","8.307","1603.085","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 21","氮氧化物(mg/m3)","100","8.032","1550.741","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 22","氮氧化物(mg/m3)","100","7.828","1511.100","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 23","氮氧化物(mg/m3)","100","7.396","1428.677","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 00","氮氧化物(mg/m3)","100","7.173","1383.805","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 01","氮氧化物(mg/m3)","100","6.874","1326.405","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 02","氮氧化物(mg/m3)","100","6.522","1258.600","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 03","氮氧化物(mg/m3)","100","6.425","1240.063","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 04","氮氧化物(mg/m3)","100","6.122","1181.362","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 05","氮氧化物(mg/m3)","100","5.939","1145.242","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 06","氮氧化物(mg/m3)","100","5.717","1103.489","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 07","氮氧化物(mg/m3)","100","5.554","1072.303","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 08","氮氧化物(mg/m3)","100","5.531","1067.510","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 09","氮氧化物(mg/m3)","100","5.825","1125.115","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 10","氮氧化物(mg/m3)","100","6.348","1225.048","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 11","氮氧化物(mg/m3)","100","7.032","1356.802","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 12","氮氧化物(mg/m3)","100","7.852","1515.991","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 13","氮氧化物(mg/m3)","100","8.603","1660.793","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 14","氮氧化物(mg/m3)","100","9.077","1751.144","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 15","氮氧化物(mg/m3)","100","9.546","1842.145","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 16","氮氧化物(mg/m3)","100","9.917","1912.817","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 17","氮氧化物(mg/m3)","100","9.936","1917.784","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 18","氮氧化物(mg/m3)","100","9.703","1872.589","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 19","氮氧化物(mg/m3)","100","9.497","1832.319","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 20","氮氧化物(mg/m3)","100","9.153","1767.769","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 21","氮氧化物(mg/m3)","100","9.190","1772.852","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 22","氮氧化物(mg/m3)","100","8.863","1710.807","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 23","氮氧化物(mg/m3)","100","8.590","1657.763","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 00","氮氧化物(mg/m3)","100","8.245","1593.089","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 01","氮氧化物(mg/m3)","100","7.986","1540.884","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 02","氮氧化物(mg/m3)","100","7.720","1489.845","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 03","氮氧化物(mg/m3)","100","7.552","1457.480","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 04","氮氧化物(mg/m3)","100","7.467","1441.439","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 05","氮氧化物(mg/m3)","100","7.336","1415.506","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 06","氮氧化物(mg/m3)","100","7.256","1400.068","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 07","氮氧化物(mg/m3)","100","7.047","1360.831","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 08","氮氧化物(mg/m3)","100","7.189","1386.323","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 09","氮氧化物(mg/m3)","100","7.639","1474.869","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 10","氮氧化物(mg/m3)","100","8.197","1582.516","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 11","氮氧化物(mg/m3)","100","8.918","1720.501","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 12","氮氧化物(mg/m3)","100","9.637","1552.359","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 13","氮氧化物(mg/m3)","100","10.289","1709.368","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 14","氮氧化物(mg/m3)","100","11.031","1557.042","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 15","氮氧化物(mg/m3)","100","11.526","1264.907","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 16","氮氧化物(mg/m3)","100","11.777","1206.837","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 17","氮氧化物(mg/m3)","100","11.867","1221.782","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 18","氮氧化物(mg/m3)","100","11.712","1504.072","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 19","氮氧化物(mg/m3)","100","11.612","2026.754","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 20","氮氧化物(mg/m3)","100","11.491","2217.439","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 21","氮氧化物(mg/m3)","100","11.555","2230.485","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 22","氮氧化物(mg/m3)","100","11.450","2196.768","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 23","氮氧化物(mg/m3)","100","11.550","2079.480","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 00","氮氧化物(mg/m3)","100","11.253","1793.647","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 01","氮氧化物(mg/m3)","100","11.137","2007.551","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 02","氮氧化物(mg/m3)","100","10.884","1983.563","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 03","氮氧化物(mg/m3)","100","10.540","2030.139","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 04","氮氧化物(mg/m3)","100","9.994","1928.588","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 05","氮氧化物(mg/m3)","100","9.753","1882.463","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 06","氮氧化物(mg/m3)","100","9.447","1823.698","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 07","氮氧化物(mg/m3)","100","9.238","1782.357","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 08","氮氧化物(mg/m3)","100","9.127","1761.565","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.652","302.599","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 15","氮氧化物(mg/m3)","100","2.305","180.272","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 16","氮氧化物(mg/m3)","100","2.913","255.282","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 17","氮氧化物(mg/m3)","100","3.301","301.510","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 18","氮氧化物(mg/m3)","100","3.121","275.157","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 19","氮氧化物(mg/m3)","100","2.868","274.217","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 20","氮氧化物(mg/m3)","100","2.449","282.934","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.133","273.763","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.732","269.002","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.388","212.866","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.896","148.947","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.289","270.093","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.295","480.879","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.033","547.587","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.707","536.631","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 07","氮氧化物(mg/m3)","100","4.392","635.902","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 08","氮氧化物(mg/m3)","100","4.792","693.579","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 09","氮氧化物(mg/m3)","100","5.148","744.873","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 10","氮氧化物(mg/m3)","100","5.084","736.444","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 11","氮氧化物(mg/m3)","100","4.975","719.964","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.645","671.935","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.294","622.034","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.823","552.960","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 15","氮氧化物(mg/m3)","100","3.778","546.729","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 16","氮氧化物(mg/m3)","100","3.900","564.807","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.062","588.298","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.392","636.533","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.829","699.339","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 20","氮氧化物(mg/m3)","100","5.542","802.660","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 21","氮氧化物(mg/m3)","100","6.295","910.833","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 22","氮氧化物(mg/m3)","100","6.869","994.595","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 23","氮氧化物(mg/m3)","100","7.504","1086.730","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.969","99.400","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.005","107.093","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","98.308","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.035","112.351","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.031","114.717","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.033","114.542","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.071","138.114","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.014","133.564","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.002","145.795","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.969","139.933","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.929","102.727","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.901","116.170","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.866","96.447","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.846","78.932","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.846","70.479","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.852","69.959","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.830","65.090","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.836","63.410","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.878","67.270","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.904","74.100","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.931","79.967","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.968","88.925","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.954","86.273","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.982","91.259","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.002","91.178","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.053","98.730","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.022","94.631","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.031","95.778","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.015","89.636","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","91.856","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.063","97.701","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.076","106.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.979","98.002","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.014","111.103","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.971","107.372","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.942","95.135","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.936","84.153","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.902","73.331","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.856","61.968","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.836","61.072","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.873","60.626","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.934","61.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.964","64.462","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.950","69.216","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.998","74.277","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.997","77.548","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.002","76.981","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","80.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.063","78.930","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.054","81.919","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.022","79.494","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.094","80.060","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","73.067","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.109","73.269","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.089","78.005","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.058","77.465","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.064","82.179","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.014","75.402","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.958","78.543","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.925","65.046","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.938","58.519","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.881","50.748","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.867","46.540","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.884","48.520","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.868","45.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.935","48.004","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.952","48.888","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.913","47.100","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.971","52.937","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.986","56.260","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.983","54.703","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","57.944","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.000","55.243","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.079","58.576","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.064","57.745","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.075","56.464","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.046","55.854","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.041","56.396","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","56.659","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.046","57.933","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.010","59.559","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.990","58.306","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.998","58.629","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.902","50.420","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.909","46.865","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.879","44.453","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.940","46.356","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.967","46.213","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.928","42.961","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.972","44.213","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.953","42.248","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.939","43.015","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.946","44.148","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.957","45.404","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.978","46.000","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.003","45.603","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.985","43.498","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.048","46.999","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.081","45.073","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.054","43.118","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.021","42.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.047","43.831","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.024","43.289","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.054","46.026","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.095","48.527","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.117","48.129","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.044","45.421","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.061","44.057","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.007","40.392","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","37.136","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.965","36.200","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.978","36.009","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.981","36.315","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.951","34.975","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.944","35.777","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.964","36.160","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.971","37.692","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.017","40.612","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.030","41.816","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.983","40.030","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.062","42.958","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.061","43.431","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.086","43.725","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.073","42.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.066","43.774","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.081","44.766","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.021","43.663","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.056","45.669","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.093","51.013","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.043","48.829","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.046","51.098","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.029","48.873","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.020","47.471","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.015","45.165","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.016","45.638","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.053","47.888","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.031","47.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.043","48.900","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.022","49.343","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.024","50.563","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.018","50.667","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.014","51.312","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.033","52.890","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.013","51.001","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.035","52.175","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.029","51.754","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.113","55.083","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.123","56.314","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.090","53.592","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.118","55.507","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.115","55.198","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.084","52.860","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.096","57.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.370","78.751","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.502","80.515","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.543","80.229","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.464","68.864","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.455","69.322","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.443","74.794","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.446","78.235","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.491","82.923","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.490","93.377","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.559","109.309","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.578","112.264","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.558","130.934","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.544","126.411","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.610","142.173","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.575","146.008","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.569","155.517","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.572","150.881","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.582","157.637","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.622","161.130","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.618","169.864","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.668","172.248","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.678","166.960","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.639","174.322","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.609","179.831","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.478","172.459","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.489","240.232","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.323","242.982","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.331","210.038","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.366","185.159","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.406","181.683","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.445","175.199","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.356","146.839","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.307","121.075","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.304","126.186","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.286","116.364","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.290","115.968","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.315","120.986","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.349","137.289","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.390","137.437","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.387","135.611","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.373","149.293","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.335","133.089","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.389","124.713","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.428","133.501","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.316","115.631","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.353","122.172","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.365","121.727","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.308","121.714","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.305","127.488","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.281","138.002","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.271","142.375","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.180","112.181","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.185","108.731","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.183","102.140","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.097","87.312","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.146","78.818","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.148","73.424","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.199","77.517","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.207","81.396","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.238","77.335","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.260","77.257","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.256","75.867","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.263","78.003","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.321","81.553","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.284","76.684","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.270","75.969","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.363","75.911","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.330","73.090","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.293","69.290","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.266","68.491","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.254","71.487","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.266","75.749","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.173","79.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.164","90.579","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.113","80.908","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.113","77.715","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.087","72.710","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.062","74.003","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.045","75.900","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.085","85.351","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","89.389","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.137","81.854","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.152","77.144","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.170","77.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.155","75.650","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.209","78.059","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.207","74.062","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.205","73.259","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.220","75.169","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.297","76.776","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.273","75.887","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.269","71.907","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.305","72.529","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.384","81.778","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.316","82.124","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.234","84.040","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.173","85.960","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.124","85.228","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.049","90.227","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.000","97.996","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.966","88.741","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.959","84.650","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.968","92.968","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.992","96.669","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","91.467","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.085","95.639","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.078","94.940","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.115","109.780","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.118","126.212","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.172","164.499","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.219","162.338","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.165","140.076","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.194","153.708","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.191","147.208","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.211","124.748","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.224","130.673","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.241","121.180","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.307","134.127","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.285","146.186","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.268","170.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.144","158.978","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.135","134.725","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.094","114.358","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.012","99.375","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.014","100.953","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.993","99.986","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.987","100.012","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.982","101.057","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.988","117.998","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.049","137.552","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.074","133.692","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.081","122.848","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.093","120.360","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.076","115.083","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.086","96.170","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.105","93.064","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.130","91.260","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","87.108","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.171","83.736","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.199","82.292","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.226","87.254","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.206","83.065","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.199","81.943","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.172","81.249","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.116","79.771","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.087","80.423","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.033","74.364","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.002","69.444","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.972","68.314","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.900","64.340","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.882","62.271","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.931","62.512","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.948","66.194","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.956","65.783","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.008","70.124","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.058","74.355","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.068","80.369","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.075","87.518","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.054","84.181","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.101","79.296","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","73.196","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.091","83.723","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.152","81.801","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","75.358","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.160","79.723","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.151","77.649","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.148","80.704","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.103","83.646","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.048","82.937","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.008","80.704","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.960","74.854","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.911","69.311","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.890","70.782","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.846","66.290","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.887","71.752","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.850","65.087","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.957","67.594","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.957","68.314","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.011","78.334","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.038","86.181","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.025","86.348","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.059","84.848","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.100","92.643","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.096","88.689","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.056","78.519","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 02","颗粒物(mg/m3)","5","1.106","84.730","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 03","颗粒物(mg/m3)","5","1.118","82.049","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.124","75.933","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.156","74.537","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 06","颗粒物(mg/m3)","5","1.121","68.626","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 07","颗粒物(mg/m3)","5","1.138","73.851","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 08","颗粒物(mg/m3)","5","1.392","92.625","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.417","88.362","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.086","55.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.055","66.377","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.385","97.629","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 13","颗粒物(mg/m3)","5","3.002","188.476","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 14","颗粒物(mg/m3)","5","5.542","87.817","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 15","颗粒物(mg/m3)","5","5.276","5.299","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 16","颗粒物(mg/m3)","5","7.138","7.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.409","44.267","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.392","40.699","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.354","36.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.389","43.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.384","42.582","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.415","52.990","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.392","51.397","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.348","48.426","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.360","45.817","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.366","46.486","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.395","42.630","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.502","46.776","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.459","38.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.528","42.681","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.452","36.329","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.488","40.005","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","35.251","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.412","36.329","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.377","35.353","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.424","39.807","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.412","37.389","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.430","42.500","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.402","40.761","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.411","44.730","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.366","40.205","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.379","37.621","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.455","35.931","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.704","35.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.785","39.301","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.784","38.714","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.777","38.785","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.766","37.754","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.710","36.922","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.735","42.113","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.814","43.739","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.062","54.546","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.158","54.856","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.298","61.757","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.305","67.324","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.254","67.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.268","70.664","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.158","72.047","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.209","82.697","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.200","85.472","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","101.241","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.160","96.225","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.095","97.237","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.150","105.857","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.220","120.844","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.176","113.292","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.192","119.521","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.340","133.846","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.167","124.601","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.140","118.979","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.297","129.192","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.485","157.841","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.381","154.492","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.640","184.487","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.898","137.653","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.793","145.962","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.912","144.175","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.144","157.147","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.317","171.779","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.337","162.168","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.359","145.389","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.348","125.788","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.434","138.433","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.375","124.200","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.495","133.166","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.426","130.134","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.446","146.116","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.388","136.032","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.546","151.545","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.596","171.861","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.497","150.664","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.520","136.780","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.515","140.357","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.609","142.264","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.567","142.328","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.489","134.086","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.549","144.314","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.494","147.446","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.694","181.928","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.787","198.109","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.833","175.353","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.844","166.843","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.926","165.011","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.980","157.885","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.009","138.814","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.912","121.826","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.920","123.929","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.984","133.066","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.962","122.535","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.097","127.504","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.868","113.578","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.021","124.281","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.056","126.484","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.895","113.130","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.861","111.348","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.948","108.870","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.871","102.320","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.890","101.455","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.849","99.735","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.921","110.045","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.953","117.131","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.968","132.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.063","160.936","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 11","二氧化硫(mg/m3)","35","2.041","148.760","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.989","139.112","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 13","二氧化硫(mg/m3)","35","2.057","137.702","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 14","二氧化硫(mg/m3)","35","2.014","140.845","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.998","143.735","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.035","160.002","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 17","二氧化硫(mg/m3)","35","2.172","173.646","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 18","二氧化硫(mg/m3)","35","2.163","154.211","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 19","二氧化硫(mg/m3)","35","2.106","139.676","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 20","二氧化硫(mg/m3)","35","2.203","145.771","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.033","133.032","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.200","142.822","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.215","136.377","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.168","130.958","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 01","二氧化硫(mg/m3)","35","2.088","128.197","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 02","二氧化硫(mg/m3)","35","2.081","122.261","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 03","二氧化硫(mg/m3)","35","2.098","124.724","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 04","二氧化硫(mg/m3)","35","2.099","118.687","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.054","114.343","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.048","121.017","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.074","129.424","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 08","二氧化硫(mg/m3)","35","2.007","135.863","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.048","150.373","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.182","165.392","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 11","二氧化硫(mg/m3)","35","2.079","178.512","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 12","二氧化硫(mg/m3)","35","2.057","203.714","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 13","二氧化硫(mg/m3)","35","2.178","198.981","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 14","二氧化硫(mg/m3)","35","2.132","188.412","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 15","二氧化硫(mg/m3)","35","2.136","204.236","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.162","210.858","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 17","二氧化硫(mg/m3)","35","2.246","194.806","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 18","二氧化硫(mg/m3)","35","2.274","198.634","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 19","二氧化硫(mg/m3)","35","2.291","202.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 20","二氧化硫(mg/m3)","35","2.169","214.616","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.213","249.983","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.229","314.466","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.147","288.360","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.189","265.668","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 01","二氧化硫(mg/m3)","35","2.153","275.716","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 02","二氧化硫(mg/m3)","35","2.118","263.427","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 03","二氧化硫(mg/m3)","35","2.031","209.497","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 04","二氧化硫(mg/m3)","35","2.041","216.499","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.107","204.957","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.102","216.143","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.111","240.607","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 08","二氧化硫(mg/m3)","35","2.083","282.227","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.092","291.907","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.160","253.974","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 11","二氧化硫(mg/m3)","35","2.159","224.713","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 12","二氧化硫(mg/m3)","35","2.237","216.925","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 13","二氧化硫(mg/m3)","35","2.138","214.889","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 14","二氧化硫(mg/m3)","35","2.166","218.346","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 15","二氧化硫(mg/m3)","35","2.133","217.773","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.112","218.748","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 17","二氧化硫(mg/m3)","35","2.186","258.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 18","二氧化硫(mg/m3)","35","2.305","304.124","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 19","二氧化硫(mg/m3)","35","2.203","277.747","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 20","二氧化硫(mg/m3)","35","2.347","267.393","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.209","243.279","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.093","224.845","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.217","196.511","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.294","194.126","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 01","二氧化硫(mg/m3)","35","2.277","183.932","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 02","二氧化硫(mg/m3)","35","2.224","167.366","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 03","二氧化硫(mg/m3)","35","2.262","162.453","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 04","二氧化硫(mg/m3)","35","2.282","157.329","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.150","153.455","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.189","150.137","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.205","152.085","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 08","二氧化硫(mg/m3)","35","2.128","147.381","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.189","156.661","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.163","159.940","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 11","二氧化硫(mg/m3)","35","2.221","159.352","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 12","二氧化硫(mg/m3)","35","2.141","147.939","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 13","二氧化硫(mg/m3)","35","2.167","150.971","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 14","二氧化硫(mg/m3)","35","2.091","149.493","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 15","二氧化硫(mg/m3)","35","2.115","149.207","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.130","141.635","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 17","二氧化硫(mg/m3)","35","2.206","154.874","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 18","二氧化硫(mg/m3)","35","2.156","148.242","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 19","二氧化硫(mg/m3)","35","2.144","148.307","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 20","二氧化硫(mg/m3)","35","2.198","154.763","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.155","162.845","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.164","176.933","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.272","179.535","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.247","161.949","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 01","二氧化硫(mg/m3)","35","2.127","145.983","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 02","二氧化硫(mg/m3)","35","2.187","170.512","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 03","二氧化硫(mg/m3)","35","2.127","149.965","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 04","二氧化硫(mg/m3)","35","2.218","145.829","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.203","149.265","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.176","144.963","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.198","156.062","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 08","二氧化硫(mg/m3)","35","2.226","170.711","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.168","173.374","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.087","167.481","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 11","二氧化硫(mg/m3)","35","2.087","163.728","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 12","二氧化硫(mg/m3)","35","2.092","159.699","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 13","二氧化硫(mg/m3)","35","2.196","175.673","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.924","151.116","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 15","二氧化硫(mg/m3)","35","2.158","174.569","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 16","二氧化硫(mg/m3)","35","2.259","171.315","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 17","二氧化硫(mg/m3)","35","2.117","150.012","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 18","二氧化硫(mg/m3)","35","2.174","154.159","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 19","二氧化硫(mg/m3)","35","2.205","170.094","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 20","二氧化硫(mg/m3)","35","2.143","177.606","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 21","二氧化硫(mg/m3)","35","2.187","184.247","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 22","二氧化硫(mg/m3)","35","2.157","171.992","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 23","二氧化硫(mg/m3)","35","2.125","178.422","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.262","183.328","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 01","二氧化硫(mg/m3)","35","2.100","157.200","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 02","二氧化硫(mg/m3)","35","2.175","166.902","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 03","二氧化硫(mg/m3)","35","2.210","161.295","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 04","二氧化硫(mg/m3)","35","2.153","145.354","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 05","二氧化硫(mg/m3)","35","2.172","139.209","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 06","二氧化硫(mg/m3)","35","2.051","124.929","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 07","二氧化硫(mg/m3)","35","2.084","135.094","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 08","二氧化硫(mg/m3)","35","2.105","141.006","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 09","二氧化硫(mg/m3)","35","2.062","125.994","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.679","82.654","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.662","46.032","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.639","40.823","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 14","二氧化硫(mg/m3)","35","38.088","54.625","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 15","二氧化硫(mg/m3)","35","59.051","59.245","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.923","101.219","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.987","114.112","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.393","128.279","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.809","145.082","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.929","138.370","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 13","氮氧化物(mg/m3)","100","3.227","154.129","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.269","169.573","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 15","氮氧化物(mg/m3)","100","3.203","173.553","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 16","氮氧化物(mg/m3)","100","3.222","180.562","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 17","氮氧化物(mg/m3)","100","3.275","204.700","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 18","氮氧化物(mg/m3)","100","3.286","232.022","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 19","氮氧化物(mg/m3)","100","3.276","232.702","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 20","氮氧化物(mg/m3)","100","3.273","276.221","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.265","266.251","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.251","288.060","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.199","295.708","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.095","305.692","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.031","290.205","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.007","300.510","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.916","290.338","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.922","309.350","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.025","312.746","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.024","300.777","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.047","324.754","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.008","336.304","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.306","286.290","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.670","123.031","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.910","142.475","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.119","151.276","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.470","189.735","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.570","189.850","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.714","185.038","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.733","161.209","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.779","171.654","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.844","167.565","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.886","169.202","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.922","176.074","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.934","196.651","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.955","193.276","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.951","189.810","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 01","氮氧化物(mg/m3)","100","2.007","218.764","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 02","氮氧化物(mg/m3)","100","2.054","204.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.072","185.926","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.072","193.775","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.147","189.799","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.156","195.005","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.189","194.843","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.247","209.346","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.291","227.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.424","261.269","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.627","293.174","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.825","270.823","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 13","氮氧化物(mg/m3)","100","2.871","261.866","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.034","259.943","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 15","氮氧化物(mg/m3)","100","3.161","251.177","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 16","氮氧化物(mg/m3)","100","3.261","225.076","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 17","氮氧化物(mg/m3)","100","3.335","212.592","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 18","氮氧化物(mg/m3)","100","3.337","215.939","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 19","氮氧化物(mg/m3)","100","3.297","222.050","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 20","氮氧化物(mg/m3)","100","3.327","207.420","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.252","197.817","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.256","197.239","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.217","197.748","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.244","199.781","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.254","194.237","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.255","194.439","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.271","182.445","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.250","178.098","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.206","171.633","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.231","175.205","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.231","184.504","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.233","194.016","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.243","219.175","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.383","262.339","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.537","257.923","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 12","氮氧化物(mg/m3)","100","3.675","256.531","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 13","氮氧化物(mg/m3)","100","3.853","257.254","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.897","273.933","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.015","291.070","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.034","316.258","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.005","320.754","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.015","288.512","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 19","氮氧化物(mg/m3)","100","3.968","265.221","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 20","氮氧化物(mg/m3)","100","3.978","264.086","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.947","259.341","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.895","252.380","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.858","237.189","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.879","234.209","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.851","237.722","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.819","224.293","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.743","222.565","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.743","211.876","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.721","206.674","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.697","217.976","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.650","227.327","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.659","248.448","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.726","273.532","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.825","291.758","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 11","氮氧化物(mg/m3)","100","4.039","346.686","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.149","409.995","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.301","392.849","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.344","384.839","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.412","423.089","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.457","433.802","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.436","385.740","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.274","371.680","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.218","373.283","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.230","416.492","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.203","474.669","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.181","586.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.196","560.451","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.187","506.275","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 01","氮氧化物(mg/m3)","100","4.180","539.314","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 02","氮氧化物(mg/m3)","100","4.043","502.595","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.071","419.128","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 04","氮氧化物(mg/m3)","100","3.941","421.869","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 05","氮氧化物(mg/m3)","100","3.927","381.276","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 06","氮氧化物(mg/m3)","100","3.786","388.191","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 07","氮氧化物(mg/m3)","100","3.789","432.048","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.830","511.720","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.886","541.774","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 10","氮氧化物(mg/m3)","100","4.071","477.951","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 11","氮氧化物(mg/m3)","100","4.207","438.706","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.323","419.837","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.381","438.979","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.470","449.210","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.586","467.350","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.598","473.808","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.662","553.757","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.614","603.862","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.498","566.082","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.358","496.571","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.305","471.168","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.099","441.897","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.213","372.962","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.133","349.212","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 01","氮氧化物(mg/m3)","100","4.165","335.013","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 02","氮氧化物(mg/m3)","100","4.169","314.550","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.145","297.057","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.173","287.907","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 05","氮氧化物(mg/m3)","100","4.111","293.242","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 06","氮氧化物(mg/m3)","100","4.073","279.583","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 07","氮氧化物(mg/m3)","100","4.110","281.066","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 08","氮氧化物(mg/m3)","100","4.156","287.752","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 09","氮氧化物(mg/m3)","100","4.206","300.625","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 10","氮氧化物(mg/m3)","100","4.291","316.860","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 11","氮氧化物(mg/m3)","100","4.425","318.194","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.501","310.503","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.651","325.283","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.740","339.053","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.838","342.811","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.849","322.976","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.834","337.306","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.836","332.213","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.759","329.248","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.669","328.648","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.611","348.488","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.563","372.417","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.502","356.132","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.512","324.907","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 01","氮氧化物(mg/m3)","100","4.458","307.233","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 02","氮氧化物(mg/m3)","100","4.387","337.931","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.379","309.753","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.304","282.629","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 05","氮氧化物(mg/m3)","100","4.304","292.493","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 06","氮氧化物(mg/m3)","100","4.317","288.061","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 07","氮氧化物(mg/m3)","100","4.242","298.523","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 08","氮氧化物(mg/m3)","100","4.251","323.677","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 09","氮氧化物(mg/m3)","100","4.283","342.597","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 10","氮氧化物(mg/m3)","100","4.375","351.725","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 11","氮氧化物(mg/m3)","100","4.439","347.371","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 12","氮氧化物(mg/m3)","100","4.584","350.536","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.654","371.710","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.784","377.781","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.853","392.428","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.895","371.376","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.881","346.636","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.874","346.373","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.773","370.827","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.767","395.572","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.526","379.761","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.452","355.215","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.433","372.669","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.381","354.408","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 01","氮氧化物(mg/m3)","100","4.317","322.503","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 02","氮氧化物(mg/m3)","100","4.258","324.047","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.264","313.699","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.149","280.965","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 05","氮氧化物(mg/m3)","100","4.182","268.385","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 06","氮氧化物(mg/m3)","100","4.197","255.355","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 07","氮氧化物(mg/m3)","100","4.213","272.102","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 08","氮氧化物(mg/m3)","100","4.219","283.294","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.734","236.319","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.174","28.000","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","22.514","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","20.989","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","19.605","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.111","17.673","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","15.333","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","16.552","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.121","19.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","20.796","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.168","27.059","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.138","19.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.303","54.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.353","58.752","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.384","72.775","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.419","78.270","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.413","78.604","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.380","76.830","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.278","57.087","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.240","49.347","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.227","39.390","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.194","31.703","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.135","21.704","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","18.280","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","19.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","16.052","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.103","16.704","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","14.841","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","14.251","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","14.336","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","14.657","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.085","13.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","14.643","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","16.626","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.119","19.165","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.119","19.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.145","23.446","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.192","34.369","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.221","44.432","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.248","41.702","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.242","33.267","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.246","34.353","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.183","24.969","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.175","30.069","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","26.605","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","25.269","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.126","24.357","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","20.090","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.119","23.954","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.122","24.295","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","21.418","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.112","22.715","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","16.941","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","14.704","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","15.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","16.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","18.234","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","18.520","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.123","20.451","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.138","18.288","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.157","18.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.191","15.881","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.196","17.055","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.254","23.670","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.361","34.813","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.294","28.111","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.225","17.568","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.218","17.197","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.221","18.389","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.173","18.358","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.142","19.783","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.154","22.054","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.148","19.913","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","16.780","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.106","14.359","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","12.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","8.380","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","8.822","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","9.960","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","11.482","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","13.261","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","24.048","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.139","25.934","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.173","25.608","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.180","13.859","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.235","18.503","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.265","20.859","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.203","16.566","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.221","17.092","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.209","15.081","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.185","13.218","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.177","13.054","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.175","13.881","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.150","14.314","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.176","15.636","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.213","17.548","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.214","16.818","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.157","11.808","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","9.587","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","7.318","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","6.953","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","6.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","8.541","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.098","8.119","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","7.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","9.102","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","6.781","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","7.497","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","5.557","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.154","7.143","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.238","10.653","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.229","10.137","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.181","7.818","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.179","8.485","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.153","6.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.196","8.859","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.212","9.922","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.192","10.979","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.217","13.024","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.182","11.053","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.148","9.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.153","10.557","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.143","10.142","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","10.860","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","7.829","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.126","7.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.119","7.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.141","9.427","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.140","9.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","10.379","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","10.160","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.144","11.885","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.141","11.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.172","12.915","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.194","13.586","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.216","15.267","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.222","15.738","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.184","13.649","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.144","10.759","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.136","10.704","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.202","16.171","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.189","17.580","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.176","16.089","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.219","20.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","16.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.145","12.723","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.122","10.841","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.136","11.963","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.121","11.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.124","11.059","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.154","14.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.139","12.631","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.141","13.535","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.149","14.454","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","9.922","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","6.123","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","6.627","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","8.904","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","13.504","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","12.540","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","13.405","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","11.597","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.539","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","11.262","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","10.110","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.871","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","9.858","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.605","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.537","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.611","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","10.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.345","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","10.409","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.318","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","9.932","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.637","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.088","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.013","12.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.719","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","11.438","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","13.185","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","11.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.238","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","11.843","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","11.424","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","9.201","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.844","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.968","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.648","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.974","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.680","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.059","8.938","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","10.850","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","9.829","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","9.562","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.762","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.876","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.729","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.487","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","9.955","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.684","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.085","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","9.973","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.677","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","9.371","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","11.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.900","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","12.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","10.725","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","10.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.052","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.058","9.082","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.033","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","9.632","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.161","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","10.379","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","12.286","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","12.595","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.188","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.126","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.839","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.475","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","11.551","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.096","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.846","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","11.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","12.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","13.850","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","13.072","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","14.873","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","13.270","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","12.376","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","13.237","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","12.607","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.984","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","7.438","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","7.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","9.580","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","12.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","11.874","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","12.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","12.798","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","10.975","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","11.184","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.681","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.167","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","9.477","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.201","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","8.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.668","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","13.571","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","15.407","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","15.811","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.116","21.210","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","21.188","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","14.339","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","13.730","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","13.455","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","10.470","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","10.819","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.059","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.304","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.163","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","9.735","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","9.824","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.998","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","9.999","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.150","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.492","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","10.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","9.476","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.263","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","13.388","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","13.652","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","15.317","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.129","20.959","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","21.326","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","18.051","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","17.745","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","15.478","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","12.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.181","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","10.003","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","9.236","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","13.291","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","13.352","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","12.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.199","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","9.762","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.152","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","9.231","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","9.115","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","9.892","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.921","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","10.883","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","13.768","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","16.754","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","15.928","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.148","20.395","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.234","36.303","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.138","23.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","15.250","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","9.084","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","12.145","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","14.209","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","13.705","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","12.791","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","13.161","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","12.467","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","12.777","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","13.291","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.517","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.089","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.383","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","9.981","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","9.564","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.027","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","11.775","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","12.649","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","13.767","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","16.868","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.149","16.756","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.220","19.256","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.319","41.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.270","31.852","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.135","14.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.102","16.239","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","15.285","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","14.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.101","17.797","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","11.481","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","14.221","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","12.135","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","12.954","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","13.221","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","11.874","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.426","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","12.657","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","13.102","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","11.432","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.057","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.036","5.325","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.542","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","15.537","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","23.370","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.209","32.692","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.281","45.615","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.349","59.700","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.231","39.166","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.160","30.231","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","19.212","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","18.582","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","18.497","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","16.684","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","15.766","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","15.165","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","12.972","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","13.735","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","13.163","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.190","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","11.029","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","12.142","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.298","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","11.489","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","15.477","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.135","21.657","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.165","26.161","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.236","37.965","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.236","37.792","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.325","56.015","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.328","65.605","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.225","46.015","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.172","27.802","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.131","21.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","18.740","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","17.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","14.436","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","13.495","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","14.755","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","14.822","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","12.836","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","13.142","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.485","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","11.649","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.310","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.532","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.725","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.653","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","12.386","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.085","13.596","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.105","17.339","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.123","21.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.104","16.538","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.112","22.020","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","23.877","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.116","21.833","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","19.927","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","18.263","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","15.687","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","18.112","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","17.850","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.084","15.942","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","15.078","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","15.043","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","15.673","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","16.453","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","14.859","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","13.493","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","14.194","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","12.441","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","13.937","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","14.770","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","14.481","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","15.398","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","15.485","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.113","18.138","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","18.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.219","19.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.276","20.839","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.241","17.095","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","9.495","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","9.144","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.115","9.278","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.108","13.493","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","9.877","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","11.075","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","12.935","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","13.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","14.810","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","12.124","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","12.920","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.148","13.004","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.182","14.153","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.223","19.813","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.212","17.784","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","9.595","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.145","11.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","10.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.117","11.448","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","9.482","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","13.040","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.107","18.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","18.542","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","15.840","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","14.938","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","14.522","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","13.215","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","15.544","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","14.583","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","15.934","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","15.831","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","16.281","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.147","28.453","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","24.291","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.183","24.881","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.265","24.907","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.269","23.087","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.232","17.982","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.205","15.864","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.152","12.797","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","12.666","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.148","12.446","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.134","12.145","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.130","13.115","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.099","10.590","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","9.958","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.100","10.181","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","9.835","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","11.541","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","13.728","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","13.029","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","8.641","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","10.699","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","14.678","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","13.217","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","15.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","15.161","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","14.278","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","12.586","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.583","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","11.243","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","11.687","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","13.796","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","11.787","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.697","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.623","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.296","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.629","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.671","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.394","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.623","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","9.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","10.584","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.644","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.059","9.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.103","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.754","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","10.321","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.112","18.009","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.083","13.350","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","11.294","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","13.387","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.717","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","8.292","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","7.977","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","8.606","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","6.328","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","5.050","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","5.476","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","6.049","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","5.657","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","5.485","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","5.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","6.240","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","7.429","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","7.662","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","6.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","7.022","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","7.976","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.059","7.764","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","7.514","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","5.485","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.103","5.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.200","11.112","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.125","6.297","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","6.287","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","6.590","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","8.244","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","5.737","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","10.910","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","10.954","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.136","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","10.049","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","7.506","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","8.654","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.444","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.080","14.884","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","13.345","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","13.158","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","12.999","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","8.518","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","12.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.092","11.780","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.114","12.001","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.114","17.211","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","15.732","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","14.623","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","15.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","14.899","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","14.499","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","11.990","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.928","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","10.740","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","10.879","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.352","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.412","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","10.550","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.689","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.465","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.265","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.910","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.999","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.370","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.556","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.082","12.041","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","12.426","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.081","13.254","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.118","19.002","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","13.285","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.342","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","11.068","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.432","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","11.315","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.629","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.848","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","10.927","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.483","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","11.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.443","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.224","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","11.748","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.420","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.092","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","11.079","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","12.418","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","11.643","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.091","15.587","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.097","16.375","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.166","18.546","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.178","18.532","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.136","12.878","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.120","9.835","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","7.790","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.089","10.415","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.076","11.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.085","13.225","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","11.818","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","9.144","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","8.149","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","8.031","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","10.156","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.810","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","8.690","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","7.741","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","7.775","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","7.533","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.070","10.565","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","12.466","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","8.022","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","13.004","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.094","16.899","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","23.710","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.208","38.870","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","38.361","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.128","22.753","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","14.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","12.451","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","12.392","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","11.565","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.539","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.079","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.071","10.711","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.015","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","9.877","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","10.569","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","9.914","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.343","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.393","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.094","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.059","9.372","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.568","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","10.376","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.172","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.219","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","9.868","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","10.190","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","10.193","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","9.994","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.349","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.349","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","10.182","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","66.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.459","74.604","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.480","77.846","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.559","90.884","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.491","79.716","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.529","85.623","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.587","95.076","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.598","97.118","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.551","89.493","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.548","88.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.369","249.231","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.241","219.118","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.238","39.094","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.224","36.283","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.271","43.805","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.223","36.252","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.268","48.194","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.362","72.621","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.351","59.161","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","59.039","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.495","67.601","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.477","66.064","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.534","91.040","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.533","107.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.384","77.672","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.376","75.855","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.244","49.017","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.200","40.537","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.304","61.725","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.449","90.724","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.375","75.901","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.365","72.931","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.221","40.185","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.201","40.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.245","49.498","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.187","37.982","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.334","67.636","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.252","41.846","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.297","40.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.355","40.958","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.461","39.283","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.438","41.658","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.568","54.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.467","43.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.487","38.009","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.552","43.906","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.544","46.204","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","45.966","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.361","49.087","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.354","48.657","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.385","52.633","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.332","46.083","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.322","43.393","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.303","36.677","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.223","36.235","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.304","55.885","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.359","68.254","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.290","42.870","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.439","35.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.494","37.998","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.519","37.179","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.546","39.195","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.477","44.671","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.485","42.650","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.455","37.175","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.447","35.076","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.578","40.096","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.732","54.889","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.793","65.410","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.853","66.740","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.838","60.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.867","59.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.783","53.591","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.744","39.258","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.765","35.642","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.884","39.531","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.931","41.446","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.895","38.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.921","43.316","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.989","45.141","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.020","46.863","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.040","49.291","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.969","55.322","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.881","53.099","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.961","58.217","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.857","54.130","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.016","70.552","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.030","73.028","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.944","67.614","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.879","61.120","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.908","56.709","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.891","59.641","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.107","76.679","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.125","78.346","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.066","83.404","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.151","89.840","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.145","94.782","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 11","二氧化硫(mg/m3)","35","1.163","92.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.178","86.158","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 13","二氧化硫(mg/m3)","35","1.136","81.084","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 14","二氧化硫(mg/m3)","35","1.006","71.556","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.133","81.296","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 16","二氧化硫(mg/m3)","35","1.144","84.802","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.269","93.641","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 18","二氧化硫(mg/m3)","35","1.149","89.648","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 19","二氧化硫(mg/m3)","35","1.136","90.577","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 20","二氧化硫(mg/m3)","35","1.177","108.969","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 21","二氧化硫(mg/m3)","35","1.258","117.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 22","二氧化硫(mg/m3)","35","1.304","122.148","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 23","二氧化硫(mg/m3)","35","1.179","101.724","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.099","100.351","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 01","二氧化硫(mg/m3)","35","1.110","99.422","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 02","二氧化硫(mg/m3)","35","1.190","105.310","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 03","二氧化硫(mg/m3)","35","1.188","109.247","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 04","二氧化硫(mg/m3)","35","1.166","102.637","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 05","二氧化硫(mg/m3)","35","1.177","108.723","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 06","二氧化硫(mg/m3)","35","1.091","101.760","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 07","二氧化硫(mg/m3)","35","1.063","99.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 08","二氧化硫(mg/m3)","35","1.115","106.948","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 09","二氧化硫(mg/m3)","35","1.167","131.292","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.159","88.920","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.876","81.186","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.756","78.593","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.674","94.997","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.783","144.720","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.826","167.305","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.855","172.737","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 17","二氧化硫(mg/m3)","35","1.023","194.575","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.934","151.467","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.821","133.128","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.873","141.828","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.837","135.777","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.828","134.314","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.773","125.495","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.785","127.364","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.730","118.275","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.572","92.752","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.493","80.075","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.495","80.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.513","83.109","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.621","100.583","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.660","107.063","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.674","109.502","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.907","145.347","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.406","76.143","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.399","75.143","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.359","67.582","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.234","44.072","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.286","46.647","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.248","42.571","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.328","54.726","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.390","63.657","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.485","73.141","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.497","68.139","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.590","102.163","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.552","95.643","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.589","101.511","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.559","85.669","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.530","80.551","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.609","92.478","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.592","90.261","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.512","77.719","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.565","85.883","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.621","94.182","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.633","96.209","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.581","88.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.551","100.963","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.459","85.287","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.482","78.952","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.528","86.127","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.533","94.540","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.520","94.895","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.604","113.541","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.553","90.808","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.571","90.953","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.632","104.210","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.556","96.246","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.579","109.183","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.661","124.402","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.653","121.883","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.661","123.582","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.707","133.119","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.768","144.523","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.675","124.937","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.725","113.782","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.800","92.680","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.729","91.670","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.779","115.971","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.779","143.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.822","154.177","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.805","151.638","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.756","142.077","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.759","142.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.739","136.092","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.766","142.847","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.733","113.238","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.762","115.797","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.795","125.243","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.726","98.747","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.729","118.254","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.717","118.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.752","137.108","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.781","134.066","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.841","151.316","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.979","183.968","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.855","157.036","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.732","134.489","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.723","136.019","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.733","124.813","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.774","117.810","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","126.091","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.777","118.111","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.876","133.214","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.904","137.631","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.728","110.838","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.839","127.467","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.744","113.160","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.868","131.790","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.854","129.690","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.763","115.976","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.751","114.262","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.781","118.543","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.870","137.208","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.874","164.355","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.891","156.303","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.880","150.578","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.829","135.579","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.848","138.023","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.912","159.308","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.849","157.694","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.881","165.407","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.801","142.813","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","141.305","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.820","113.037","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.804","111.028","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.748","140.995","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.777","146.311","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.794","149.463","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.771","145.111","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.831","139.290","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.718","109.288","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.728","110.754","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.776","117.922","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.710","107.996","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.712","108.233","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.763","126.450","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.854","127.761","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.832","118.564","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.794","124.726","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.787","106.476","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.790","111.628","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.841","128.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.801","133.357","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.732","94.802","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.678","79.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.834","128.720","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.778","144.448","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.809","152.414","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.787","147.956","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.717","135.265","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.769","144.913","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.756","142.426","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.797","149.929","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.862","136.031","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.818","124.401","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.851","129.087","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.818","124.288","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.842","127.878","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.826","125.502","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.824","136.372","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.803","139.611","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.861","137.598","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.769","110.970","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.824","91.320","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.835","76.969","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.769","97.830","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.830","96.648","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.839","97.212","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.802","127.397","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.896","132.337","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.935","152.123","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.875","157.922","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.784","132.288","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.809","152.179","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.806","151.759","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.869","163.284","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.921","173.277","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.902","169.861","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.878","165.328","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.872","164.363","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.815","153.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.833","153.462","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.703","106.798","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.943","117.285","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 10","二氧化硫(mg/m3)","35","1.429","206.951","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.746","136.982","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.591","103.638","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.527","80.251","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.451","73.959","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.505","84.137","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.346","60.601","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.298","57.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.446","81.655","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.339","64.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.470","90.098","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.523","95.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.545","94.815","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.562","90.039","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.497","79.619","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.554","88.832","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.544","87.437","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.488","78.188","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.453","72.664","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.438","70.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.426","68.149","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.412","65.928","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.476","76.203","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.464","78.092","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.455","73.081","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.470","75.398","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.449","72.244","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.409","65.778","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.332","58.024","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.318","63.007","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.302","60.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.281","45.078","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.259","41.445","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.228","36.244","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.365","58.312","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.339","54.258","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.433","69.682","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.326","52.065","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.391","62.635","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.370","59.363","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.361","58.019","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.429","68.611","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.327","52.655","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.298","47.762","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.238","38.332","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.281","45.181","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.283","45.332","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.179","35.333","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.204","40.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.216","43.292","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.190","37.674","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.215","42.957","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.194","38.542","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.209","41.692","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.228","45.224","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.218","40.799","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.182","36.670","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","36.527","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.450","37.438","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.289","47.354","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.292","49.843","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.254","43.406","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.227","41.387","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.207","37.953","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.271","53.690","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.226","44.804","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.198","39.571","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.204","40.550","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.190","35.946","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.208","37.443","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.301","39.440","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.372","35.128","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.452","39.207","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.473","36.443","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.540","41.993","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.529","44.505","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.517","46.772","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.488","41.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.470","42.741","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.430","43.719","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.339","36.610","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.358","38.695","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.483","51.277","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.475","51.357","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.443","53.098","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.327","51.230","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.313","51.156","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.379","45.706","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.466","61.983","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.447","88.179","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.439","87.555","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.452","89.985","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.345","68.708","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.402","79.977","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.398","69.357","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.466","75.341","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.520","94.312","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.567","105.766","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.477","94.809","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.515","89.262","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.481","77.272","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.560","89.780","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.582","93.365","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.637","102.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.597","96.102","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.526","84.411","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.458","73.612","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.440","70.532","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.429","68.739","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.432","69.175","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.421","67.553","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","66.232","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.305","48.942","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.275","45.509","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.217","39.099","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.281","46.710","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.368","43.602","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.342","39.113","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.273","37.964","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.208","35.793","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.342","59.263","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.283","46.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.251","42.475","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.292","53.344","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.355","71.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.324","64.853","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.327","56.319","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.366","50.306","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.404","74.604","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.460","61.121","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.485","51.525","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.408","60.867","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.406","74.314","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.509","92.932","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.393","78.842","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.393","79.023","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.388","77.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.499","84.511","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.426","68.037","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.447","71.517","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.379","60.693","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.343","55.153","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.315","50.380","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.261","41.733","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.228","36.615","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.270","43.249","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.259","41.309","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.235","37.453","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.322","51.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.338","54.243","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.386","61.576","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.501","80.132","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.475","75.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.422","67.709","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.542","86.786","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.413","66.089","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.507","81.146","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.454","72.704","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.442","70.994","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.442","70.740","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.403","64.336","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.406","65.152","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.436","69.749","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.429","68.455","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.385","61.325","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.454","72.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.435","69.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.373","59.577","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.354","56.412","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.438","70.049","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.427","68.283","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.426","68.126","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.346","55.358","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.406","66.998","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.530","85.254","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.620","71.652","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.608","63.406","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.629","59.867","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.668","55.351","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.624","51.274","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.607","67.169","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.659","95.371","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.643","97.752","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.574","83.701","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.546","70.058","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.673","73.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.629","71.228","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 02","二氧化硫(mg/m3)","35","0.627","82.975","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 03","二氧化硫(mg/m3)","35","0.653","108.900","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 04","二氧化硫(mg/m3)","35","0.702","88.785","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 05","二氧化硫(mg/m3)","35","0.608","67.088","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 06","二氧化硫(mg/m3)","35","0.654","72.175","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 07","二氧化硫(mg/m3)","35","0.614","67.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 08","二氧化硫(mg/m3)","35","0.628","98.318","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.529","106.172","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 10","二氧化硫(mg/m3)","35","2.231","225.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.236","40.795","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 14","二氧化硫(mg/m3)","35","0.225","41.050","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 15","二氧化硫(mg/m3)","35","0.365","70.554","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 16","二氧化硫(mg/m3)","35","0.448","79.601","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 17","二氧化硫(mg/m3)","35","0.477","79.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 18","二氧化硫(mg/m3)","35","0.390","64.706","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 19","二氧化硫(mg/m3)","35","0.410","67.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.432","67.973","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.338","52.919","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.249","38.636","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.289","45.225","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.356","55.578","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.283","44.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 09","二氧化硫(mg/m3)","35","0.236","36.943","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.251","39.345","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.238","37.185","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 21","二氧化硫(mg/m3)","35","0.279","43.622","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 22","二氧化硫(mg/m3)","35","0.332","51.876","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 23","二氧化硫(mg/m3)","35","0.317","49.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.001","161.990","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.949","153.580","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.240","201.169","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.208","195.940","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.189","193.008","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.246","202.193","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.354","219.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.234","200.275","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.504","243.927","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.383","223.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.163","147.925","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.826","147.506","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.766","124.995","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.808","151.602","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.886","167.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.922","177.373","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.850","171.284","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.892","179.933","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.894","180.901","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.787","138.068","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.911","147.620","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.872","140.984","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.891","145.070","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.641","103.795","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.753","121.900","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.667","107.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.632","101.874","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.653","106.337","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.615","100.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.572","114.445","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.646","109.212","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.748","107.986","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.788","107.051","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.950","132.162","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.944","162.300","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.999","200.083","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.979","197.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.890","180.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.926","187.489","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.886","179.277","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.745","149.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.679","136.847","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.712","143.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.683","136.614","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.664","121.238","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.514","104.176","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.621","125.800","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.645","130.368","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.549","111.809","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.897","123.631","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.779","107.004","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.803","110.794","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.774","104.632","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.034","102.401","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.771","103.961","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.675","109.378","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.543","101.230","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.916","109.385","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.008","121.151","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.927","116.642","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.966","123.713","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.015","139.708","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.943","137.823","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 02","氮氧化物(mg/m3)","100","2.067","147.950","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.246","156.829","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.047","127.736","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.160","144.583","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.347","162.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.273","158.695","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.310","181.299","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.357","183.698","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.338","193.545","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.456","193.998","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.430","177.642","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 13","氮氧化物(mg/m3)","100","2.545","181.522","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 14","氮氧化物(mg/m3)","100","2.480","176.460","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 15","氮氧化物(mg/m3)","100","2.673","192.030","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 16","氮氧化物(mg/m3)","100","2.745","203.024","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 17","氮氧化物(mg/m3)","100","2.846","209.407","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 18","氮氧化物(mg/m3)","100","2.823","219.903","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 19","氮氧化物(mg/m3)","100","2.865","228.186","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 20","氮氧化物(mg/m3)","100","2.850","263.905","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 21","氮氧化物(mg/m3)","100","3.003","280.630","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 22","氮氧化物(mg/m3)","100","3.069","287.619","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 23","氮氧化物(mg/m3)","100","3.061","261.035","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.092","282.253","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 01","氮氧化物(mg/m3)","100","3.045","272.858","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 02","氮氧化物(mg/m3)","100","3.027","267.358","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 03","氮氧化物(mg/m3)","100","3.057","281.290","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.873","252.941","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.835","261.294","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.745","256.329","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.980","279.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 08","氮氧化物(mg/m3)","100","3.134","302.488","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.278","367.958","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.515","269.921","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 11","氮氧化物(mg/m3)","100","3.573","331.510","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 12","氮氧化物(mg/m3)","100","3.869","403.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 13","氮氧化物(mg/m3)","100","4.135","585.953","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 14","氮氧化物(mg/m3)","100","4.545","835.024","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.433","897.260","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.710","952.538","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.974","948.869","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 18","氮氧化物(mg/m3)","100","5.121","830.676","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 19","氮氧化物(mg/m3)","100","5.024","815.390","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 20","氮氧化物(mg/m3)","100","5.036","816.394","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 21","氮氧化物(mg/m3)","100","5.284","856.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 22","氮氧化物(mg/m3)","100","5.206","844.307","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 23","氮氧化物(mg/m3)","100","5.248","850.804","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 00","氮氧化物(mg/m3)","100","5.156","836.311","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 01","氮氧化物(mg/m3)","100","5.103","827.700","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 02","氮氧化物(mg/m3)","100","5.143","834.089","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 03","氮氧化物(mg/m3)","100","5.147","834.324","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 04","氮氧化物(mg/m3)","100","5.137","833.037","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 05","氮氧化物(mg/m3)","100","5.137","832.894","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 06","氮氧化物(mg/m3)","100","5.326","863.707","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 07","氮氧化物(mg/m3)","100","5.452","883.935","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 08","氮氧化物(mg/m3)","100","5.454","884.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 09","氮氧化物(mg/m3)","100","4.750","770.268","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.268","238.671","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.594","299.914","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.725","324.894","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.608","302.200","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.625","306.225","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.559","293.062","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.602","279.148","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.714","260.637","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 18","氮氧化物(mg/m3)","100","2.013","305.914","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 19","氮氧化物(mg/m3)","100","2.136","347.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 20","氮氧化物(mg/m3)","100","2.205","359.393","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 21","氮氧化物(mg/m3)","100","2.222","362.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 22","氮氧化物(mg/m3)","100","2.093","341.410","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 23","氮氧化物(mg/m3)","100","2.009","328.445","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.992","325.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 01","氮氧化物(mg/m3)","100","2.116","365.132","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 02","氮氧化物(mg/m3)","100","2.146","325.617","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 03","氮氧化物(mg/m3)","100","2.204","335.445","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 04","氮氧化物(mg/m3)","100","2.294","348.565","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 05","氮氧化物(mg/m3)","100","2.319","382.640","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 06","氮氧化物(mg/m3)","100","2.244","370.249","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 07","氮氧化物(mg/m3)","100","2.362","385.735","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 08","氮氧化物(mg/m3)","100","2.422","395.728","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 09","氮氧化物(mg/m3)","100","2.535","436.025","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.532","422.268","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.875","469.365","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 12","氮氧化物(mg/m3)","100","3.246","483.867","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 13","氮氧化物(mg/m3)","100","3.423","464.203","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 14","氮氧化物(mg/m3)","100","3.795","657.977","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 15","氮氧化物(mg/m3)","100","4.088","709.048","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 16","氮氧化物(mg/m3)","100","4.357","750.613","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 17","氮氧化物(mg/m3)","100","4.237","647.044","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 18","氮氧化物(mg/m3)","100","4.095","623.200","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 19","氮氧化物(mg/m3)","100","4.203","638.974","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 20","氮氧化物(mg/m3)","100","4.214","640.498","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 21","氮氧化物(mg/m3)","100","4.253","646.825","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 22","氮氧化物(mg/m3)","100","4.334","658.588","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 23","氮氧化物(mg/m3)","100","4.513","685.886","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.365","663.771","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 01","氮氧化物(mg/m3)","100","4.689","713.145","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 02","氮氧化物(mg/m3)","100","4.664","850.094","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 03","氮氧化物(mg/m3)","100","4.693","870.907","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 04","氮氧化物(mg/m3)","100","4.870","799.073","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 05","氮氧化物(mg/m3)","100","4.837","787.240","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 06","氮氧化物(mg/m3)","100","4.950","883.155","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 07","氮氧化物(mg/m3)","100","5.042","912.572","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 08","氮氧化物(mg/m3)","100","4.875","917.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 09","氮氧化物(mg/m3)","100","5.203","851.397","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 10","氮氧化物(mg/m3)","100","5.023","802.105","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 11","氮氧化物(mg/m3)","100","5.236","855.659","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 12","氮氧化物(mg/m3)","100","5.325","926.777","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 13","氮氧化物(mg/m3)","100","5.327","1002.798","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 14","氮氧化物(mg/m3)","100","5.485","1032.081","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 15","氮氧化物(mg/m3)","100","5.777","1082.985","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 16","氮氧化物(mg/m3)","100","5.772","1081.106","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 17","氮氧化物(mg/m3)","100","5.988","1127.280","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 18","氮氧化物(mg/m3)","100","6.058","1140.217","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 19","氮氧化物(mg/m3)","100","5.879","1086.526","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 20","氮氧化物(mg/m3)","100","6.079","957.376","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 21","氮氧化物(mg/m3)","100","6.154","707.838","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 22","氮氧化物(mg/m3)","100","6.196","785.564","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 23","氮氧化物(mg/m3)","100","6.377","948.461","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","6.414","1178.622","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 01","氮氧化物(mg/m3)","100","6.445","1207.533","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 02","氮氧化物(mg/m3)","100","6.281","1182.360","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 03","氮氧化物(mg/m3)","100","6.496","1222.515","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 04","氮氧化物(mg/m3)","100","6.804","1276.886","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 05","氮氧化物(mg/m3)","100","6.528","1199.888","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 06","氮氧化物(mg/m3)","100","6.661","1241.901","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 07","氮氧化物(mg/m3)","100","6.480","1001.288","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 08","氮氧化物(mg/m3)","100","6.686","1012.673","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 09","氮氧化物(mg/m3)","100","6.770","1071.825","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 10","氮氧化物(mg/m3)","100","7.001","952.269","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 11","氮氧化物(mg/m3)","100","7.011","1141.385","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 12","氮氧化物(mg/m3)","100","6.853","1127.777","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 13","氮氧化物(mg/m3)","100","6.942","1272.403","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 14","氮氧化物(mg/m3)","100","7.049","1212.509","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 15","氮氧化物(mg/m3)","100","7.183","1294.196","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 16","氮氧化物(mg/m3)","100","7.544","1418.509","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 17","氮氧化物(mg/m3)","100","7.431","1367.210","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 18","氮氧化物(mg/m3)","100","7.156","1316.536","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 19","氮氧化物(mg/m3)","100","7.173","1348.446","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 20","氮氧化物(mg/m3)","100","7.215","1228.746","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 21","氮氧化物(mg/m3)","100","7.299","1109.751","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 22","氮氧化物(mg/m3)","100","7.380","1121.560","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 23","氮氧化物(mg/m3)","100","7.573","1151.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","7.765","1180.331","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 01","氮氧化物(mg/m3)","100","7.706","1171.987","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 02","氮氧化物(mg/m3)","100","7.620","1158.690","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 03","氮氧化物(mg/m3)","100","7.784","1183.729","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 04","氮氧化物(mg/m3)","100","7.697","1170.032","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 05","氮氧化物(mg/m3)","100","7.789","1183.982","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 06","氮氧化物(mg/m3)","100","7.796","1185.237","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 07","氮氧化物(mg/m3)","100","7.940","1207.487","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 08","氮氧化物(mg/m3)","100","7.929","1205.387","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 09","氮氧化物(mg/m3)","100","8.066","1226.339","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 10","氮氧化物(mg/m3)","100","8.244","1301.592","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 11","氮氧化物(mg/m3)","100","8.199","1542.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 12","氮氧化物(mg/m3)","100","8.170","1430.179","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 13","氮氧化物(mg/m3)","100","8.170","1395.989","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 14","氮氧化物(mg/m3)","100","8.221","1340.249","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 15","氮氧化物(mg/m3)","100","8.249","1342.464","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 16","氮氧化物(mg/m3)","100","7.965","1387.662","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 17","氮氧化物(mg/m3)","100","7.943","1475.289","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 18","氮氧化物(mg/m3)","100","8.041","1511.627","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 19","氮氧化物(mg/m3)","100","7.965","1422.695","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 20","氮氧化物(mg/m3)","100","7.959","1356.047","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 21","氮氧化物(mg/m3)","100","8.104","1114.441","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 22","氮氧化物(mg/m3)","100","7.853","1095.110","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 23","氮氧化物(mg/m3)","100","7.901","1486.801","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 00","氮氧化物(mg/m3)","100","8.113","1526.105","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 01","氮氧化物(mg/m3)","100","8.105","1524.837","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 02","氮氧化物(mg/m3)","100","8.154","1534.616","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 03","氮氧化物(mg/m3)","100","8.298","1384.123","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 04","氮氧化物(mg/m3)","100","8.214","1249.494","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 05","氮氧化物(mg/m3)","100","8.216","1249.314","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 06","氮氧化物(mg/m3)","100","8.346","1268.962","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 07","氮氧化物(mg/m3)","100","8.443","1283.577","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 08","氮氧化物(mg/m3)","100","8.513","1294.735","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 09","氮氧化物(mg/m3)","100","8.512","1417.431","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 10","氮氧化物(mg/m3)","100","8.657","1304.502","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 11","氮氧化物(mg/m3)","100","8.724","1260.292","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 12","氮氧化物(mg/m3)","100","8.664","1358.165","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 13","氮氧化物(mg/m3)","100","8.515","1143.578","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 14","氮氧化物(mg/m3)","100","8.627","1214.516","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 15","氮氧化物(mg/m3)","100","9.073","1387.583","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 16","氮氧化物(mg/m3)","100","9.163","1525.002","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 17","氮氧化物(mg/m3)","100","8.963","1145.461","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 18","氮氧化物(mg/m3)","100","8.895","1040.877","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 19","氮氧化物(mg/m3)","100","8.880","1369.418","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 20","氮氧化物(mg/m3)","100","8.995","1662.101","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 21","氮氧化物(mg/m3)","100","8.981","1689.733","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 22","氮氧化物(mg/m3)","100","9.016","1697.186","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 23","氮氧化物(mg/m3)","100","9.033","1700.116","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 00","氮氧化物(mg/m3)","100","9.095","1711.757","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 01","氮氧化物(mg/m3)","100","8.992","1692.823","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 02","氮氧化物(mg/m3)","100","9.156","1723.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 03","氮氧化物(mg/m3)","100","9.108","1432.325","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 04","氮氧化物(mg/m3)","100","9.234","1403.679","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 05","氮氧化物(mg/m3)","100","9.220","1401.689","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 06","氮氧化物(mg/m3)","100","9.332","1418.785","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 07","氮氧化物(mg/m3)","100","9.378","1425.621","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 08","氮氧化物(mg/m3)","100","9.340","1419.892","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 09","氮氧化物(mg/m3)","100","9.635","1596.891","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 10","氮氧化物(mg/m3)","100","9.478","1650.487","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 11","氮氧化物(mg/m3)","100","9.586","1538.005","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 12","氮氧化物(mg/m3)","100","9.514","1370.636","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 13","氮氧化物(mg/m3)","100","9.610","1079.716","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 14","氮氧化物(mg/m3)","100","9.378","860.301","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 15","氮氧化物(mg/m3)","100","9.652","1230.745","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 16","氮氧化物(mg/m3)","100","9.561","1106.232","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 17","氮氧化物(mg/m3)","100","9.638","1117.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 18","氮氧化物(mg/m3)","100","9.582","1519.983","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 19","氮氧化物(mg/m3)","100","9.611","1424.792","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 20","氮氧化物(mg/m3)","100","9.418","1535.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 21","氮氧化物(mg/m3)","100","9.511","1708.634","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 22","氮氧化物(mg/m3)","100","9.557","1621.429","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 23","氮氧化物(mg/m3)","100","9.623","1810.854","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 00","氮氧化物(mg/m3)","100","9.574","1801.189","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 01","氮氧化物(mg/m3)","100","9.609","1808.397","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 02","氮氧化物(mg/m3)","100","9.712","1827.713","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 03","氮氧化物(mg/m3)","100","9.691","1823.985","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 04","氮氧化物(mg/m3)","100","9.767","1838.770","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 05","氮氧化物(mg/m3)","100","9.789","1842.390","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 06","氮氧化物(mg/m3)","100","9.941","1871.218","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 07","氮氧化物(mg/m3)","100","9.987","1838.119","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 08","氮氧化物(mg/m3)","100","10.199","1550.063","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 09","氮氧化物(mg/m3)","100","8.100","1229.042","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.512","102.465","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-18 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.530","105.054","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.743","125.386","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.740","141.437","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.804","159.788","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.722","143.511","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.043","103.094","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.977","104.665","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.981","126.434","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.956","157.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.980","166.934","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.896","153.474","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.754","140.248","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.801","147.205","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.897","155.274","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.741","147.574","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.811","161.059","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.882","175.623","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.730","145.885","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.906","169.401","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.740","144.019","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.626","112.224","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.153","104.394","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.134","115.207","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.067","114.864","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.249","134.729","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.316","139.633","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.301","140.945","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.265","152.264","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.196","187.688","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.319","215.598","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.217","146.238","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.201","162.573","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.342","264.419","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.382","274.626","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.356","268.993","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.488","295.964","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.452","289.377","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.362","235.947","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.453","233.195","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.538","277.779","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.686","314.206","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.630","324.308","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.726","303.002","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.617","258.902","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.609","257.230","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.557","250.212","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.587","254.201","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.655","266.321","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.686","270.041","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.712","274.533","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.574","252.179","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.590","254.714","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.517","243.652","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.715","275.014","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.710","274.456","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.577","253.027","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.667","266.463","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.800","288.800","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.360","218.066","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 02","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 03","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 06","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.832","297.315","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.678","298.536","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.340","254.215","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.109","187.111","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.028","122.559","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.674","115.730","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.780","135.347","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.828","134.725","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.587","118.307","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 10","氮氧化物(mg/m3)","100","0.794","138.199","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.750","139.815","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.786","104.458","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.748","114.932","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.726","130.038","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 17","氮氧化物(mg/m3)","100","0.752","138.472","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.658","132.024","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.733","146.773","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 20","氮氧化物(mg/m3)","100","0.623","125.330","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.712","120.088","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.779","124.969","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.882","141.319","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.002","160.471","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 01","氮氧化物(mg/m3)","100","1.012","160.835","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.644","103.245","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.825","131.645","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.989","157.972","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.785","125.783","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.749","120.457","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.862","137.784","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.826","133.060","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.959","153.322","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.054","168.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 11","氮氧化物(mg/m3)","100","1.143","182.360","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.006","162.366","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.042","166.656","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 14","氮氧化物(mg/m3)","100","0.915","147.389","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.756","120.751","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 16","氮氧化物(mg/m3)","100","0.692","110.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 18","氮氧化物(mg/m3)","100","0.781","124.335","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 21","氮氧化物(mg/m3)","100","0.739","118.624","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 22","氮氧化物(mg/m3)","100","0.804","128.576","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 23","氮氧化物(mg/m3)","100","0.713","114.114","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.753","120.642","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 01","氮氧化物(mg/m3)","100","0.851","136.590","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 02","氮氧化物(mg/m3)","100","0.787","125.952","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.809","129.596","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 04","氮氧化物(mg/m3)","100","1.014","162.191","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 05","氮氧化物(mg/m3)","100","1.090","174.126","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.988","158.362","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 07","氮氧化物(mg/m3)","100","0.889","142.599","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.104","176.822","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.016","162.520","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.196","191.207","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.965","154.386","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 12","氮氧化物(mg/m3)","100","1.108","181.032","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.990","160.161","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 08","氮氧化物(mg/m3)","100","0.662","104.328","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 09","氮氧化物(mg/m3)","100","0.571","114.086","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 19","氮氧化物(mg/m3)","100","0.651","108.699","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 03","氮氧化物(mg/m3)","100","0.781","122.333","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 04","氮氧化物(mg/m3)","100","0.829","130.125","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 05","氮氧化物(mg/m3)","100","0.787","123.610","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 06","氮氧化物(mg/m3)","100","0.959","150.151","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 07","氮氧化物(mg/m3)","100","1.073","168.804","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 08","氮氧化物(mg/m3)","100","1.248","195.296","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 09","氮氧化物(mg/m3)","100","1.199","187.400","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 10","氮氧化物(mg/m3)","100","1.090","170.811","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.983","153.724","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 12","氮氧化物(mg/m3)","100","0.910","142.384","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 13","氮氧化物(mg/m3)","100","0.891","139.204","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.016","159.334","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 15","氮氧化物(mg/m3)","100","0.992","154.821","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 16","氮氧化物(mg/m3)","100","1.001","156.650","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 17","氮氧化物(mg/m3)","100","1.163","181.430","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 18","氮氧化物(mg/m3)","100","1.222","191.706","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 19","氮氧化物(mg/m3)","100","1.111","173.771","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 20","氮氧化物(mg/m3)","100","1.083","169.153","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 21","氮氧化物(mg/m3)","100","1.096","172.558","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 22","氮氧化物(mg/m3)","100","1.070","167.131","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 23","氮氧化物(mg/m3)","100","1.535","240.332","停炉"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.545","6.457","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","19.489","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.067","9.159","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","6.187","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.060","5.103","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","5.666","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.064","6.129","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","5.999","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","5.720","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","5.815","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","8.717","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","6.939","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","7.775","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.087","9.720","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.069","9.081","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","13.444","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","13.563","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.126","20.013","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","16.381","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.167","17.011","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.339","33.083","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.366","34.676","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.689","64.808","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.131","11.642","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.055","5.964","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.063","7.813","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","8.515","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-17 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.061","5.039","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-17 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.111","9.295","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-17 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.454","13.069","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-20 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.972","13.145","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-20 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.204","6.039","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.498","8.014","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.835","34.758","仪表标定"]
["热电北13#炉排口","2021-11-14 15","二氧化硫(mg/m3)","35","7.042","132.623","停运"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 11","二氧化硫(mg/m3)","35","0.236","62.985","停运"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 12","二氧化硫(mg/m3)","35","0.299","41.859","停运"]
["热电北13#炉排口","2021-11-20 19","二氧化硫(mg/m3)","35","13.440","62.160","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-15 11","氮氧化物(mg/m3)","100","0.649","174.809","停运"]
["热电北13#炉排口","2021-11-20 10","氮氧化物(mg/m3)","100","2.304","111.448","停运检修"]
["热电北13#炉排口","2021-11-20 11","氮氧化物(mg/m3)","100","2.313","104.723","停运检修"]
["炼焦北4#5#干熄焦除尘","2021-11-02 00","二氧化硫(mg/m3)","80","99.830","99.790","检修启停炉"]
["炼焦南3#4#焦炉出焦除尘","2021-11-09 10","二氧化硫(mg/m3)","30","35.110","35.110","仪表标定"]
["炼焦南5#6#焦炉出焦除尘","2021-11-10 10","二氧化硫(mg/m3)","30","32.960","32.960","仪表标定"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-11-14 17","二氧化硫(mg/m3)","30","33.799","33.799","工艺波动"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-11-14 18","二氧化硫(mg/m3)","30","34.122","34.122","工艺波动"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-11-16 11","二氧化硫(mg/m3)","30","31.665","31.665","配合煤硫份高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-11-16 12","二氧化硫(mg/m3)","30","39.474","39.474","配合煤硫份高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-11-16 13","二氧化硫(mg/m3)","30","32.453","32.453","配合煤硫份高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2021-11-24 14","二氧化硫(mg/m3)","30","33.973","33.973","仪表标定"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-11-06 22","二氧化硫(mg/m3)","30","31.309","24.931","外网煤气压力波动"]
["炼焦南1#焦炉排口","2021-11-07 11","氮氧化物(mg/m3)","150","152.631","127.071","外网煤气压力波动"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-11-23 09","颗粒物(mg/m3)","15","15.809","12.991","仪表标定"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-11-23 10","颗粒物(mg/m3)","15","17.672","15.044","仪表标定"]
["炼焦南2#焦炉排口","2021-11-07 11","氮氧化物(mg/m3)","150","151.714","127.344","外网煤气压力波动"]
["炼焦南5#焦炉排口","2021-11-07 12","氮氧化物(mg/m3)","150","151.570","136.880","外网煤气压力波动"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 14","颗粒物(mg/m3)","15","63.101","63.101","炉墙窜露"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-19 10","颗粒物(mg/m3)","15","18.790","18.790","炉墙窜露"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 00","二氧化硫(mg/m3)","30","34.938","34.938","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 01","二氧化硫(mg/m3)","30","32.733","32.733","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 02","二氧化硫(mg/m3)","30","30.030","30.030","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 03","二氧化硫(mg/m3)","30","36.140","36.140","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 04","二氧化硫(mg/m3)","30","51.696","51.696","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 05","二氧化硫(mg/m3)","30","41.530","41.530","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 06","二氧化硫(mg/m3)","30","37.330","37.330","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 07","二氧化硫(mg/m3)","30","42.400","42.400","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 08","二氧化硫(mg/m3)","30","60.239","60.239","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 09","二氧化硫(mg/m3)","30","31.011","31.011","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 10","二氧化硫(mg/m3)","30","46.436","46.436","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 11","二氧化硫(mg/m3)","30","39.629","39.629","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 12","二氧化硫(mg/m3)","30","59.046","59.046","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦南6#焦炉排口","2021-11-18 13","二氧化硫(mg/m3)","30","30.219","30.219","对喷氨管道进行计划检修"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 05","颗粒物(mg/m3)","15","19.440","19.440","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 06","颗粒物(mg/m3)","15","18.910","18.910","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 19","二氧化硫(mg/m3)","30","46.240","46.240","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 20","二氧化硫(mg/m3)","30","55.310","55.310","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 21","二氧化硫(mg/m3)","30","57.950","57.950","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 22","二氧化硫(mg/m3)","30","70.960","70.960","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 23","二氧化硫(mg/m3)","30","69.750","69.750","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 00","二氧化硫(mg/m3)","30","66.040","66.040","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 01","二氧化硫(mg/m3)","30","67.950","67.950","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 02","二氧化硫(mg/m3)","30","67.760","67.760","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 03","二氧化硫(mg/m3)","30","70.260","70.260","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 04","二氧化硫(mg/m3)","30","71.810","71.810","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 05","二氧化硫(mg/m3)","30","73.820","73.820","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 06","二氧化硫(mg/m3)","30","65.870","65.870","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 07","二氧化硫(mg/m3)","30","47.190","47.190","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-16 20","二氧化硫(mg/m3)","30","53.950","53.950","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-16 21","二氧化硫(mg/m3)","30","73.190","73.190","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-16 22","二氧化硫(mg/m3)","30","82.810","82.810","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-16 23","二氧化硫(mg/m3)","30","91.590","91.590","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 00","二氧化硫(mg/m3)","30","92.840","92.840","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 01","二氧化硫(mg/m3)","30","66.130","66.130","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 02","二氧化硫(mg/m3)","30","74.590","74.590","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 03","二氧化硫(mg/m3)","30","93.770","93.770","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 04","二氧化硫(mg/m3)","30","112.730","112.730","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 05","二氧化硫(mg/m3)","30","76.580","76.580","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 19","氮氧化物(mg/m3)","150","186.480","186.480","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 20","氮氧化物(mg/m3)","150","184.440","184.440","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 21","氮氧化物(mg/m3)","150","174.880","174.880","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 22","氮氧化物(mg/m3)","150","188.210","188.210","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-01 23","氮氧化物(mg/m3)","150","177.520","177.520","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 00","氮氧化物(mg/m3)","150","176.890","176.890","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 01","氮氧化物(mg/m3)","150","187.850","187.850","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 02","氮氧化物(mg/m3)","150","193.580","193.580","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 03","氮氧化物(mg/m3)","150","209.870","209.870","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 04","氮氧化物(mg/m3)","150","229.950","229.950","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 05","氮氧化物(mg/m3)","150","251.700","251.700","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-02 06","氮氧化物(mg/m3)","150","206.570","206.570","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-16 23","氮氧化物(mg/m3)","150","151.520","151.520","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 00","氮氧化物(mg/m3)","150","151.370","151.370","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 01","氮氧化物(mg/m3)","150","162.490","162.490","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 02","氮氧化物(mg/m3)","150","163.020","163.020","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 03","氮氧化物(mg/m3)","150","172.720","172.720","检修启停炉"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2021-11-17 04","氮氧化物(mg/m3)","150","182.890","182.890","检修启停炉"]
["炼焦北4、5#干熄焦环境除尘","2021-11-09 12","二氧化硫(mg/m3)","80","81.783","81.783","因4#5#APS检修，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北4、5#干熄焦环境除尘","2021-11-10 13","二氧化硫(mg/m3)","80","80.137","80.137","配合煤含硫量高"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2021-11-01 22","二氧化硫(mg/m3)","80","144.315","144.315","检修启停炉"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2021-11-01 23","二氧化硫(mg/m3)","80","591.798","591.798","检修启停炉"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2021-11-02 00","二氧化硫(mg/m3)","80","91.137","91.137","检修启停炉"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2021-11-18 15","二氧化硫(mg/m3)","80","80.128","80.128","气体标定"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","124.963","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","119.564","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.237","118.756","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","137.831","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","137.638","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","129.176","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.236","154.339","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.203","150.406","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.245","117.092","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","108.099","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","98.523","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","94.288","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","87.612","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","83.276","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","86.033","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","85.907","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","97.835","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","112.842","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","136.907","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","149.923","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.244","185.254","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","196.970","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","204.091","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","225.864","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","224.078","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","220.067","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","198.651","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","154.763","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","138.384","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.262","139.914","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","139.800","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","155.769","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.278","142.079","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","122.468","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.239","55.300","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.278","42.767","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","46.335","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","48.977","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.291","55.603","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.314","62.473","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","67.420","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-07 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","67.368","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","69.575","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","72.230","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","73.143","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","75.760","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","81.404","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.207","81.756","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","84.479","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","83.698","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.311","91.855","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.306","83.823","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.300","75.564","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.314","67.860","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","57.493","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.301","52.769","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.310","50.415","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","48.788","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","48.267","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","48.432","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","49.770","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","49.004","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","49.005","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.305","51.418","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.296","53.166","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.302","53.569","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","52.273","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","49.907","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.278","48.080","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","46.967","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","45.410","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","44.063","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.319","45.089","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.326","46.125","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","45.560","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","43.792","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.868","147.777","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","169.566","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.317","161.981","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","141.555","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","122.256","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.228","110.905","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","116.364","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","136.451","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","159.256","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","185.080","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.213","194.057","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","201.904","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.228","207.583","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.236","217.190","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","181.611","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","163.239","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","145.003","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","140.547","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.300","140.244","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.302","157.886","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","184.780","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.227","197.694","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","174.771","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","144.796","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","114.526","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","96.701","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","88.903","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","82.873","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.232","84.332","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.244","90.544","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.262","99.043","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","113.664","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.299","132.171","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","141.736","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","134.961","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","128.610","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","141.582","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","153.378","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","162.455","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.224","149.038","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.225","142.974","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.233","154.251","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","158.803","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.220","186.818","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","253.805","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","310.868","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","310.031","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","252.192","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","173.693","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.220","126.632","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","109.813","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.224","98.816","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.223","100.967","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","109.661","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","111.804","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","129.280","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","188.935","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","297.755","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","504.703","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","223.338","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.257","225.603","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","450.097","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","512.667","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","309.457","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","195.965","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","130.480","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.241","108.833","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.217","116.744","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","145.176","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","169.096","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","186.897","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","201.294","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","224.130","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","256.619","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","245.528","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","234.003","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","214.179","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","191.308","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.276","179.125","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","170.677","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","176.901","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","181.691","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","196.400","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","199.575","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","178.030","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.239","142.273","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.209","107.703","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.218","86.489","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","78.520","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","72.929","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.228","71.859","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.226","77.436","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.217","79.633","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","84.328","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","89.951","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","97.589","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.234","107.408","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","121.480","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.309","127.410","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.276","128.605","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","133.249","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","134.100","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","135.434","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","141.463","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","150.851","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","172.239","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","198.794","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.254","246.791","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","252.230","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","198.915","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","136.629","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.239","101.708","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","87.773","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.242","74.608","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","68.732","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","71.155","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","80.643","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","94.790","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","99.411","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","99.179","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.203","114.610","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.239","130.721","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","144.657","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","134.375","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.254","125.091","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","150.617","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","171.746","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.329","187.573","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","135.526","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.236","114.167","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.301","154.026","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.175","184.904","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","170.727","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.220","147.335","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","119.353","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","95.894","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","77.865","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","74.955","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.279","78.101","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","75.904","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.236","80.297","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.223","89.756","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.240","92.921","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","98.493","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.240","101.374","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.227","100.338","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","112.264","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","118.850","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","110.080","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","105.037","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.306","131.846","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","124.565","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","141.594","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.309","173.440","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","222.884","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","277.811","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.311","252.328","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","214.649","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","166.283","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","127.468","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","103.994","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","124.755","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","111.819","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.244","129.678","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.235","225.526","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.211","544.565","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","472.079","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","237.428","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","255.491","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","187.260","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","715.313","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.227","273.445","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","185.395","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","173.548","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.262","217.961","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.234","291.586","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.232","350.195","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","461.309","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","398.032","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","326.242","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.305","305.069","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.248","230.170","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.275","261.990","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","274.110","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","246.950","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.314","248.650","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","203.828","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","189.360","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","184.504","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","186.668","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.300","219.863","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","198.705","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.245","159.716","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.227","115.445","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","102.064","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.229","80.663","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","64.040","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","58.399","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.231","56.384","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","59.288","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","63.495","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.225","68.045","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.239","76.459","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-18 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","85.666","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","80.597","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","81.589","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","99.251","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","116.094","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.296","137.933","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","128.825","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.295","106.718","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","81.099","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","62.073","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","54.910","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.294","58.828","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","60.810","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.237","59.447","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","58.891","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.227","61.345","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","70.516","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","78.361","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.280","78.764","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.289","81.288","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.265","86.941","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.316","95.388","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","101.131","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.282","99.388","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","97.602","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.307","86.248","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.299","95.209","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","110.515","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.287","111.768","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.279","111.532","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","116.247","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.260","80.602","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","59.931","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","58.163","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","58.799","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.230","57.805","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.296","59.078","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","57.833","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","59.264","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.220","60.373","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","59.944","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.244","62.072","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.243","67.165","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","89.970","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.286","117.500","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","128.813","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","119.838","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.296","105.247","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.292","93.619","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.312","101.133","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.311","99.698","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.320","107.072","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.293","129.551","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.327","183.031","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.332","230.404","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.337","224.289","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.312","169.840","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.332","131.819","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.312","144.252","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.323","166.103","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.303","191.575","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.341","252.872","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.279","444.163","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.313","668.163","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.285","234.663","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","41.961","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","44.345","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","46.044","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.290","47.468","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.284","47.931","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.291","48.830","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","48.654","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","47.968","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","49.726","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","49.763","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","52.326","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","53.639","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","56.249","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.281","60.319","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","58.570","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","56.388","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.297","51.141","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.277","45.700","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","42.405","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.254","40.978","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.230","40.208","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.288","42.792","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.324","45.280","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.292","45.673","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 19","颗粒物(mg/m3)","40","2.290","46.182","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","48.042","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","49.192","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.252","50.065","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","49.219","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.253","46.450","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 01","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","45.239","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 02","颗粒物(mg/m3)","40","2.249","44.479","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 03","颗粒物(mg/m3)","40","2.246","43.275","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 04","颗粒物(mg/m3)","40","2.267","42.146","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 05","颗粒物(mg/m3)","40","2.247","42.390","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.256","43.383","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.240","42.939","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.251","42.761","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-28 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","41.433","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 06","颗粒物(mg/m3)","40","2.273","41.330","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.271","44.151","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.219","45.990","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.240","48.051","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","103.685","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.329","178.645","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.324","194.121","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.274","230.968","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.313","170.313","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.410","208.820","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.318","621.336","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.261","821.957","大修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 17","二氧化硫(mg/m3)","180","0.560","192.633","大修停机"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2021-11-12 14","颗粒物(mg/m3)","10","10.572","10.572","工艺波动"]
["一钢2#转炉二次除尘","2021-11-20 10","颗粒物(mg/m3)","15","22.400","22.400","下雨导致设备数据失真"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-11-13 20","二氧化硫(mg/m3)","180","204.600","188.990","检修停机"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-11-14 00","二氧化硫(mg/m3)","180","248.230","228.610","检修启停机"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-11-14 01","二氧化硫(mg/m3)","180","275.680","281.830","检修启停机"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-11-18 10","二氧化硫(mg/m3)","180","41.830","249.790","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2021-11-18 10","氮氧化物(mg/m3)","300","41.120","335.230","仪表比对"]
["热电北12#炉脱硫排口","2021-11-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","10.660","11.560","仪表标定"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-05 10","颗粒物(mg/m3)","40","16.110","132.710","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-05 11","颗粒物(mg/m3)","40","14.180","95.070","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-05 12","颗粒物(mg/m3)","40","15.270","67.290","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-06 05","颗粒物(mg/m3)","40","19.430","51.430","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-06 06","颗粒物(mg/m3)","40","16.180","170.240","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-17 16","颗粒物(mg/m3)","40","16.500","147.320","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-17 17","颗粒物(mg/m3)","40","15.720","181.640","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-18 12","颗粒物(mg/m3)","40","15.470","280.420","停炉清料"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-18 13","颗粒物(mg/m3)","40","13.920","230.900","停炉清料"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-24 18","颗粒物(mg/m3)","40","16.550","161.280","检修停机"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-24 19","颗粒物(mg/m3)","40","15.760","90.310","检修停机"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-06 07","二氧化硫(mg/m3)","180","321.730","332.810","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-17 17","二氧化硫(mg/m3)","180","68.700","192.550","检修停炉"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-24 19","二氧化硫(mg/m3)","180","205.960","318.890","检修停机"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-24 20","二氧化硫(mg/m3)","180","297.020","271.170","检修停机"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-18 12","氮氧化物(mg/m3)","300","17.590","308.920","停炉清料"]
["炼铁南3#竖炉脱硫排口","2021-11-18 13","氮氧化物(mg/m3)","300","16.740","302.180","停炉清料"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 08","颗粒物(mg/m3)","40","2.704","84.962","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 09","颗粒物(mg/m3)","40","2.628","87.034","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 10","颗粒物(mg/m3)","40","2.596","84.859","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.567","78.023","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.518","68.639","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.504","60.512","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.436","58.245","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.448","60.646","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-23 16","颗粒物(mg/m3)","40","4.535","113.122","仪表比对"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.593","110.204","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-26 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.603","94.845","大修停机"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-02 16","氮氧化物(mg/m3)","50","45.773","56.115","#3炉启炉过程中，烟温低无法喷氨"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-02 17","氮氧化物(mg/m3)","50","60.594","73.364","#3炉启炉过程中，烟温低无法喷氨"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-02 18","氮氧化物(mg/m3)","50","53.014","65.463","#3炉启炉过程中，烟温低无法喷氨"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-02 19","氮氧化物(mg/m3)","50","50.756","60.914","#3炉启炉过程中，烟温低无法喷氨"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-08 14","氮氧化物(mg/m3)","50","76.665","91.676","#2炉启炉过程中，烟温低无法喷氨"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-08 15","氮氧化物(mg/m3)","50","62.798","80.899","#2炉启炉过程中，烟温低无法喷氨"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-26 13","氮氧化物(mg/m3)","50","48.560","52.981","因使用焦化地脚煤，石块多，煤粉炉断煤频繁，氧量控制困难，导致NOx13点小时值超标（欣创喷氨量已到最大量）"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-30 09","氮氧化物(mg/m3)","50","44.535","50.223","因使用焦化地脚煤，石块多，煤粉炉断煤频繁，氧量控制困难，导致NOx13点小时值超标（欣创喷氨量已到最大量）"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2021-11-30 13","氮氧化物(mg/m3)","50","46.747","51.338","因使用焦化地脚煤，石块多，煤粉炉断煤频繁，氧量控制困难，导致NOx13点小时值超标（欣创喷氨量已到最大量）"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.770","1045.730","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","14.960","1059.460","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.870","1123.350","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","15.920","1127.330","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.840","1102.120","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","15.870","1011.820","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","16.200","1010.240","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","16.210","1013.650","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","15.800","979.040","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","15.470","1029.030","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","15.230","983.460","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","15.140","781.090","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","15.000","773.552","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","15.070","797.230","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","15.110","623.860","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","15.110","513.400","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.337","5.305","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.443","7.129","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.333","5.239","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.498","9.819","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","17.192","23.286","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","6.858","8.933","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.680","28.894","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","1.302","100.620","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","7.249","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.337","23.908","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.333","25.966","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.362","25.764","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.340","23.026","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.354","22.514","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.328","18.889","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.328","17.342","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.364","17.248","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.340","15.018","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.312","12.553","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.311","12.454","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.319","13.138","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.327","13.523","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.486","18.587","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.430","11.242","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.388","14.197","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.397","14.842","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.359","11.427","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.361","10.092","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.319","7.998","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.353","10.304","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.329","9.769","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.250","7.433","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.275","8.206","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.280","8.345","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.253","7.652","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.355","10.979","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.399","12.236","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.422","13.040","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.545","16.414","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.525","15.618","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.379","11.319","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.339","10.361","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.332","9.921","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.341","10.442","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.393","12.732","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.373","12.534","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.436","16.467","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.448","18.233","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.344","60.725","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.462","58.811","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 12","颗粒物(mg/m3)","5","4.930","183.641","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.485","17.366","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.400","13.381","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.370","12.391","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.347","12.147","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.382","14.221","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.542","22.344","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.526","21.156","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.582","23.667","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.554","23.355","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.637","25.518","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.608","22.134","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.593","23.503","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.650","27.374","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.691","31.189","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.723","31.824","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.749","32.425","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.934","92.762","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.537","539.807","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","2.847","205.477","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","3.706","308.330","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.848","89.394","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.728","116.350","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.623","140.839","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.653","104.212","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.656","74.715","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.593","60.916","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.488","57.586","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.685","100.332","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.649","129.947","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.603","304.690","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.612","367.250","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.698","173.433","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.677","110.167","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.605","108.056","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.544","99.736","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.461","109.333","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.424","166.500","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.390","141.417","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.420","221.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.400","221.500","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.399","235.333","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.401","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.405","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.428","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.419","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.329","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.277","240.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.294","200.042","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.251","76.125","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.201","60.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.196","57.625","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.203","58.417","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.237","123.333","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.252","130.125","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.262","179.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.319","180.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.386","220.250","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.386","200.167","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.352","97.708","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.306","57.729","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.255","35.962","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.199","19.050","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.198","57.559","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.174","47.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.176","24.500","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.180","16.250","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.204","26.225","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.213","24.175","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.223","34.200","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.226","58.708","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.231","156.548","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.222","66.997","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.221","34.478","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.217","31.126","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.224","32.355","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.250","39.489","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.276","60.325","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","0.267","67.458","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","0.238","76.389","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.229","65.764","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.251","55.456","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.256","41.606","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.259","35.974","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","0.264","30.997","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.253","25.904","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.254","24.396","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.225","19.243","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.290","25.237","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.451","41.048","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.377","38.337","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.364","43.279","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.479","66.301","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.550","86.167","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.617","82.187","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.529","45.688","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.477","32.480","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.421","16.760","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.459","37.453","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.360","17.689","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.902","85.373","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","1.006","159.562","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.240","328.993","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.258","707.365","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","1.201","644.500","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","1.175","675.116","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","1.395","786.622","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.403","786.983","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","1.076","673.116","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","0.618","379.545","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","0.443","279.161","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","0.443","317.655","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","0.411","201.130","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","0.401","223.057","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","0.390","125.977","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","0.509","80.545","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","44.130","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.860","170.588","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","0.802","25.921","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.731","18.646","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.707","15.762","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.648","13.291","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","0.634","12.718","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","0.576","11.717","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.635","13.239","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.803","17.595","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.077","24.767","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","1.050","25.157","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","0.920","22.124","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","0.986","24.976","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","0.857","22.752","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.330","306.580","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 01","二氧化硫(mg/m3)","35","4.320","305.820","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 02","二氧化硫(mg/m3)","35","4.290","304.020","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 03","二氧化硫(mg/m3)","35","4.300","304.660","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 04","二氧化硫(mg/m3)","35","4.240","294.730","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 05","二氧化硫(mg/m3)","35","4.280","272.810","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 06","二氧化硫(mg/m3)","35","4.330","269.980","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 07","二氧化硫(mg/m3)","35","4.450","277.970","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 08","二氧化硫(mg/m3)","35","4.450","275.980","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 09","二氧化硫(mg/m3)","35","4.390","292.590","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 10","二氧化硫(mg/m3)","35","4.340","279.750","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 11","二氧化硫(mg/m3)","35","4.170","215.050","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 12","二氧化硫(mg/m3)","35","4.010","206.733","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 13","二氧化硫(mg/m3)","35","3.820","202.120","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 14","二氧化硫(mg/m3)","35","3.590","148.530","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 15","二氧化硫(mg/m3)","35","3.790","128.910","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 14","二氧化硫(mg/m3)","35","20.610","35.070","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 15","二氧化硫(mg/m3)","35","1.022","39.279","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 20","二氧化硫(mg/m3)","35","0.131","72.246","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 00","氮氧化物(mg/m3)","50","3.970","280.880","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 01","氮氧化物(mg/m3)","50","4.280","303.480","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 02","氮氧化物(mg/m3)","50","4.420","313.250","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 03","氮氧化物(mg/m3)","50","4.290","303.590","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 04","氮氧化物(mg/m3)","50","4.370","303.700","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 05","氮氧化物(mg/m3)","50","4.340","277.370","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 06","氮氧化物(mg/m3)","50","4.560","284.500","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 07","氮氧化物(mg/m3)","50","4.150","260.330","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 08","氮氧化物(mg/m3)","50","4.500","278.990","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 09","氮氧化物(mg/m3)","50","4.430","295.200","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 10","氮氧化物(mg/m3)","50","4.250","272.290","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 11","氮氧化物(mg/m3)","50","3.460","178.630","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 12","氮氧化物(mg/m3)","50","1.687","86.828","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-01 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.990","51.900","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 10","氮氧化物(mg/m3)","50","6.583","89.107","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 21","氮氧化物(mg/m3)","50","1.230","51.777","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 22","氮氧化物(mg/m3)","50","1.257","50.374","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 06","氮氧化物(mg/m3)","50","0.944","60.177","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 07","氮氧化物(mg/m3)","50","0.904","64.520","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 08","氮氧化物(mg/m3)","50","1.350","114.491","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 09","氮氧化物(mg/m3)","50","1.224","131.221","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 10","氮氧化物(mg/m3)","50","1.131","176.569","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 11","氮氧化物(mg/m3)","50","0.854","194.667","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.687","110.006","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.604","68.834","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 14","氮氧化物(mg/m3)","50","0.536","55.022","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 15","氮氧化物(mg/m3)","50","0.522","61.540","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 16","氮氧化物(mg/m3)","50","0.577","83.719","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 17","氮氧化物(mg/m3)","50","0.558","112.936","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 18","氮氧化物(mg/m3)","50","0.599","291.804","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 19","氮氧化物(mg/m3)","50","0.695","501.800","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 20","氮氧化物(mg/m3)","50","0.613","184.875","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 21","氮氧化物(mg/m3)","50","0.734","99.375","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 22","氮氧化物(mg/m3)","50","0.793","219.278","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 23","氮氧化物(mg/m3)","50","0.568","91.139","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.911","157.833","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 01","氮氧化物(mg/m3)","50","1.067","428.750","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 02","氮氧化物(mg/m3)","50","0.777","326.167","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 03","氮氧化物(mg/m3)","50","0.604","357.833","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 04","氮氧化物(mg/m3)","50","0.681","413.167","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 05","氮氧化物(mg/m3)","50","0.686","379.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 06","氮氧化物(mg/m3)","50","0.723","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 07","氮氧化物(mg/m3)","50","0.668","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 08","氮氧化物(mg/m3)","50","0.613","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 09","氮氧化物(mg/m3)","50","0.678","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 10","氮氧化物(mg/m3)","50","0.887","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 11","氮氧化物(mg/m3)","50","0.762","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.809","420.000","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.824","425.583","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 14","氮氧化物(mg/m3)","50","0.847","229.125","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 15","氮氧化物(mg/m3)","50","0.765","246.542","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 16","氮氧化物(mg/m3)","50","0.675","222.917","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 17","氮氧化物(mg/m3)","50","0.626","371.333","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 18","氮氧化物(mg/m3)","50","0.459","289.417","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 19","氮氧化物(mg/m3)","50","0.527","256.708","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 20","氮氧化物(mg/m3)","50","0.583","300.500","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 21","氮氧化物(mg/m3)","50","0.573","321.250","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 22","氮氧化物(mg/m3)","50","0.588","339.750","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 23","氮氧化物(mg/m3)","50","0.654","339.750","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.684","151.750","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 01","氮氧化物(mg/m3)","50","0.806","132.354","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 02","氮氧化物(mg/m3)","50","0.724","85.763","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 03","氮氧化物(mg/m3)","50","0.699","72.850","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 04","氮氧化物(mg/m3)","50","0.822","239.071","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 05","氮氧化物(mg/m3)","50","0.778","266.083","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 06","氮氧化物(mg/m3)","50","0.807","146.125","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 07","氮氧化物(mg/m3)","50","0.754","96.200","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 08","氮氧化物(mg/m3)","50","0.789","106.875","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 09","氮氧化物(mg/m3)","50","0.804","95.600","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 10","氮氧化物(mg/m3)","50","0.794","109.450","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 11","氮氧化物(mg/m3)","50","0.802","147.333","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.790","435.414","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 13","氮氧化物(mg/m3)","50","1.083","314.497","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 14","氮氧化物(mg/m3)","50","1.172","183.392","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 15","氮氧化物(mg/m3)","50","1.007","144.585","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 16","氮氧化物(mg/m3)","50","0.820","119.020","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 17","氮氧化物(mg/m3)","50","0.751","118.553","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 18","氮氧化物(mg/m3)","50","0.805","173.878","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 19","氮氧化物(mg/m3)","50","0.770","195.528","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 20","氮氧化物(mg/m3)","50","0.849","271.236","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 21","氮氧化物(mg/m3)","50","0.744","215.083","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 22","氮氧化物(mg/m3)","50","0.667","147.195","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 23","氮氧化物(mg/m3)","50","0.752","121.066","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.800","110.767","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 01","氮氧化物(mg/m3)","50","0.739","86.778","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 02","氮氧化物(mg/m3)","50","0.772","78.511","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 03","氮氧化物(mg/m3)","50","0.756","72.647","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 04","氮氧化物(mg/m3)","50","0.763","65.383","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 05","氮氧化物(mg/m3)","50","0.816","70.890","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 06","氮氧化物(mg/m3)","50","0.872","78.674","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 07","氮氧化物(mg/m3)","50","0.974","99.176","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 08","氮氧化物(mg/m3)","50","0.945","112.250","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 09","氮氧化物(mg/m3)","50","0.978","135.023","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 10","氮氧化物(mg/m3)","50","0.875","136.851","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 11","氮氧化物(mg/m3)","50","0.930","123.818","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.870","74.888","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.860","58.393","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 20","氮氧化物(mg/m3)","50","0.267","130.451","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 21","氮氧化物(mg/m3)","50","0.313","101.772","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 22","氮氧化物(mg/m3)","50","0.450","215.017","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 02","氮氧化物(mg/m3)","50","0.336","191.018","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 03","氮氧化物(mg/m3)","50","0.546","290.479","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 04","氮氧化物(mg/m3)","50","0.858","448.235","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 05","氮氧化物(mg/m3)","50","0.524","295.623","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 06","氮氧化物(mg/m3)","50","0.841","330.054","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 07","氮氧化物(mg/m3)","50","0.924","432.202","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 10","氮氧化物(mg/m3)","50","0.398","157.226","停炉"]

{"sheet":"废气日均值","index":1,"n_rows":177,"n_cols":7,"rows_kept":177,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.112","7.759","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.110","7.415","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.078","5.248","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.191","26.775","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.412","60.217","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.450","67.357","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.242","36.096","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.166","23.695","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.220","39.454","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.189","36.573","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.125","22.835","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.086","13.410","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.341","53.324","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.586","38.519","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.650","89.997","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.003","295.512","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 00","二氧化硫(mg/m3)","35","5.332","799.691","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 00","二氧化硫(mg/m3)","35","5.704","826.585","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 00","二氧化硫(mg/m3)","35","5.288","591.631","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.166","743.601","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.480","864.729","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.218","727.677","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","4.028","475.517","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 00","二氧化硫(mg/m3)","35","3.485","561.726","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-17 00","氮氧化物(mg/m3)","100","26.243","176.202","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-18 00","氮氧化物(mg/m3)","100","5.277","332.604","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-19 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.667","221.592","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-20 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.287","263.192","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-21 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.798","201.626","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-22 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.125","458.367","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-23 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.609","391.160","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-24 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.706","369.818","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-25 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.925","464.502","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-26 00","氮氧化物(mg/m3)","100","6.221","1123.369","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-27 00","氮氧化物(mg/m3)","100","7.708","1487.522","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-28 00","氮氧化物(mg/m3)","100","9.502","1609.610","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-29 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.843","820.451","停炉"]
["热电南4#炉排口","2021-11-30 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.018","598.750","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.942","98.118","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.980","84.299","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.989","64.143","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.987","50.803","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.016","41.395","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.043","47.431","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.351","81.850","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.458","163.262","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.270","108.137","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.194","77.452","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.149","94.199","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.121","125.894","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.069","77.539","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.028","77.545","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.027","55.491","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-01 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.406","40.381","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.984","59.627","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.280","139.802","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.759","146.346","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.021","132.498","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.136","178.726","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.154","241.854","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.188","158.707","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","2.158","163.280","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 00","二氧化硫(mg/m3)","35","5.355","75.067","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-07 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.617","160.265","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-08 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.091","221.784","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-09 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.684","220.156","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.603","237.347","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.031","339.837","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.209","471.514","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-13 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.438","321.089","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-14 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.530","343.241","停炉"]
["热电南5#炉排口","2021-11-15 00","氮氧化物(mg/m3)","100","14.752","144.817","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.208","36.826","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.139","23.401","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.160","19.932","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.158","15.737","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.151","8.700","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.162","12.392","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.093","10.966","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.062","10.948","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.065","10.305","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.068","11.448","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.073","12.694","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.077","12.639","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","14.005","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.107","15.304","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.114","19.831","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.133","22.632","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.090","15.873","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-19 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.107","12.005","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.132","16.601","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.074","12.005","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.109","17.446","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.137","21.939","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.095","13.096","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.079","6.277","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.075","12.316","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.072","11.483","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","12.071","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.088","14.029","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.066","10.201","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.448","69.145","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.291","49.735","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-03 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.375","49.832","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-04 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.362","36.708","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-05 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.793","46.827","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 00","二氧化硫(mg/m3)","35","1.104","84.703","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.974","121.263","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.387","64.382","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.384","60.706","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.622","104.874","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.778","134.323","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.831","135.258","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.776","124.767","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.825","126.801","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.680","118.279","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-16 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.400","65.531","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.226","38.621","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.330","40.772","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.471","77.180","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.364","60.674","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.356","56.930","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.501","68.856","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-29 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.532","73.880","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-01 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.017","171.655","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-02 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.711","122.530","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-06 00","氮氧化物(mg/m3)","100","2.498","192.077","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-07 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.947","544.315","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-08 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.216","531.284","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-09 00","氮氧化物(mg/m3)","100","3.200","507.044","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","5.369","907.717","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-11 00","氮氧化物(mg/m3)","100","6.932","1194.079","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-12 00","氮氧化物(mg/m3)","100","7.961","1294.831","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-13 00","氮氧化物(mg/m3)","100","8.629","1384.655","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-14 00","氮氧化物(mg/m3)","100","9.425","1450.088","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-15 00","氮氧化物(mg/m3)","100","4.234","764.247","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-20 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.896","122.032","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-21 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.456","240.986","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-22 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.350","216.452","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-23 00","氮氧化物(mg/m3)","100","1.156","185.282","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-24 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.889","132.099","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-26 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.698","115.254","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-27 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.837","133.883","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-28 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.864","125.170","停炉"]
["热电南6#炉排口","2021-11-30 00","氮氧化物(mg/m3)","100","0.984","153.927","停炉"]
["热电北13#炉排口","2021-11-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.127","13.253","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-01 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.258","130.966","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-02 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.264","87.354","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-08 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.283","64.718","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-09 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.290","106.403","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-10 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.263","137.392","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-11 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.250","174.634","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-12 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.259","155.003","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-13 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","136.121","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-14 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.257","133.220","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-15 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.255","119.733","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-16 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.269","162.014","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-17 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.266","203.694","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-19 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.272","83.119","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-20 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.268","82.230","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-21 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.310","163.975","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.270","49.138","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.279","122.228","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.595","16.247","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.345","12.355","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.720","26.871","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.254","138.763","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.337","177.507","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.233","51.127","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.659","169.028","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.738","147.106","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-26 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.814","119.471","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-27 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.708","347.734","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-28 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.811","170.371","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-29 00","氮氧化物(mg/m3)","50","1.632","80.456","停炉"]
["热电北11#炉排口","2021-11-30 00","氮氧化物(mg/m3)","50","0.347","96.463","停炉"]

{"sheet":"废水日均值","index":2,"n_rows":3,"n_cols":7,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["炼铁南铁区废水东排口","2021-11-19 00","pH值(mg/L)","6-9","9.055","0.000","ph探头损坏"]
["炼铁南铁区废水东排口","2021-11-03 00","化学需氧量(CODcr)(mg/L)","50","64.954","0.000","安徽省计量院量值溯源"]